## הכרת הודעות התצוגה

הודעות מופיעות בתצוגת לוח הבקרה לציון מצב ההתקן או קיום שגיאות. עיין בטבלה הבאה כדי להבין את ההודעות ואת משמעותן וכדי לפתור את הבעיה, במקרה הצורך.

- פונקציה זו לא נתמכת ב-SCX-340x/SCX-340xW Series. תוכל לפתור את השגיאה בעזרת הנחיה מחלון התוכנית מצב מדפסת או Smart Panel (ראה השימוש במצב מדפסת של Samsung או השימוש ב- Smart Panel).

- אם ההודעה לא מופיעה בטבלה, בצע כיבוי והפעלה מחדש ונסה להדפיס את העבודה פעם נוספת. אם הבעיה נמשכת, פנה לנציג השירות.

- בעת פנייה לשירות, מומלץ לספק לנציג השירות את התוכן של הודעת התצוגה.

- ייתכן שהודעות מסוימות לא יופיעו בתצוגה בהתאם לאפשרויות או לדגמים.

- [מספר שגיאה] מציין את מספר השגיאה.

### הודעות הקשורות לחסימת נייר

הודעה | משמעות | פתרונות מוצעים
--- | --- | ---
Document jam.‎ Remove jam | מסמך המקור שהוטען נתקע במזין המסמכים. | שחרר את חסימת הנייר (ראה שחרור חסימות מסמכים).

Jam or empty

Door open&close

- הנייר נתקע באזור הזנת הנייר.

- אין נייר במגש.

- שחרר את חסימת הנייר (ראה במגש).

- טען נייר במגש (ראה טעינת נייר במגש).

Paper Jam inside machine | נייר נתקע בתוך ההתקן. | שחרר את חסימת הנייר (ראה בתוך המכשיר).

### הודעות הקשורות לטונר

הודעה | משמעות | פתרונות מוצעים
--- | --- | ---
Install Toner Cartridge | לא מותקנת מחסנית טונר. | התקן מחסנית טונר.
Not Compatible toner cartridge | מחסנית הטונר שהתקנת לא נועדה למכשיר שלך. | התקן מחסנית טונר מקורית של Samsung, המיועדת עבור ההתקן שברשותך.
Prepare new cartridge | במחסנית שצויינה נותרה כמות קטנה של טונר. סיום חיי מחסנית הטונר קרוב. | הכן מחסנית חדשה להחלפה. באפשרותך לשפר באופן זמני את איכות ההדפסה על-ידי פיזור הטונר מחדש (ראה פיזור הטונר מחדש).

Replace new cartridge

מחסנית הטונר הגיעה כמעט לסיום חייה המשוערים.

אורך החיים המשוער או הצפוי של מחסנית הטונר, המצביע על ההספק הממוצע של תדפיסים, תוכנן בהתאם ל-ISO/IEC 19752 (ראה ציוד זמין). ייתכן שמספר העמודים יושפע מסביבת ההפעלה, מאחוז שטח התמונה, ממרווח ההדפסה, מסוג חומר ההדפסה ומגודל חומר ההדפסה. כמות מסויימת של טונר עשויה להישאר במחסנית גם כאשר מופיעה ההודעה 'החלף במחסנית חדשה' וההתקן מפסיק להדפיס.

- באפשרותך לבחור Stop או Continue, כמוצג בלוח הבקרה. אם תבחר Stop, המדפסת תפסיק להדפיס ולא תוכל להדפיס עוד מבלי להחליף את המחסנית. אם תבחר Continue, המדפסת תמשיך להדפיס, אך לא ניתן יהיה להבטיח את איכות ההדפסה.

- החלף את מחסנית הטונר כדי לקבל את איכות ההדפסה הטובה ביותר כאשר תופיע הודעה זו. המשך השימוש במחסנית מעבר לשלב זה, עלול לגרום לבעיות באיכות ההדפסה (ראה החלפת מחסנית הטונר).

  חברת Samsung אינה ממליצה להשתמש במחסנית טונר שאינה מחסנית מקורית של Samsung, כגון מחסניות שמולאו מחדש או יוצרו מחדש. Samsung אינה יכולה לערוב לאיכותה של מחסנית שאינה מחסנית טונר מקורית של Samsung. שירות או תיקון שיידרשו כתוצאה מהשימוש במחסנית טונר שאינה מחסנית מקורית של Samsung לא יכוסו על ידי האחריות של המכשיר.

אורך חיי מחסנית הטונר שצויינה הגיע לסיומו. המכשיר עלול להפסיק להדפיס. | החלף את מחסנית הטונר (ראה החלפת מחסנית הטונר).

### הודעות הקשורות למגשים

הודעה | משמעות | פתרונות מוצעים
--- | --- | ---

Jam or empty

Door open&close

- הנייר נתקע באזור הזנת הנייר.

- אין נייר במגש.

- שחרר את חסימת הנייר (ראה במגש).

- טען נייר במגש (ראה טעינת נייר במגש).

### הודעות הקשורות לרשת

הודעה | משמעות | פתרונות מוצעים
--- | --- | ---
Network Problem:‎ IP Conflict | כתובת ה-IP שהגדרת עבור הרשת נמצאת בשימושו של מישהו אחר. | בדוק את כתובת ה-IP ואפס אותה במידת הצורך (ראה הדפסת דוח תצורת רשת).
Wireless Network Error | לא מותקן מודול אלחוטי. | פנה לקבלת שירות.

### הודעות שונות

הודעה | משמעות | פתרונות מוצעים
--- | --- | ---
Door Open Close it | המכסה אינו סגור כהלכה. | סגור את המכסה עד שיינעל במקומו.
Door of scanner is open.‎ | המכסה של מזין המסמכים אינו סגור כראוי. | סגור את המכסה עד שיינעל במקומו.
Error [מספר שגיאה] Turn off then on | לא ניתן לשלוט ביחידת ההתקן. | בצע כיבוי והפעלה מחדש ונסה להדפיס את העבודה פעם נוספת. אם הבעיה נמשכת, פנה לקבלת שירות.
Error [מספר שגיאה] Call for service
Scanner Locked | הסורק נעול. | הפעל מחדש את אספקת החשמל. אם הבעיה נמשכת, פנה לקבלת שירות.