## הגדרת המערכת

### התקנת המכשיר

ייתכן שתפריטים מסויימים לא יופיעו בתצוגה בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם תפריט אינו מופיע בתצוגה, האפשרויות אינן ישימות בהתקן שברשותך (ראה סקירת התפריטים).

כדי לשנות את אפשרויות התפריט:

- לחץ על (תפריט) > System Setup‏ > Machine Setup בלוח הבקרה.

- לחלופין, לחץ על Setup‏ > Machine Setup‏ > Initial Setup במסך המגע.

פריט | תיאור
--- | ---
Machine ID | הגדרת מזהה המכשיר שיודפס בראשו של כל עמוד פקס שתשלח.
Fax Number | הגדרת מספר הפקס שיודפס בראשו של כל עמוד פקס שתשלח.
Date & Time | הגדרת התאריך והשעה.
Clock Mode | בחירת התבנית להצגת שעה, בין 12 שעות ל-‏24 שעות.

Form Menu

- Off: מדפיס במצב רגיל.

- Single Form: מדפיס את כל הדפים באמצעות הטופס הראשון.

- Double Form: מדפיס את הדף הקדמי באמצעות הטופס הראשון והדף האחורי באמצעות הטופס השני.

Select Form | שכבת טופס היא תמונות המאוחסנות בהתקן אחסון בנפח גדול (כונן דיסק קשיח) של המדפסת כפורמט קובץ מיוחד שניתן להדפיס אותו בשכבות על כל מסמך.
HDD Spooling | כאשר האפשרות מוגדרת כ-On, ההתקן מאחסן מסמכים בהתקן האחסון בנפח גדול (כונן הדיסק הקשיח) לצורך הדפסה ברשת.
Language | הגדרת השפה של הטקסט המופיע בתצוגת לוח הבקרה.
Default Mode | הגדרת מצב ברירת המחדל של המכשיר מבין מצב פקס, מצב העתקה או מצב סריקה.
Default Paper Size | באפשרותך להגדיר את ברירת המחדל של גודל הנייר.
Power Save | הגדר את משך הזמן שההתקן ימתין לפני שיעבור למצב חיסכון בחשמל. כאשר ההתקן אינו מקבל מידע במשך פרק זמן ארוך, צריכת החשמל מופחתת באופן אוטומטי.
Scan PWR Save | הגדרת משך הזמן שחלק הסורק אל ההתקן ימתין לפני שיעבור למצב חיסכון בחשמל. כאשר הסורק אינו מקבלת נתונים במשך פרק זמן ארוך, צריכת החשמל מופחתת באופן אוטומטי.
System Timeout | הגדרת הזמן שהמכשיר זוכר הגדרות העתקה שבהן השתמשת בעבר. לאחר הזמן הקצוב, ישחזר ההתקן את הגדרות ההעתקה המשמשות כברירת מחדל.
Job Timeout | הגדרת משך הזמן שבו המדפסת תמתין לפני הדפסת העמוד האחרון של עבודת הדפסה, שאינה מסתיימת בפקודה להדפסת העמוד.

Wakeup Event

באפשרותך להגדיר את התנאי להתעוררות ממצב חיסכון בחשמל. הפעל את הפריט.

- Button Press: כאשר תלחץ על לחצן כלשהו פרט ללחצן ההפעלה, יתעורר התתקן ממצב חיסכון בחשמל.

- Scanner: העת הכנסת נייר למזין המסמכים, יתעורר ההתקן ממצב חיסכון בחשמל.

- Printer: כאשר תפתח או תסגור את מגש הנייר, יתעורר ההתקן ממצב חיסכון בחשמל.

Auto Continue

קבע אם ההתקן ימשיך להדפיס כאשר יזהה כי הנייר לא תואם להגדרות הנייר.

- Off: אם קיימת אי-התאמה, ההתקן ימתין עד שתטען את הנייר הנכון.

- On: אם הנייר אינו מתאים, תוצג הודעת שגיאה. ההתקן ימתים במשך כ-‏30 שניות, ולאחר מכן ינקה את ההודעה באופן אוטומטי וימשיך בהדפסה.

- Altitude Adj.‎

- Altitude Adjustment

מטב את איכות ההדפסה בהתאם לגובה ההתקן.

Auto CR | הגדרה זו מאפשרת לך להוסיף את החזרת הגררה הנדרשת לכל שורה שמוזנת, תכונה שימושית עבור משתמשים במערכות הפעלה UNIX או DOS.
Firmware Version | הצגת גרסת הקושחה של המוצר.
AutoComplete | מספק הצעות בשעה שאתה מקליד כתובת דוא"ל או מספר פקס. מאפיין זה מאפשר לך לאתר ולבחור את הנתונים, מבלי להקליד אותם במלואם.

- Tray Chaining

- Auto Tray Switch

קבע אם ההתקן ימשיך להדפיס כאשר יזהה כי הנייר לא תואם. לדוגמה, אם מגש 1 ומגש 2 מלאים בנייר באותו גודל, המכשיר ידפיס אוטומטית ממגש 2 כאשר מגש 1 יתרוקן מנייר.

אפשרות זו לא מופיעה אם בחרת באפשרות אוטומטי עבור מקור הנייר במנהל התקן המדפסת.

Paper Substit.‎ Paper Substitution | שינוי אוטומטי של גודל הנייר המוגדר במנהל התקן המדפסת כדי למנוע אי-התאמה בין Letter ו-A4. כך למשל, אם טענת נייר בגודל A4 בתוך המגש, אך הגדרת את גודל הנייר Letter במנהל ההתקן של המדפסת, ידפיס המכשיר על נייר בגודל A4 ולהיפך.
Paper Mismatch | קבע אם להתעלם משגיאת אי-התאמה בנייר. אם תבחר באפשרות Off, המכשיר לא יפסיק להדפיס, גם אם ישנה אי-התאמה בנייר.
PrintBlankPage | המדפסת מזהה את נתוני ההדפסה מהמחשב, בין אם דף ריק או לא. באפשרותך להגדיר כי המכשיר ידפיס את הדף הריק או ידלג עליו.

Multi-Bin

- Mode: בחירת מצב סלי הפלט המרובים שבו ברצונך להשתמש.

- Default Bin: בחירת הסל שישמש כברירת המחדל.

Default Source | הגדרת המגש שישמש כברירת המחדל.
Address Book | הצגה או הדפסה של פנקס הטלפונים או רשימת כתובות הדוא"ל.

Maintenance

- Clean Drum‏: ניקוי תוף ה-OPC של המחסנית, על-ידי הדפסת גיליון.

- Clean Fuser: ניקוי יחידת ההיתוך על-ידי הדפסת גיליון.

- CLR Empty Msg.‎: אפשרות זו מופיעה רק כאשר מחסנית הטונר ריקה.

- Supplies Info.‎‎: פריט זה מאפשר לך לבדוק את מספר העמודים שהודפסו ואת כמות הטונר שנותרה במחסנית.

- TonerLow Alert: אם הטונר במחסנית אזל, מופיעה הודעה המורה לך להחליף את מחסנית הטונר. ניתן להגדיר אם להציג הודעה זו.

- Paper Stacking: אם אתה משתמש בהתקן באזור לח, או שאתה משתמש במדיה להדפסה לחה כתוצאה מרמת לחות גבוהה, אפשר שהתדפיסים במגש הפלט יהיו מעוקלים ולא יוערמו בצורה נאותה. במקרה כזה, תוכל להגדיר למכשיר להשתמש בפונקציה זו כדי לאפשר הערמה איתנה של התדפיסים. עם זאת, השימוש בפונקציה זו עשוי להאיט את מהירות ההדפסה.

Import Setting | ייבוא נתונים המאוחסנים בזיכרון USB להתקן.
Export Setting | ייצוא נתונים המאוחסנים בהתקן לזיכרון USB.
Toner Save | הפעלת מצב זה מאריכה את חיי מחסנית הטונר ומצמצמת את העלות לכל עמוד ביחס לשימוש במצב רגיל. עם זאת, תחול ירידה באיכות ההדפסה.
Quiet Mode | באפשרותך להפחית את רעש ההדפסה על-ידי הפעלת תפריט זה. עם זאת, מהירות ואיכות ההדפסה עשויות להיות נמוכות יותר.

Eco Settings

הגדרה זו מאפשרת לך לחסוך במשאבי הדפסה, ומאפשרת הדפסה ידידותית לסביבה.

- Default Mode: בחר אם להפעיל או לכבות את מצב החיסכון.

  On force‏ (On-Forced): הפעלת מצב Eco עם סיסמה. אם משתמש מעוניין להפעיל/לכבות את מצב Eco, עליו להזין את הסיסמה.

- Select Template (Select Temp.‎): בחירת ערכת תבנית Eco מ-SyncThru™ Web Service.

Clear Setting | שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן.

### הגדרת הנייר

ייתכן שתפריטים מסויימים לא יופיעו בתצוגה בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם תפריט אינו מופיע בתצוגה, האפשרויות אינן ישימות בהתקן שברשותך (ראה סקירת התפריטים).

כדי לשנות את אפשרויות התפריט:

- לחץ על (תפריט) > System Setup‏ > Paper Setup בלוח הבקרה.

- לחלופין, לחץ על Setup‏ > Machine Setup‏ > Paper Setup במסך המגע.

פריט | תיאור
--- | ---
Paper Size | הגדרת גודל הנייר כ-A4, Letter, או גודל נייר אחר בהתאם לדרישותיך.
Paper Type | בחירת סוג הנייר עבור כל מגש.
Paper Source | בחירה מאיזה מגש יוזן הנייר.
Margin | הגדרת שוליים עבור המסמך.
Tray Confirm | הפעלת הודעה לאישור המגש. אם תפתח ותסגור מגש, יופיע חלון שבו תתבקש לבחור אם להגדיר את גודל וסוג הנייר עבור המגש שנפתח.

### Sound/Volume

ייתכן שתפריטים מסויימים לא יופיעו בתצוגה בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם תפריט אינו מופיע בתצוגה, האפשרויות אינן ישימות בהתקן שברשותך (ראה סקירת התפריטים).

כדי לשנות את אפשרויות התפריט:

- לחץ על (תפריט) > System Setup‏ > Sound/Volume בלוח הבקרה.

- לחלופין, לחץ על Setup‏ > Machine Setup‏ > Initial Setup‏ > Sound/Volume במסך המגע.

פריט | תיאור
--- | ---
Key sound | מכבה או מדליק את צליל המקש. כאשר אפשרות זו מופעלת‏, נשמע צליל בכל לחיצה על מקש.
Alarm Sound | מכבה או מדליק את צליל ההתראה. כאשר אפשרות זו מופעלת‏, נשמע צליל התראה בכל פעם שמתרחשת שגיאה או מסתיימת תקשורת פקס.

Speaker

מכבה או מדליק את הצלילים מקו טלפון באמצעות הרמקול, כגון צלילי חיוג או צליל פקס. כאשר אפשרות זו מוגדרת במצב Comm.‎ שפירושו כי הרמקול פועל עד שהמכשיר המרוחק עונה.

תוכל לכוון את רמת עוצמת הקול באמצעות חיוג טלפוני. תוכל לכוון את עוצמת הרמקול רק כאשר קו הטלפון מחובר.

1. לחץ על (פקס) בלוח הבקרה.

2. לחץ חיוג טלפוני. הרמקול משמיע צליל חיוג.

3. לחץ על החיצים עד שתשמע את עוצמת הקול הרצויה.

4. לחץ חיוג טלפוני כדי לשמור את השינוי ולחזור למצב הכן.

Ringer | מכוונן את עוצמת הקול של הצלצול. עבור עוצמת הקול של הצלצול, באפשרותך לבחור בין Off‏, Low‏, Mid‏ ו-‏High‏.

### דוח

ייתכן שתפריטים מסויימים לא יופיעו בתצוגה בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם תפריט אינו מופיע בתצוגה, האפשרויות אינן ישימות בהתקן שברשותך (ראה סקירת התפריטים).

כדי לשנות את אפשרויות התפריט:

- לחץ על (תפריט) > System Setup‏ > Report בלוח הבקרה.

- לחלופין, לחץ על Setup‏ > Machine Setup‏ > Reports במסך המגע.

פריט | תיאור
--- | ---
Menu Map | הדפסת מפת התפריטים המציגה את הפריסה וההגדרות הנוכחיות של מכשיר זה.
All Reports | הדפסת כל סוגי הדוחות שאותם מספק מכשיר זה.
Configuration | הדפסת דוח על התצורה הכללית של המכשיר.

- Supplies Info.‎‎

- Supplies Information

הדפסה של מידע חומרי הדפסה.

Address Book | הדפסת כל כתובות הדוא"ל המאוחסנות כרגע בזכרון המכשיר.
Demo Page | הדפסת עמוד לדוגמה כדי לבדוק אם ההתקן מדפיס כראוי.
Fax Send | הדפסת דוח שידור, הכולל את מספר הפקס, מספר העמודים, משך הזמן שחלף במהלך ביצוע המשימה, מצב התקשורת ותוצאות התקשורת עבור משימת פקס. תוכל להגדיר למכשיר שלך להדפיס דו"ח אישור שידור אוטומטי אחרי כל משימת פקס.
Fax Sent | הדפסת מידע על פקסים ששלחת לאחרונה.
Fax Received | הדפסת מידע על פקסים שקיבלת לאחרונה.
Email Sent | הדפסת מידע על הודעות דוא"ל ששלחת לאחרונה.

- Schedule Jobs

- Fax Scheduled Jobs

הדפסה רשימת המסמכים המאוחסנים כרגע עבור פקסים מושהים יחד עם זמן ההתחלה וסוג כל פעולה.

JunkFax | הדפסת מספרי הפקס שצויינו כמספרי פקס זבל.

- Network Conf.‎

- Network Configuration

הדפסת מידע אודות חיבור והגדרת רשת המכשיר שלך.

- User Auth

- Local User Authentication

הדפסת המשתמשים המורשים שהותר להם להשתמש בפונקציית הדוא"ל.

PCL Font | הדפסת רשימת גופני PCL.

- PS Font

- PS3 Font List

הדפסת רשימת גופני PS/PS3.

EPSON Font | הדפסת רשימת גופני EPSON.
KSC5843 Font | הדפסת רשימת גופני KSC5843.
KSC5895 Font | הדפסת רשיימת גופני KSC5895.
KSSM Font List | הדפסת רשימת גופני KSSM.

- Net User Auth

- Network User Authentication

הדפסת רשימת ההמשתמשים שנכנסו לדומיין ואת המזהים שלהם.

Usage Counter | הדפסת עמוד שימוש. דף השימוש מכיל את מספרם הכולל של העמודים שהודפסו.
Fax Options | הדפסת המידע של דוחות פקס.

- Stored Job List

- Stored Jobs

הדפסת עבודות המאוחסנות כרגע בזיכרון האופציונלי או בהתקן אחסון בנפח גדול (כונן דיסק קשיח).

- Completed Job

- Completed Jobs

הדפסת רשימה של עבודות שהושלמו.

Accounting Report | דוח זה זמין רק כאשר המאפיין 'ניהול דוח עבודות' מופעל מ-SyncThru™ Web Admin Service. באפשרותך להדפיס דוח של מוני הדפסים עבור כל משתמש.

### תחזוקה

ייתכן שתפריטים מסויימים לא יופיעו בתצוגה בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם תפריט אינו מופיע בתצוגה, האפשרויות אינן ישימות בהתקן שברשותך (ראה סקירת התפריטים).

כדי לשנות את אפשרויות התפריט:

- לחץ על (תפריט) > System Setup‏ > Maintenance בלוח הבקרה.

- לחלופין, לחץ על Setup‏ > Machine Setup‏ > Initial Setup במסך המגע.

פריט | תיאור
--- | ---
CLR Empty Msg.‎ | כאשר מחסנית הטונר ריקה, אפשרות זו מופיעה. באפשרותך לנקות את ההודעה על המחסנית הריקה.
Ignore Toner | תוכל להורות להתקן להתעלם מההודעה על מחסנית הטונר הריקה ולהמשיך לקבל פקסים נכנסים.
Supplies Life | הצגת מחווני משך החיים של החומרים המתכלים (ראה מעקב אחר אורך החיים של הציוד).
TonerLow Alert | התאמה אישית של המפלס להתראה על כמות טונר קטנה או מחסנית טונר ריקה (ראה הגדרה של התראת כמות טונר נמוכה).

- Serial Number

- Serial No.‎

הצגת המספר הסידורי של המכשיר. כאשר תפנה לקבלת שירות או תירשם כמשתמש באתר האינטרנט של Samsung, תוכל למצוא זאת.

Paper Stacking | הפעלת מאפיין הקישור האוטומטי עבור מגשים. כאשר מגש אחד אינו זמין מפני שמגש הנייר ריק או שהנייר לא מתאים, אפשרות זו מאפשרת למדפסת להזין נייד ממגש זמין אחר.
Color | מתן אפשרות לשנות את הגדרת הצבע, כגון רמת הניגודיות, רישום הצבעים, צפיפות הצבע וכו'.
Ram Disk | הגדרת חלק מדיסק ה-RAM כאזור לאחסון משימות. שימוש באזור האחסון מפעיל את תפריט ניהול המשימות (ראה ניהול עבודות). הגדרה זו מאפשרת לשלוח נתונים מהמחשב לתור ההדפסה בדיסק ה-RAM.

### ניקוי הגדרה

ייתכן שתפריטים מסויימים לא יופיעו בתצוגה בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם תפריט אינו מופיע בתצוגה, האפשרויות אינן ישימות בהתקן שברשותך (ראה סקירת התפריטים).

כדי לשנות את אפשרויות התפריט:

- לחץ על (תפריט) > System Setup‏ > Clear Setting בלוח הבקרה.

- לחלופין, לחץ על Setup‏ > Machine Setup‏ > Restore Options במסך המגע.

פריט | תיאור
--- | ---
All Settings | למחיקת כל הנתונים המאוחסנים בזיכרון ולאיפוס כל ההגדרות בחזרה להגדרות ברירת המחדל של היצרן.
Printer Setup | שחזור כל אפשרויות המדפסת למצב ברירת המחדל של היצרן.
Paper Setup | שחזור כל אפשרויות הנייר למצב ברירת המחדל של היצרן.

- Fax Setup

- Fax Default

משחזר את כל אפשרויות הפקס למצב ברירת המחדל כפי שנקבע במפעל.

- Copy Setup

- Copy Default

משחזר את כל אפשרויות ההעתקה למצב ברירת המחדל כפי שנקבע במפעל.

- Scan Setup

- Scan Default

לשחזור כל אפשרויות הסריקה להגדרות ברירת המחדל של היצרן.

System Setup | לשחזור כל אפשרויות המערכת להגדרות ברירת המחדל של היצרן.
Network Setup | משחזר את כל אפשרויות הרשת למצב ברירת המחדל כפי שנקבע במפעל. (נדרש אתחול).
Address Book | למחיקת כל רשומות כתובות הדוא"ל המאוחסנים בזיכרון.

- Fax Sent

- Sent Report

מנקה את כל הרשומות של פקסים שנשלחו.

Email Sent | ניקוי כל הרשומות של הודעות דוא"ל שנשלחו.

- Fax Received

- Fax RCV Report

- Rcvd Report

לניקוי כל הרשומות של פקסים שהתקבלו.

### ניהול עבודות

ייתכן שתפריטים מסויימים לא יופיעו בתצוגה בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם תפריט אינו מופיע בתצוגה, האפשרויות אינן ישימות בהתקן שברשותך (ראה סקירת התפריטים).

כדי לשנות את אפשרויות התפריט:

- לחץ על (תפריט) > System Setup‏ > Job Manage בלוח הבקרה.

פריט | תיאור
--- | ---
Active Job | הצגת רשימות משימות ההדפסה הממתינות להדפסה.
Store Job | הצגת רשימות משימות ההדפסה המאוחסנות בדיסק.
File Policy | אם השם שהזנת כשם קובץ חדש כבר נמצא בזיכרון, תוכל לשנות את השם או להחליף את הקובץ.

### החלפת תמונה

ייתכן שתפריטים מסויימים לא יופיעו בתצוגה בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם תפריט אינו מופיע בתצוגה, האפשרויות אינן ישימות בהתקן שברשותך (ראה סקירת התפריטים).

- לחץ על (תפריט) > System Setup‏ > ImageOverwrite בלוח הבקרה.

פריט | תיאור
--- | ---
Manual | באפשרותך לכתוב על-גבי זיכרון ה-USB המוטבע כדי לנקות את כל הנתונים המאוחסנים בו.

### הגדרת USB

ייתכן שתפריטים מסויימים לא יופיעו בתצוגה בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם תפריט אינו מופיע בתצוגה, האפשרויות אינן ישימות בהתקן שברשותך (ראה סקירת התפריטים).

- לחץ USB במסך המגע.

אפשרות | תיאור
--- | ---
Print From | הצגת רשימת הקבצים מ-File Navigation בחר קובץ להדפסה.
Scan to USB | הגדרה יעד הסריקה ל-USB. באפשרותך לסרוק את מסמכי המקור ולשמור את התמונה שנסרקה בהתקן USB.
File Manage | הצגת רשימת הקבצים מ-File Navigation בחר קובץ למחיקה. באפשרותך לאתחל את התקן ה-USB.
Show Space | הצגת השטח שנותר.

### הגדרת אמולציה

ייתכן שתפריטים מסויימים לא יופיעו בתצוגה בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם תפריט אינו מופיע בתצוגה, האפשרויות אינן ישימות בהתקן שברשותך (ראה סקירת התפריטים).

- לחץ על (תפריט) > Print Setup ‏> Emulation בלוח הבקרה.

פריט | תיאור
--- | ---
Emulation Type | שפת ההתקן מגדירה את האופן שבו המחשב מתקשר עם ההתקן.
Setup | קביעת ההגדרות המפורטות עבור סוג ההדמיה שנבחר.

### ן הגדרת הדוא

ייתכן שתפריטים מסויימים לא יופיעו בתצוגה בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם תפריט אינו מופיע בתצוגה, האפשרויות אינן ישימות בהתקן שברשותך (ראה סקירת התפריטים).

- לחץ על Setup‏ > Machine Setup‏ > Email Setup במסך המגע.

אפשרות | תיאור
--- | ---
SMTP Server | הגדרת תצורת שרת ה-SMTP
Send to Self | הגדרת שליחה של הדואר לעצמך, כדי שתוכל לגבות את הדוא"ל או להשתמש בו כתזכורת.
Default To Address | הגדרת כתובת יעד לדוא"ל ככתובת ברירת המחדל.
Default From | הגדרת כתובת דוא"ל של שולח ככתובת ברירת המחדל.
Default Subject | הגדרת נושא של הודעות דוא"ל כברירת המחדל.

### הגדרת ספר כתובות

ייתכן שתפריטים מסויימים לא יופיעו בתצוגה בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם תפריט אינו מופיע בתצוגה, האפשרויות אינן ישימות בהתקן שברשותך (ראה סקירת התפריטים).

- לחץ על Setup‏ > Machine Setup‏ > Address Book במסך המגע.

אפשרות | תיאור
--- | ---
PhoneBook | הוספה, הצגה, הדפסה או מחיקה של רשימת פנקס הטלפונים. באפשרותך גם ליצור קבוצה.
Email | הוספה, הצגה, הדפסה או מחיקה של רשימת הדוא"ל. באפשרותך גם ליצור קבוצה.

### הגדרת תיבת המסמכים

ייתכן שתפריטים מסויימים לא יופיעו בתצוגה בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם תפריט אינו מופיע בתצוגה, האפשרויות אינן ישימות בהתקן שברשותך (ראה סקירת התפריטים).

#### מאפיין תיבת מסמכים

- לחץ על (תפריט) > Document Box‏ > Doc Box Feature בלוח הבקרה.

אפשרות | תיאור
--- | ---
Add From Scan | אחסון מסמכים שנסרקו בתיבה. הקובץ המאוחסן יקבל את השם האוטומטי: "שנהחודשיוםשעהדקהשניה".
Task From Box | הדפסה מסמך מתיבה.

#### הגדרת תיבת המסמכים

- לחץ על (תפריט) > Document Box‏ > Doc Box Setup בלוח הבקרה.

אפשרות | תיאור
--- | ---
Add From Scan | הגדרת אפשרויות ברירת המחדל לאחסון המסמך בתיבה.
Task From Box | הגדרת אפשרויות ברירת המחדל להדפסת מסמך מתיבה.

### הגדרת רשת

ייתכן שתפריטים מסויימים לא יופיעו בתצוגה בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם תפריט אינו מופיע בתצוגה, האפשרויות אינן ישימות בהתקן שברשותך (ראה סקירת התפריטים).

- לחץ על (תפריט) > Network בלוח הבקרה,

- לחלופין, לחץ על Setup‏ > Machine Setup‏ > Network Setup במסך המגע.

אפשרות | תיאור
--- | ---

TCP/IP‎(IPv4)‎

בחירת הפרוטוקול המתאים והגדרת הפרמטרים לשימוש בסביבת הרשת.

קיימים פרמטרים רבים שיש להגדירם. לכן, אם אינך בטוח, השאר את ההגדרות כפי שהן, או בקש את עזרתו של מנהל הרשת.

TCP/IP‎(IPv6)‎ | בחר באפשרות זו כדי להשתמש בבסביבת עבודה ברשת באמצעות IPv6‏ (ראה תצורת IPv6 ).
Ethernet Speed | הגדר את תצורת מהירות השידור ברשת.
802.1x | באפשרותך לבחור את אימות המשתמש לתקשורת ברשת. לקבלת מידע מפורט צור קשר עם מנהל הרשת.
Wireless | בחר באפשרות זו כדי להשתמש ברשת האלחוטית.
Clear Setting | אפשרות זו מחזירה את הגדרות הרשת לערכי ברירת המחדל. (נדרש אתחול).

- Network Conf.‎

- Network Configuration

רשימה זו מציגה מידע אודות חיבור והגדרת תצורת רשת ההתקן.

Net.‎ Activate | באפשרותך להגדיר אם להשתמש ב-Ethernet או לא.
Http Activate | תוכל לבחור אם להשתמש ב-SyncThru™ Web Service או לא.