## Perustulostaminen

Katso erikoistulostusominaisuuksia varten Lisäasetukset-opas (katso Tulostuksen erikoisominaisuuksien käyttäminen).

### Tulostaminen

Jos olet Macintosh- tai Linux-käyttöjärjestelmän käyttäjä, katso Lisäasetukset-opas (katso Macintosh-tulostaminen tai Tulostaminen Linux-käyttöjärjestelmässä).

Seuraava Tulostusmääritykset-ikkuna on tarkoitettu Windows 7 -käyttöjärjestelmän Muistio-ohjelmaa varten.

1. Avaa asiakirja, jonka haluat tulostaa.

2. Valitse Tiedostonimi-valikosta Tulosta.

3. Valitse laitteesi Valitse tulostin -luettelosta.

4. Tulostuksen perusasetukset, kuten kopioiden määrä ja tulostusalue, valitaan Tulosta-ikkunassa.

   Napsauta lisätulostusominaisuuksien hyväksikäyttämiseksi Asetukset tai Ominaisuudet Tulosta-ikkunasta (katso Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen).

5. Aloita tulostus valitsemalla OK tai Tulosta Tulosta-ikkunassa.

### Tulostustyön peruuttaminen

Jos tulostustyö odottaa tulostusjonossa tai taustatulostuksessa, voit peruuttaa työn seuraavasti:

- Pääset tähän ikkunaan yksinkertaisesti kaksoisnapsauttamalla laitteen kuvaketta () Windowsin tehtäväpalkista.

- Voit myös peruuttaa nykyisen työn painamalla ohjauspaneelin (Stop/Clear) painiketta.

### Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen

- Tulostinohjaimesi Tulostusmääritykset-ikkuna ei välttämättä ole samanlainen kuin tässä käyttöoppaassa, koska ikkuna vaihtelee käytössä olevan laitteen mukaan.

- Kun valitset vaihtoehdon kohdasta Tulostusmääritykset, saatat nähdä varoitusmerkin tai . -merkki tarkoittaa, että voit valita tämän tietyn vaihtoehdon, mutta sitä ei suositella, ja -merkki tarkoittaa, että et voi valita tätät vaihtoehtoa koneen asetusten tai käyttöympäristön vuoksi.

1. Avaa asiakirja, jonka haluat tulostaa.

2. Valitse tiedostovalikosta Tulosta. Tulosta -ikkuna tulee näkyviin.

3. Valitse laite Valitse tulostin -luettelosta.

4. Valitse Asetukset tai Ominaisuudet.

   Voit tarkastaa laitteen senhetkisen tilan painamalla Tulostimen tila -painiketta (katso Käyttäminen Samsung Printer Status ).

#### Suosikit-asetuksen käyttäminen

Jokaisessa ominaisuusvälilehdessä (paitsi Samsung-välilehdessä) olevan Esiasetukset-asetuksen avulla voit tallentaa nykyiset ominaisuudet tulevaa käyttöä varten.

Voit tallentaa Esiasetukset-kohteen seuraavasti:

1. Muuta asetukset haluamiksesi kussakin välilehdessä.

2. Kirjoita kohteelle nimi Esiasetukset-ruutuun.

3. Napsauta (Lisää). Kun tallennat Esiasetukset-kohteen, kaikki käytössä olevat ohjaimen asetukset tallennetaan.

Valitse muita asetuksia ja valitse (Päivitä). Asetukset lisätään tehtyihin Esiasetukset-asetuksiin. Jos haluat käyttää tallennettua asetusta, valitse se avattavasta Esiasetukset-luettelosta. Laite on nyt asetettu tulostamaan valitsemiesi asetusten mukaan. Poistaaksesi tallennettuja asetuksia valitse ne Esiasetukset-pudotusluettelosta ja napsauta (Poista).

Voit myös palauttaa tulostinohjaimen oletusasetukset valitsemalla avattavasta Esiasetukset-luettelosta Oletusesiasetus.

### Ohjeen käyttäminen

Napsauta haluamaasi asetusta Tulostusmääritykset-ikkunasta ja paina näppäimistön F1-painiketta.

### Säästötulostus

Eco-toiminto vähentää väriaineen kulutusta ja paperin käyttöä. Eco-toiminnolla voidaan säästää tulostusmateriaalissa ja päästä tulostussäästöihin.

Painaessasi ohjauspaneelin Eco-painiketta otetaan eko-tila käyttöön. Eko-tilan oletusasetus on Useita sivuja arkille (2) ja Värinsäästö.

#### Ohjauspaneelin eko-tilan asettaminen

Jos laitteessasi on +/- -painikkeet ohjauspaneelissa, tai jos verkko ei tue laitetta (katso Ohjauspaneelin yleiskuvaus):

Voit asettaa laitteen asetukset käyttämällä kohtaa Laitteen asetukset Samsung Easy Printer Manager -ohjelmasta tai Machine-osiosta Tulostimen asetukset -apuohjelma -ohjelmasta.

- Katso Windows- tai Macintosh-käyttäjänä Laitteen asetukset.

- Linux-käyttäjänä, katso Käyttäminen Smart Panel.

- Laiteohjaimessa määritetyt asetukset ovat ensisijaisia ohjauspaneelissa tehtyihin asetuksiin nähden.

- Valikkoihin pääsy saattaa poiketa mallista toiseen (katso Valikon avaaminen).

- Saattaa olla välttämätöntä painaa OK joidenkin mallien alemman tason valikoihin navigoimiseksi.

1. Valitse (Menu) > Jarj.asetukset > Laitteen aset. > Eko-asetuks. ohjauspaneelista.

2. Valitse haluamasi asetus ja paina OK.

   - Oletustila: Valitse tämä eko-tilan kytkemiseksi päälle tai pois päältä. (Värinsäästö/2 sivua arkille)

     - Pois: Aseta eko-tila pois päältä.

     - Paalla: Aseta eko-tila päälle.

     Jos asetat eko-tilan päälle salasanalla kohdasta SyncThru™ Web Service (Settings-välilehti > Machine Settings > System > Eco > Settings) tai Samsung Easy Printer Manager (Laiteasetukset > Eco), Pakotettu-viesti ilmestyy. Sinun on annettava salasana eko-tilan muuttamiseksi.

   - Val. lampotila: Noudata Syncthru™ Web Servicestä tai Samsung Easy Printer Manager:istä peräisin olevia asetuksia. Ennen kuin valitset tämän kohdan, sinun täytyy asettaa eko-toiminto kohdassa SyncThru™ Web Service (Settings-välilehti > Machine Settings > System > Eco > Settings) tai Samsung Easy Printer Manager (Laiteasetukset > Eco).

     - Eko-oletus: Laite asetetaan Eko-oletus -tilaan.

     - Mukautettu eko: Vaihda tarpeelliset arvot.

3. Tallenna valinta painamalla OK.

#### Ohjaimen eko-tilan asetus

Aseta Eko-tila avaamalla Eko-välilehti. Kun näet eko-kuvan (), se tarkoittaa, että eko-tila on sillä hetkellä käytössä.

##### Säästötulostuksen asetukset

- Tulostimen oletus: Noudattaa laitteen ohjauspaneelin asetuksia.

- Ei mitään: Poistaa Eko-tilan käytöstä.

- Säästötulostus: Ottaa eko-tilan käyttöön. Aktivoi ne Eko-kohdat, joita haluat käyttää.

- Salasana: Jos järjestelmän valvoja on asettanut Eko-tilan käyttöönoton kiinteäksi, sinun on annettava salasana tilan muuttamiseksi.

##### Tulossimulaattori

Tulossimulaattori näyttää vähentyneen hiilidioksidin, sähkön käytön ja säästyneen paperimäärän tulokset valitsemasi asetusten mukaisesti.

- Tulokset lasketaan siihen perustuen, että tulostetun paperin kokonaismäärä on sata kappaletta ilman tyhjiä sivuja Eko-tilan ollessa pois käytöstä.

- Viittaa laskentakertoimeen, joka koskee CO2:a, energiaa ja paperia IEA:sta, Japanin sisäasiain ja viestintäministeriön hakemistosta, sekä osoitteeseen www.remanufacturing.org.uk. Kullakin mallilla on eri hakemisto.

- Virrankulutus tulostustilassa viittaa tämän laitteen keskimääräiseen tulostuksen virrankulutukseen.

- Todellinen säästynyt tai vähentynyt määrä saattaa poiketa käytetystä käyttöjärjestelmästä, tietokoneen suorituskyvystä, sovellusohjelmistosta, yhteystavasta, tulostusmateriaalista, tulostusmateriaalin koosta sekä työn monimutkaisuudesta jne. riippuen.