## ההגדרות הבסיסיות של המכשיר

אם ההתקן שלך כולל לחצני +/- בלוח הבקרה, (ראה מבט כללי על לוח הבקרה):

באפשרותך לקבוע את הגדרות ההתקן באמצעות הגדרות התקן בתוכנית Samsung Easy Printer Manager או במקטע Machine בתוכנית Printer Settings Utility.

- עבור משתמשי Windows ו- Macintosh, ראה הגדרות התקן.

- עבור משתמשי Linux, ראה השימוש ב- Smart Panel.

לאחר השלמת ההתקנה, מומלץ לקבוע את הגדרות ברירת המחדל של המכשיר.

כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל של ההתקן, בצע את השלבים הבאים:

ייתכן כי בדגמים מסוימים יהיה עליך ללחוץ על OK כדי לנווט אל תפריטים ברמות נמוכות יותר.

1. לחץ על הלחצן (תפריט) בלוח הבקרה.

2. לחץ על System Setup ‏> Machine Setup.

3. הזן את האפשרות הרצויה ולחץ על OK.

   - Language: שנה את השפה המוצגת בלוח הבקרה.

   - Date & Time: כאשר אתה מגדיר את התאריך והשעה, המערכת משתמשת בהם עבור פקס מעוכב והדפסה מעוכבת. הם מודפסים על גבי דוחות. עם זאת, במידה שהם שגויים, יהיה עליך לשנות אותם לתאריך ולשעה הנכונים.

     הזן את השעה והתאריך הנכונים באמצעות החיצים או לוח המקשים המספרי (ראה אותיות ומספרים בלוח המקשים).

     - חודש =01 עד 12

     - יום =01 עד 31

     - שנה = יש להשתמש בארבע ספרות

     - שעה =01 עד 12

     - דקה = 00 עד 59

   - Clock Mode: תוכל להגדיר את ההתקן כך שיציג את השעה הנוכחית בתבנית של 12 שעות או 24 שעות.

   - Toner Save: מצב חיסכון טונר מאפשר להתקן להשתמש בפחות טונר בכל עמוד. הפעלת מצב זה מאריכה את חיי מחסנית הטונר ביחס לשימוש במצב רגיל, אך גורמת לירידה באיכות ההדפסה.

     בעת הדפסה ממחשב אישי, תוכל גם להפעיל או לכבות את מצב חיסכון טונר ממאפייני המדפסת.

   - Power Save: כאשר אינך משתמש במכשיר משך זמן מה, הפעל מאפיין זה כדי לחסוך חשמל.

     - כאשר תלחץ על לחצן ההפעלה, כאשר תתחיל להדפיס או כאשר יתקבל פקס, המוצר יתעורר ממצב החיסכון בחשמל.

     - לחץ על (תפריט) > ‏System Setup‏ > Machine Setup > ‏Wakeup Event > ‏Button Press > ‏On בלוח הבקרה. כאשר תלחץ על לחצן כלשהו פרט ללחצן ההפעלה, יתעורר התתקן ממצב חיסכון בחשמל.

   - Altitude Adjust: איכות ההדפסה מושפעת מהלחץ האטמוספרי, התלוי בגובה מעל פני הים שבו נמצא המכשיר. לפני הגדרת ערך הגובה, עליך לקבוע את הגובה שבו אתה נמצא (ראה כוונון גובה).

4. הזן את האפשרות הרצויה ולחץ על OK.

5. לחץ על OK כדי לשמור את הבחירה.

6. לחץ על (בטל/הפסק) כדי לחזור למצב מוכן.

עיין בקישורים שלהלן כדי לקבוע הגדרות שימושיות אחרות בהתקן.

- ראה הזנת תווים שונים.

- ראה אותיות ומספרים בלוח המקשים.

- ראה הגדרת הגודל והסוג של הנייר.

- ראה הגדרת ספר כתובות הפקס.