## قطعات نگهداری موجود

برای تهیه قطعات نگهداری با محلی که دستگاه را از آن خریداری نموده اید، تماس بگیرید. تعویض قطعات نگهداری فقط باید توسط یک مرکز مجاز خدمات، نماینده یا فروشگاهی که دستگاه خود را از آنجا خریداری نموده اید، انجام شود. ضمانت نامه، تعويض هيچ قطعه اي از دستگاه كه به "عمر متوسط" خود رسيده است را تحت پوشش قرار نمي دهد.

قطعات دستگاه در فواصل زماني معيني تعويض مي شوند تا از بروز اشكال در كيفيت چاپ و تغذيه كاغذ كه در اثر فرسودگي قطعات ايجاد مي شوند جلوگيري شود، به جدول زير مراجعه كنيد. هدف اين كار سرويس و نگهداري دستگاه در شرايط كاري بسيار بالا است. قطعات زير بايد پس از گذشت عمر قطعه تعويض شوند.

قطعات | بازدهی متوسط[a]
--- | ---
غلطك انتقال | حدود 30,000 صفحه
بخش ذوب کننده تونر | حدود 30,000 صفحه
Pick-Up Roller | حدود 30,000 صفحه
غلطك تغذيه كننده كاغذ | حدود 30,000 صفحه
ADF Feed Roller[b] | حدود 20,000 صفحه
ADF Rubber Pad[b] | حدود 20,000 صفحه
[a] این مورد به نوع سیستم عامل مورد استفاده، قدرت محاسبه، نرم افزار کاربردی، شیوه اتصال، کاغذ، اندازه کاغذ و پیچیدگی کار بستگی دارد. [b] ‏این قابلیت در بعضی مدل ها یا محصولات اختیاری ممکن است موجود نباشد (به قابليت مختلف مراجعه کنيد).