## שחרור חסימות מסמכים

כאשר מסמך מקור נתקע בעת מעבר דרך מזין המסמכים, תופיע הודעת שגיאה במסך התצוגה.

כדי למנוע קריעה של המסמך, הסר את המסמך התקוע באיטיות ובעדינות.

כדי למנוע חסימות מסמכים, יש להשתמש בזכוכית הסורק כאשר מסמכי המקור הם עבים, דקים או מסוג נייר שאינו אחיד.

### חסימת נייר מקור בחזית הסורק

- האיורים במדריך זה למשתמש עשויים להיות שונים מהמכשיר שלך, בהתאם לאפשרויות או לדגמים שלו. בדוק את סוג ההתקן שברשותך (ראה מבט מלפנים).

- ייתכן כי פתרון בעיות זה לא יהיה זמין, בהתאם לדגם או לאביזרים האופציונליים (ראה מאפיין מגוון).

### חסימת נייר מקור בתוך הסורק

- האיורים במדריך זה למשתמש עשויים להיות שונים מהמכשיר שלך, בהתאם לאפשרויות או לדגמים שלו. בדוק את סוג ההתקן שברשותך (ראה מבט מלפנים).

- ייתכן כי פתרון בעיות זה לא יהיה זמין, בהתאם לדגם או לאביזרים האופציונליים (ראה מאפיין מגוון).

### חסימת נייר מקור באזור היציאה של הסורק

- האיורים במדריך זה למשתמש עשויים להיות שונים מהמכשיר שלך, בהתאם לאפשרויות או לדגמים שלו. בדוק את סוג ההתקן שברשותך (ראה מבט מלפנים).

- ייתכן כי פתרון בעיות זה לא יהיה זמין, בהתאם לדגם או לאביזרים האופציונליים (ראה מבט מלפנים).

1. הסר דפים כלשהם שנותרו במזין המסמכים.

2. הסר בעדינות את הנייר התקוע מתוך מזין המסמכים.