## בעיות בהזנת הנייר

מצב | פתרונות מוצעים
--- | ---
חסימות נייר בזמן הדפסה. | שחרר את חסימת הנייר.

גיליונות הנייר נדבקים זה לזה.

- בדוק את קיבולת הנייר המרבית של המגש.

- ודא שאתה משתמש בסוג נייר מתאים.

- הסר את הנייר מהמגש וכופף או פרוס את הנייר כמניפה.

- תנאי לחות עשויים לגרום לגיליונות נייר מסוגים מסוימים להידבק זה לזה.

לא ניתן להזין מספר גיליונות נייר ביחד. | ייתכן שערימת הנייר במגש הזנת הנייר כוללת סוגים שונים של נייר. טען נייר מסוג, גודל ומשקל אחד בלבד.

לא ניתן להזין נייר בהתקן.

- הסר את כל הגורמים החוסמים מתוך ההתקן.

- הנייר לא נטען כהלכה. הוצא את הנייר מהמגש וטען אותו שוב כהלכה.

- יש יותר מדי נייר במגש. הוצא נייר עודף מהמגש.

- הנייר עבה מדי. השתמש אך ורק בנייר התואם לדרישות מפרטי המכשיר.

מתרחשות חסימות נייר חוזרות ונשנות.

- יש יותר מדי נייר במגש. הוצא נייר עודף מהמגש. אם אתה מדפיס על-גבי חומרי הדפסה מיוחדים, השתמש בהזנה הידנית במגש.

- אתה משתמש בסוג נייר שאינו מתאים. השתמש אך ורק בנייר התואם לדרישות מפרטי המכשיר.

- ייתכן שיש שרידי נייר בתוך ההתקן. פתח את המכסה הקדמי והוצא פסולת כלשהי.

מעטפות מתעקמות או לא מוזנות כהלכה. | ודא שמכווני הנייר מותאמים לשני צידי המעטפות.