## Erläuterung der Status-LED

Die Farbe der LED zeigt den aktuellen Status des Geräts an.

- Je nach Modell oder Land sind möglicherweise nicht alle LEDs vorhanden (siehe Bedienfeld – Übersicht).

- Um einen Fehler zu beheben, beachten Sie die entsprechende Fehlermeldung und die Instruktionen, die dazu im Kapitel zum Thema Problemlösung gegeben werden (siehe Bedeutung der Display-Meldungen).

- Auch die Hinweise und Leitlinien, die im Programmfenster Samsung-Druckerstatus oder Smart Panel gegeben werden, helfen bei der Beseitigung von Fehlern (siehe Samsung-Druckerstatus verwenden oder Smart Panel verwenden).

- Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Kundendienstmitarbeiter.

LED | Status | Beschreibung
--- | --- | ---
Status | Aus | Das Gerät ist offline.
Grün | Blinkend | Wenn die Hintergrundbeleuchtung blinkt, empfängt das Gerät Daten oder es druckt Daten.

Ein

- Das Gerät ist online und kann verwendet werden.

Rot

Blinkend

- Es ist ein leichter Fehler aufgetreten und das Gerät wartet, bis dieser Fehler behoben ist. Überprüfen Sie die Meldung auf dem Display. Wenn das Problem behoben ist, setzt das Gerät den Vorgang fort.

- In der Kartusche befindet sich nur noch eine geringe Menge Toner. Geschätzte Lebensdauer der Kartusche[a] von Toner steht bevor. Halten Sie eine neue Kartusche als Ersatz bereit. Sie können die Druckqualität für einen kurzen Zeitraum verbessern, indem Sie den Toner verteilen (siehe Verteilen des Toners).[b]

Ein

- Die Tonerkartusche hat ihre voraussichtliche Lebensdauer fast erreicht[a] Es wird empfohlen, die Tonerkartusche auszutauschen (siehe Ersetzen der Tonerkartusche).

- Die Abdeckung ist offen. Schließen Sie die Abdeckung.

- Beim Empfangen oder Drucken von Daten ist kein Papier im Fach. Legen Sie Papier in das Papierfach ein.

- Das Gerät hat den Vorgang auf Grund eines schweren Fehlers angehalten. Beachten Sie die Meldung auf dem Display (siehe Bedeutung der Display-Meldungen).

- Ein Papierstau ist aufgetreten (siehe Beseitigen von Papierstaus).

() WPS[b] | Blau | Blinkend | Das Gerät stellt eine Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk her.
Ein | Das Gerät stellt eine Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk her (siehe Drahtlosnetzwerk-Setup).
Aus | Das Gerät wird vom Drahtlosnetzwerk getrennt.
() Power | Blau | Ein | Das Gerät befindet sich im Energiesparmodus.
Aus | Das Gerät ist in Bereitschaft oder es ist ausgeschaltet.
Eco | Grün | Ein | Öko-Modus ist eingeschaltet. Die Standardeinstellung für den Eco-Modus ist 2 auf 1 und Toner-Sparbetrieb.
Aus | Öko-Modus ist ausgeschaltet.
Toner [b] | Orange | Blinkend | In der Kartusche befindet sich nur noch eine geringe Menge Toner. Die Tonerkartusche steht kurz vor dem Ablauf der geschätzten Lebensdauer[a]. Halten Sie eine neue Kartusche als Ersatz bereit. Sie können die Druckqualität für einen kurzen Zeitraum verbessern, indem Sie den Toner verteilen (siehe Verteilen des Toners).
Ein | Die Tonerkartusche hat ihre voraussichtliche Lebensdauer fast erreicht[a] Es wird empfohlen, die Tonerkartusche auszutauschen (siehe Ersetzen der Tonerkartusche).
Aus | Alle Tonerkartuschen mit normaler Kapazität.

[a] Die geschätzte Kartuschenlebensdauer ist die zu erwartende oder geschätzte Lebensdauer der Tonerkartusche, also die durchschnittliche Menge an Ausdrucken, konzipiert nach ISO/IEC 19752. Die Anzahl der Seiten hängt ab von Betriebsumgebung, Prozentsatz der Bildflächen, Druckintervallen, Grafiken, Medium und Medienformat. Selbst wenn die rote LED leuchtet und der Drucker nicht mehr druckt, kann sich immer noch eine geringe Menge Toner in der Kartusche befinden.

[b] Je nach Modell oder Land sind möglicherweise nicht alle LEDs vorhanden (siehe Bedienfeld – Übersicht).