## Utilisation du programme Unified Driver Configurator de Linux

Unified Driver Configurator est un outil principalement conçu pour configurer les périphériques de l’appareil. Vous devez installer Unified Linux Driver pour pouvoir utiliser Unified Driver Configurator (voir Installation sous Linux).

Après installation du pilote sur votre système Linux, l’icône Unified Driver Configurator est automatiquement créée sur le bureau.

### Ouverture de Unified Driver Configurator

1. Double-cliquez sur l’icône Unified Driver Configurator du bureau.

   Vous pouvez également cliquer sur l’icône Startup et sélectionner Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator.

2. Cliquez sur chaque bouton situé à gauche pour ouvrir la fenêtre de configuration correspondante.

   1. Printer Configuration

   2. Port Configuration

   Pour utiliser l'aide à l'écran, cliquez sur le bouton Help ou de la fenêtre.

3. Une fois les configurations modifiées, cliquez sur Exit pour fermer Unified Driver Configurator.

### Printers configuration

Printers configuration propose les deux onglets : Printers et Classes.

#### Onglet Printers

Affichez la configuration de l’imprimante du système actuel en cliquant sur l’icône représentant l’imprimante, à gauche de la fenêtre Unified Driver Configurator.

1 | Passe en mode Printers configuration.
2 | Affiche tous les appareils installés.
3 | Affiche l’état, le nom du modèle et l’URI de votre appareil.

Les boutons de commande d’imprimante sont comme suit :

- Refresh: actualise la liste des appareils disponibles.

- Add Printer : permet d’ajouter un nouvel appareil.

- Remove Printer : supprime l’appareil sélectionné.

- Set as Default : définit l’appareil sélectionné comme appareil par défaut.

- Stop/Start : arrête/démarre l’appareil.

- Test : permet d’imprimer une page de test afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’appareil.

- Properties : Permet d’afficher et de modifier les propriétés de l’imprimante.

#### Onglet Classes

L’onglet Classes affiche la liste des catégories d’appareils disponibles.

1 | Affiche toutes les options classes d’appareil.
2 | Affiche l’état de la catégorie et le nombre d’appareils dans cette catégorie.

- Refresh: actualise la liste des catégories.

- Add Class : permet d’ajouter une nouvelle catégorie d’appareil.

- Remove Class : supprime la classe d’appareil sélectionnée.

### Ports configuration

Cette fenêtre permet d’afficher la liste des ports disponibles, de vérifier l’état de chaque port et de libérer un port qui reste occupé lorsque le processus propriétaire a été interrompu pour une raison quelconque.

1 | Passe en mode Ports configuration.
2 | Affiche tous les ports disponibles.
3 | Affiche le type de port, le périphérique connecté au port et l’état.

- Refresh: Actualise la liste des ports disponibles.

- Release port : libère le port sélectionné.