## עצות למניעת חסימות נייר

ניתן למנוע את מרבית חסימות הנייר על-ידי בחירת חומרי ההדפסה המתאימים. כדי למנוע חסימות נייר, עיין בהנחיות הבאות:

- ודא שמנחי הנייר הניתנים לכוונון ממוקמים כנדרש (ראה סקירה כללית של מגשים).

- אל תסיר נייר מהמגש במהלך הדפסה.

- כופף, פרוש ויישר את הנייר לפני שתטען אותו.

- אל תשתמש בנייר מקומט, לח או מסולסל מאוד.

- אל תערבב סוגי נייר שונים במגש.

- השתמש בחומרי הדפסה מומלצים בלבד (ראה מפרטים של חומרי הדפסה ).