## הבנת נורית המצב

הצבע של הנורית מציין את המצב הנוכחי של ההתקן.

- ייתכן כי נוריות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם או למדינה (ראה מבט כללי על לוח הבקרה).

- כדי לפתור את השגיאה, בדוק את הודעת השגיאה ועיין בהוראות עבורה בפרק פתרון הבעיות (ראה הכרת הודעות התצוגה).

- תוכל לפתור את השגיאה גם בעזרת הנחיה מחלון התוכנית מצב מדפסת של Samsung או Smart Panel (ראה השימוש במצב מדפסת של Samsung או השימוש ב- Smart Panel).

- אם הבעיה נמשכת, פנה לנציג השירות.

LED | מצב | תיאור
--- | --- | ---
מצב | כבויה | המכשיר במצב לא מקוון.
ירוק | נורית מהבהבת | כאשר התאורה האחורית מבהבהת, ההתקן מקבל או מדפיס נתונים.

דולקת

- המכשיר במצב מקוון וניתן להשתמש בו.

אדום

נורית מהבהבת

- ארעה תקלה קלה והמכשיר מחכה לאיפוס השגיאה. בדוק את הודעת התצוגה. לאחר תיקון השגיאה, ההתקן מחדש את פעולתו.

- במחסנית נותרה כמות קטנה של טונר. משך חיי המחסנית המשוער[a] של הטונר קרוב. הכן מחסנית חדשה להחלפה. באפשרותך לשפר באופן זמני את איכות ההדפסה על-ידי פיזור הטונר מחדש (ראה פיזור הטונר מחדש).[b]

דולקת

- מחסנית טונר הגיעה כמעט לסיום חייה המשוערים.[a]. מומלץ להחליף את מחסנית הטונר (ראה החלפת מחסנית הטונר).

- המכסה פתוח. סגור את המכסה.

- אין נייר במגש בעת קבלה או הדפסה של נתונים. טען נייר במגש.

- ההתקן נעצר עקב שגיאה חמורה. בדוק את ההודעה בתצוגה (ראה הכרת הודעות התצוגה).

- חסימת נייר התרחשה (ראה שחרור חסימות נייר).

() WPS[b] | כחול | נורית מהבהבת | ההתקן מתחבר לרשת אלחוטית.
דולקת | ההתקן מחובר לרשת אלחוטית (ראה הגדרת רשת אלחוטית).
כבויה | ההתקן מנותק מרשת אלחוטית.
() הפעלה | כחול | דולקת | המכשיר נמצא במצב של חיסכון בחשמל.
כבויה | ההתקן נמצא במצב מוכן או שההתקן כבוי.
חסכוני | ירוק | דולקת | מצב Eco מופעל. הגדרת ברירת המחדל של מצב Eco היא 2-up וחיסכון בטונר.
כבויה | מצב Eco כבוי.
טונר [b] | כתום | נורית מהבהבת | במחסנית נותרה כמות קטנה של טונר. אורך החיים המשוער של מחסנית הטונר[a]מגיע לסיומו. הכן מחסנית חדשה להחלפה. באפשרותך לשפר באופן זמני את איכות ההדפסה על-ידי פיזור הטונר מחדש (ראה פיזור הטונר מחדש).
דולקת | מחסנית טונר הגיעה כמעט לסיום חייה המשוערים.[a]. מומלץ להחליף את מחסנית הטונר (ראה החלפת מחסנית הטונר).
כבויה | הקיבולת של כל מחסניות הטונר תקינה.

[a] אורך החיים המשוער של המחסנית מעיד על משך החיים הצפוי או המשוער של הטונר, המציין את הקיבולת הממוצעת של תדפיסים ומתוכנן על-פי תקן ISO/IEC 19752. ייתכן שמספר העמודים יושפע מהסביבה התפעולית, מאחוז שטח התמונה, ממשך ההדפסה, מהגרפיקה, מסוג אמצעי ההדפסה ומגודל אמצעי ההדפסה. כמות מסוימת של טונר עשויה להישאר במחסנית, גם כאשר הנורית האדומה דולקת והמדפסת מפסיקה להדפיס.

[b] ייתכן כי נוריות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם או למדינה (ראה מבט כללי על לוח הבקרה).