## Másolás menü

### Másolás

A beállításoktól és a típustól függően előfordulhat, hogy néhány menü nem jelenik meg. Ebben az esetben ez nem alkalmazható az Ön készülékére (lásd: A menük áttekintése).

A menübeállítások módosításához:

- A kezelőpulton válassza a (Másolás) > (Menu) > Masolas lehetőséget.

- Alternatív módon az érintőképernyőn válassza a Beállítás > Keszülékbeállítás > Alapértelmezett beállítás > Alapértelmez.példányszám lehetőséget.

- Alternatív módon nyomja meg a Másolás gombot, majd válassza ki a kívánt elemet az érintőképernyőn.

Összetevő | Leírás
--- | ---

- Kepolv. meret

- Eredeti méret

A képméret beállítása.

Peldanyszam | A számbillentyűzet segítségével megadhatja a másolatok számát.

Kicsiny./Nagy.

Csökkenti vagy növeli a másolt kép méretét (lásd: Csökkentett vagy nagyított méretű másolat).

Amennyiben a készüléke Eco módban van, a méretnövelés/-csökkentés funkció nem használható.

Sotetites | Beállítja a másolat világosságát, hogy az könnyebben olvasható legyen, ha az eredeti halvány jeleket és sötét képeket tartalmaz (lásd: Sötétítés).
Kontraszt | Beállítja a beolvasott dokumentum kontrasztját, hogy az könnyebben olvasható legyen, ha az eredeti dokumentum túl halvány vagy túl sötét részeket tartalmaz (lásd: Kontraszt).
Eredeti tipusa | Javítja a másolat minőségét az aktuális másolási feladat dokumentumtípusának beállításával (lásd: Eredeti ).
Tajolas | Beállítja az eredeti dokumentum tájolását.
Elrendezes | Beállítja a sablon formátumát, pl. poszter, klónozás, igazolvány másolása, 2/4 lap / oldal, füzet stb.

- Masolat lefuz.

- Másolás válogatással

A készüléket beállíthatja úgy, hogy szétválogassa a másolandó anyagot. Például ha egy 3 oldalas eredetiről 2 másolatot készít, a gép kinyomtat egy teljes 3 oldalas dokumentumot, majd egy második teljes dokumentumot.

- Be: Szétválogatja csoportonként a papírokat az eredetik sorrendjének megfelelően.

- Ki: Az egyes papírokat egymás után nyomtatja.

- 2-lap vagy 4-lap

- N-lapos másolás

Csökkenti az eredeti képek méretét, így 2 vagy 4 oldalt nyomtat egy lapra.

Ez a másolási funkció csak akkor használható, ha a dokumentumokat a papíradagolóba helyezi be.

Poszter mas.

Egyoldalas dokumentumot nyomtathat 4 (Poszter 2x2), 9 (Poszter 3x3) vagy 16 (Poszter 4x4) lapra, amelyeket aztán egyetlen poszterméretű dokumentummá állíthat össze.

- Ez a másolási lehetőség csak akkor érhető el, ha az eredetit a lapolvasó üvegére helyezi.

- Az eredeti dokumentumot a készülék 9 részre osztja. Az egyes részeket a következő sorrendben olvassa be a készülék:

Klon masolas

Több eredeti képet nyomtat egyetlen oldalra. Az egy lapon lévő másolatok számát a készülék az eredeti dokumentum és a célpapír mérete alapján automatikusan határozza meg.

- Ez a másolási lehetőség csak akkor érhető el, ha az eredetit a lapolvasó üvegére helyezi.

- Nem módosíthatja a Reduce/Enlarge funkció másolási méretet a Klon masolas lehetőséggel.

Konyvmasolas

A Könyvmásolás funkcióval egy teljes könyvet is lemásolhat. Ha a könyv túl vastag, emelje meg a fedőlapot, amíg a szélei beakadnak a rögzítőbe és hajtsa vissza a fedelet. Ha a könyv vagy újság 30 mm-nél vastagabb, a másolást nyitott fedőlappal kezdje meg.

- Ki: Nem használja ezt a beállítást.

- Bal oldal: Ezzel az opcióval a könyv bal oldalait nyomtathatja.

- Jobb oldal: Ezzel az opcióval a könyv jobb oldalait nyomtathatja.

- Mindket oldal: Ezzel az opcióval a könyv mindkét oldalát egyszerre nyomtathatja.

Ez a másolási lehetőség csak akkor érhető el, ha az eredetit a lapolvasó üvegére helyezi.

Füzet | A készülék automatikusan a papír mindkét oldalára nyomtat, amelyet aztán összehajtva egy füzet jön létre a megfelelő sorrendben lévő oldalakkal. A készülék kicsinyíti és úgy igazítja a képeket, hogy azok elférjenek a kiválasztott papíron.

Háttér beáll.

Háttérkép nélkül nyomtatja ki a képet. Ez a másolási lehetőség háttérszínt tartalmazó eredeti dokumentum, például újságpapír vagy katalógus másolásakor bizonyulhat hasznosnak.

- Ki: Nem használja ezt a beállítást.

- Automatikus: Elvégzi a háttér optimalizálását.

- 1-2. szint jav. Nagyobb szám esetén élénkebb a háttér.

- 1-4.szint törl. Nagyobb számhoz világosabb háttér tartozik.

Margo eltolas másolás

Kötési élet hoz létre a dokumentumon. A képet igazíthatja felfelé, lefelé és/vagy az oldal jobb vagy bal oldalára.

- Ki: Nem használja ezt a beállítást.

- Auto kozepre: Automatikusan a lap közepére másol. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az eredeti dokumentumot a lapolvasó üvegére helyezi.

- Egyedi margo: A számgombok segítségével adja meg a jobb, bal, felső és alsó szegély méretét.

Él törlés másolás

Eltávolítja a lap szélein található foltokat, lyukakat, gyűrődéseket és kapocsnyomokat.

- Ki: Nem használja ezt a beállítást.

- Kicsi eredeti: Törli a dokumentum keskeny szegélyét. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az eredeti dokumentumot a lapolvasó üvegére helyezi.

- Lyukasztás: Törli a fűzőlyukak nyomait.

- Kön. Közzép. Könyv másolásakor törli a fekete, vízszintesen elhelyezett lap középső részét. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az eredeti dokumentumot a lapolvasó üvegére helyezi.

- Keret törlése: A számgombok segítségével adja meg a jobb, bal, felső és alsó szegély méretét.

Szürkekiemelés masolas | Ha az eredeti képet szürkeárnyalatosan másolja, ezt a funkciót használva a másolat jobb minőségű lesz.
Vízjel masolas | A vízjel opció lehetővé teszi szöveg nyomtatását a meglévő dokumentum fölé. Előfordulhat, hogy például nagy, szürke betűs „VÁZLAT”, vagy „BIZALMAS” feliratot szeretne átlósan dokumentuma első vagy összes oldalára nyomtatni.

Ketoldalas

A készülék beállítható a dokumentumok kétoldalas nyomtatására.

- Kikapcsolva: Nyomtatás normál módban.

- 1->2 oldal rövid

- 1->2 oldal hosszú

Ketoldalas (folytatás)

- 2->1 oldal

- 2->2 oldal

- 2->1 old.FORG 2

### Másolási beállítás

A beállításoktól és a típustól függően előfordulhat, hogy néhány menü nem jelenik meg. Ebben az esetben ez nem alkalmazható az Ön készülékére (lásd: A menük áttekintése).

A menübeállítások módosításához:

A kezelőpulton válassza a (Másolás) > (Menu) > Masol. beall. lehetőséget.

Összetevő | Leírás
--- | ---
Alaper.modosit | Visszaállítja a nyomtató beállításait a gyári alapértelmezett értékekre.