## Unified Driver Configurator -työkalun käyttäminen Linuxissa

Unified Driver Configurator on pääasiassa laitteiden määrittämiseen tarkoitettu työkalu. Sinun on asennettava Unified Linux Driver, jotta voit käyttää Unified Driver Configurator -työkalua (katso Asennus Linuxiin).

Kun ohjain on asennettu Linux-järjestelmään, Unified Driver Configurator -kuvake luodaan automaattisesti työpöydälle.

### Unified Driver Configuratorin avaaminen

1. Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa Unified Driver Configurator -kuvaketta.

   Voi myös napsauttaa Startup-valikon kuvaketta ja valita Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator.

2. Napsauta kutakin vasemmalla olevaa painiketta vaihtaaksesi vastaavaan määritysikkunaan.

   1. Printer Configuration

   2. Port Configuration

   Käyttääksesi näyttöruudulla olevaa ohjetta paina Help tai -painiketta ikkunasta.

3. Kun asetukset on tehty, sulje Unified Driver Configurator valitsemalla Exit.

### Printers configuration

Printers configuration -ikkunassa on kaksi välilehteä: Printers ja Classes.

#### Printers-välilehti

Voit näyttää senhetkisen järjestelmän tulostinmäärityksen napsauttamalla Unified Driver Configurator ikkunan vasemmalla puolella olevaa laitekuvaketta.

1 | Vaihtaa Printers configuration -näyttöön.
2 | Näyttää kaikki asennetut laitteet.
3 | Näyttää laitteen tilan, mallin nimen ja URI-tunnuksen.

Tulostimen ohjauspainikkeet ovat seuraavat:

- Refresh: Päivittää käytettävissä olevien laitteiden luettelon.

- Add Printer: Mahdollistaa uusien laitteiden lisäämisen.

- Remove Printer: Poistaa valitun laitteen.

- Set as Default: Asettaa sillä hetkellä valittuna olevan laitteen oletuslaitteeksi.

- Stop/Start: Pysäyttää/käynnistää laitteen.

- Test: Mahdollistaa testisivun tulostamisen sen varmistamiseksi, että laite toimii oikein.

- Properties: sallii tarkastella ja muuttaa tulostimen asetuksia.

#### Classes-välilehti

Classes-välilehdessä on luettelo käytettävissä olevista laiteluokista.

1 | Näyttää kaikki laiteluokat.
2 | Näyttää luokan tilan ja luokkaan kuuluvien laitteiden määrän.

- Refresh: Päivittää luokkien luettelon.

- Add Class: Mahdollistaa uuden laiteluokan lisäämisen.

- Remove Class: Poistaa valitun laiteluokan.

### Ports configuration

Tässä ikkunassa voit tarkastella käytettävissä olevien porttien luetteloa, tarkistaa kunkin portin tilan ja vapauttaa varatun portin, kun portin varannut laite on lopettanut työn jostakin syystä.

1 | Vaihtaa Ports configuration -näyttöön.
2 | Näyttää kaikki käytettävissä olevat portit.
3 | Näyttää portin tyypin, siihen liitetyn laitteen ja tilan.

- Refresh: Päivittää käytettävissä olevien porttien luettelon.

- Release port: Vapauttaa valitun portin.