## Műszaki adatok

### Általános műszaki adatok

Az itt felsorolt műszakai adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. Az esetleges változtatásokat a www.samsung.com oldalon találhatja meg.

Elemek | Leírás
--- | ---
Méretek | Szélesség x hossz x magasság | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 389 x 274 x 249 mm
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series | 402 x 293 x 296 mm
SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 407 x 293 x 296 mm
Súly | A nyomtató súlya feltöltött állapotban | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 6,65 kg
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 8 kg
Zajszint[b] | Készenléti állapot | 26 dB(A) alatt
Nyomtatás üzemmód | 50 dB(A) alatt
Másolás üzemmód | Lapolvasó üvege | 50 dB(A) alatt
Lapadagoló | 52 dB(A) alatt
Lapolvasási mód | Lapolvasó üvege | 52 dB(A) alatt
Lapadagoló | 54 dB(A) alatt
Hőmérséklet | Üzemi | 10–32 °C
Tárolás (bontatlanul) | -20–40 °C
Páratartalom | Üzemi | 20–80% rel. páratartalom
Tárolás (bontatlanul) | 10–90% rel. páratartalom
Tápfeszültség[c] | 110 voltos modellek | 110–127 V váltóáramú hálózati feszültség
220 voltos modellek | 220–240 V váltóáramú hálózati feszültség
Teljesítményfelvétel | Átlagos üzemmód | 310 W alatt
Készenléti állapot | 30 W alatt

Energiatakarékos üzemmód

- SCX-340x Series: 1,2 W alatt

- SCX-340xW Series: 1,6 W alatt

- SCX-340xF/SCX-340xFH Series: 1,7 W alatt

- SCX-340xFW/SCX-340xHW Series: 2,1 W alatt

Kikapcsolt üzemmód | 0,45 W alatt
Vezeték nélküli [d] | Modul: | T77H262

[a] A méretek és súly a telefonkagyló nélkül értendők.

[b] Hangnyomásszint, ISO 7779. Tesztelt konfiguráció: alapfelszereltségű berendezés, A4 papír, egyoldalas nyomtatás.

[c] A megfelelő feszültség (V), frekvencia (hertz) és áramerősség (A) értéke az adattáblán található.

[d] Csak vezeték nélküli típusoknál (lásd: Modellekre jellemző tulajdonságok).

### Nyomathordozók műszaki adatai

Típus | Méret | Méretek | Nyomathordozó súlya / kapacitás[a]
--- | --- | --- | ---
Tálca | Kézi adagolótálca[b]

Sima papír

Letter

216 x 279 mm

71–85 g/m2

- 150 lap, 80 g/m2

71–85 g/m2

- 1 lap

Legal | 216 x 356 mm
Folio | 216 x 330 mm
A4 | 210 x 297 mm
Oficio | 216 x 343 mm
JIS B5 | 182 x 257 mm
ISO B5 | 176 x 250 mm
Executive | 184 x 267 mm
A5 | 148 x 210 mm

Boríték

Monarch boríték

98 x 191 mm

75–90 g/m2

- 10 lap

75–90 g/m2

- 1 lap

No. 10 boríték | 105 x 241 mm
DL boríték | 110 x 220 mm
C5 boríték | 162 x 229 mm

Vastag papír

Olvassa el a Sima papír című részt

Olvassa el a Sima papír című részt

86–120 g/m2

- 50 lap, 120 g/m2

86–120 g/m2

- 1 lap

Vékony papír

Olvassa el a Sima papír című részt

Olvassa el a Sima papír című részt

60–70 g/m2

- 160 lap, 60 g/m2

60–70 g/m2

- 1 lap

Kartonpapír

Olvassa el a Sima papír című részt

Olvassa el a Sima papír című részt

75–90 g/m2

- 150 lap, 80 g/m2

75–90 g/m2

- 1 lap

Színes

Olvassa el a Sima papír című részt

Olvassa el a Sima papír című részt

75–90 g/m2

- 150 lap, 80 g/m2

75–90 g/m2

- 1 lap

Előnyomott

Olvassa el a Sima papír című részt

Olvassa el a Sima papír című részt

75–90 g/m2

- 150 lap, 80 g/m2

75–90 g/m2

- 1 lap

Újrahasznosított papír

Olvassa el a Sima papír című részt

Olvassa el a Sima papír című részt

60–90 g/m2

- 150 lap, 80 g/m2

60–90 g/m2

- 1 lap

Címkék[c]

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5

Olvassa el a Sima papír című részt

120–150 g/m2

- 10 lap

120–150 g/m2

- 1 lap

Levelezőlap

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5,

4x6-os levelezőlap

Olvassa el a Sima papír című részt

121–163 g/m2

- 10 lap

121–163 g/m2

- 1 lap

Bankjegypapír

Olvassa el a Sima papír című részt

Olvassa el a Sima papír című részt

- 10 lap

- 1 lap

Archív papír

Olvassa el a Sima papír című részt

Olvassa el a Sima papír című részt

- 100 lap

- 1 lap

Minimális méret (egyéni) | 76 x 127 mm | 60–163 g/m2 tömegű papír.
Maximális méret (egyedi) | 216 x 356 mm
[a] A maximális kapacitás a nyomathordozó súlyától, vastagságától, illetve a környezeti tényezőktől is függ. [b] 1 lap kézi adagolás esetén [c] A gépben használható címkék simasága 100 - 250 (sheffield). Ez a simaság numerikus szintje.

### Rendszerkövetelmények

#### Microsoft® Windows®

Operációs rendszer | Követelmény (javasolt)
--- | ---
Processzor | Memória | Szabad lemezterület
Windows® 2000 | Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) | 64 MB (128 MB) | 600 MB
Windows® XP | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (256 MB) | 1.5 GB
Windows Server® 2003 | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (512 MB) | 1,25–2 GB
Windows Server® 2008 | Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) | 512 MB (2 GB) | 10 GB
Windows Vista® | Intel® Pentium® IV 3 GHz | 512 MB (1 GB) | 15 GB
Windows® 7 | Intel® Pentium® IV 1 GHz-es 32 bites vagy 64 bites processzor, vagy gyorsabb | 1 GB (2 GB) | 16 GB

- DirectX® 9 grafikus támogatás 128 MB memóriával (az Aero téma használatához)

- DVD-R/W meghajtó

Windows Server® 2008 R2 | Intel® Pentium® 1 GHz-es (x86) vagy 1,4 GHz-es (x64) processzor (2 GHz-es vagy gyorsabb) | 512 MB (2 GB) | 10 GB

- Mindegyik Windows operációs rendszernél minimális követelmény az Internet Explorer 6.0 vagy újabb verziója.

- Csak rendszergazdai joggal rendelkező felhasználó telepítheti a szoftvert.

- A Windows Terminal Services kompatibilis ezzel a készülékkel.

- Windows 2000 esetében a Service Pack 4 csomagra van szükség.

#### Macintosh

Operációs rendszer | Követelmények (javasolt)
--- | ---
Processzor | Memória | Szabad lemezterület

Mac OS X 10.4

- Intel® processzorok

- PowerPC G4/ G5

- 128 MB PowerPC alapú Mac esetén (512 MB)

- 512 MB Intel alapú Mac esetén (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.5

- Intel® processzorok

- 867 MHz-es vagy gyorsabb PowerPC G4/G5

512 MB (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.6

- Intel® processzorok

1 GB (2 GB)

1 GB

Mac OS X 10.7

- Intel® processzorok

2 GB

4 GB

#### Linux

Elemek | Követelmények
--- | ---

Operációs rendszer

Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bites)

Fedora 5–13 (32/64 bites)

SuSE Linux 10.1 (32 bites)

OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bites)

Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009,1, 2010 (32/64 bites)

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bites)

SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bites)

Debian 4.0, 5.0 (32/64 bites)

Processzor | Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
Memória | 512 MB (1 GB)
Szabad lemezterület | 1 GB (2 GB)

### Hálózati környezet

Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolattal rendelkező modelleknél (lásd: Modellekre jellemző tulajdonságok).

Ha hálózati gépként szeretné használni, be kell állítania rajta a hálózati protokollokat. Az alábbi táblázat a készülék által támogatott hálózati környezeteket tartalmazza.

Elemek | Műszaki adatok
--- | ---

Hálózati kapcsolat

- Ethernet 10/100 BaseTX vezetékes LAN-kártya

- 802.11b/g/n vezeték nélküli LAN-kártya

Hálózati operációs rendszer

- Windows 2000/Server 2003 /Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2

- Különféle Linux OS

- Mac OS X 10.4 – 10.7

Hálózati protokollok

- TCP/IPv4

- DHCP, BOOTP

- DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP

- Standard TCP/IP nyomtatás (RAW), LPR, IPP, WSD

- SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec

- TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)

Vezeték nélküli biztonság

- Hitelesítés: Nyitott rendszer, megosztott kulcs, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)

- Titkosítás: WEP64, WEP128, TKIP, AES