## Pemfotokopian dasar

Untuk fitur pencetakan khusus, baca Panduan Tingkat Lanjut (lihat Menu fotokopi).

### Fotokopi dasar

Jika mesin Anda dilengkapi tombol +/- pada panel kontrol (lihat Tinjauan panel kontrol):

1. Tempatkan selembar dokumen asli menghadap ke bawah di atas kaca pemindai.

2. Anda dapat menyesuaikan pengaturan fotokopi termasuk tingkat kegelapan, tipe dokumen orisinal, dan lain sebagainya menggunakan Device Settings dalam program Samsung Easy Printer Manager atau bagian Machine dalam program Printer Settings Utility.

   - Untuk pengguna Windows dan Macintosh, lihat Device Settings.

   - Untuk pengguna Linux, lihat Menggunakan Smart Panel.

3. Masukkan jumlah salinan menggunakan tombol +/- jika diperlukan.

4. Tekan (Start).

1. Pilih (fotokopi) pada panel kontrol.

2. Letakkan satu dokumen menghadap ke bawah pada kaca pemindaian, atau masukkan dokumen menghadap ke atas pada pengumpan dokumen (lihat Memasukkan dokumen asli).

3. Jika Anda ingin mengubah setelan fotokopi termasuk Reduce/Enlarge, Darkness, Contrast, Original Type, dan lainnya menggunakan tombol panel kontrol (lihat Mengubah setelan untuk masing-masing fotokopi).

4. Masukkan jumlah fotokopi dengan menggunakan tanda panah atau papan tombol angka, jika perlu.

5. Tekan (Start).

Bila Anda ingin membatalkan pemfotokopian saat operasi, tekan (Stop/Clear) dan pemfotokopian akan berhenti.

### Mengubah setelan untuk masing-masing fotokopi

Printer Anda memiliki setelan default untuk fotokopi sehingga Anda dapat memfotokopi dengan cepat dan mudah.

- Jika Anda menekan tombol (Stop/Clear) dua kali sambil mengatur opsi-opsi fotokopi, semua opsi yang Anda atur untuk tugas fotokopi saat ini akan dibatalkan dan dikembalikan ke status default. Atau, opsi-opsi tersebut akan kembali secara otomatis ke status asalnya setelah perangkat menyelesaikan pemfotokopian yang sedang berlangsung.

- Mengakses menu mungkin berbeda dari model ke model (lihat Mengakses menu).

  Jika printer Anda dilengkapi tombol +/- pada panel kontrol:

  Anda dapat menyesuaikan pengaturan fotokopi termasuk tingkat kegelapan, tipe dokumen orisinal, dan lain sebagainya menggunakan Device Settings dalam program Samsung Easy Printer Manager atau bagian Machine dalam program Printer Settings Utility.

  - Untuk pengguna Windows dan Macintosh, lihat Device Settings.

  - Untuk pengguna Linux, lihat Menggunakan Smart Panel.

- Anda mungkin harus menekan OK untuk menavigasi ke level menu bawah untuk beberapa model.

#### Tingkat Kegelapan

Jika dokumen asli Anda berisi tulisan yang tidak terang dan gambar gelap, Anda dapat mengatur tingkat kecerahannya sehingga hasil fotokopi lebih mudah dibaca.

1. Pilih (fotokopi) > (Menu) > Copy Feature > Darkness pada panel kontrol.

2. Pilih opsi yang Anda kehendaki, kemudian tekan OK.

   Misalnya, Light+5 adalah yang paling terang, dan Dark+5 adalah yang paling gelap.

3. Tekan (Stop/Clear) untuk kembali ke mode siap.

#### Kontras

Dengan menu Contrast Anda dapat meningkatkan atau menurunkan perbedaan antara daerah terang dan gelap pada gambar.

1. Pilih (fotokopi) > (Menu) > Copy Feature > Contrast pada panel kontrol.

2. Pilih opsi yang Anda kehendaki, kemudian tekan OK.

   Pilih Dark untuk menaikkan kontras dan pilih Light untuk menguranginya.

3. Tekan (Stop/Clear) untuk kembali ke mode siap.

#### Dokumen asli

Setelan jenis dokumen asli digunakan untuk meningkatkan kualitas fotokopi dengan memilih jenis dokumen untuk pekerjaan fotokopi terkini.

1. Pilih (fotokopi) > (Menu) > Copy Feature > Original Type pada panel kontrol.

2. Pilih opsi yang Anda kehendaki, kemudian tekan OK.

   - Text: Gunakan untuk dokumen asli yang sebagian besar terdiri dari teks.

   - Text/Photo: Gunakan untuk dokumen asli yang berisi teks dan foto.

     Jika teks dalam cetakan kabur, pilih Text untuk menghasilkan teks yang jelas.

   - Photo: Gunakan jika dokumen asli berupa foto.

3. Tekan (Stop/Clear) untuk kembali ke mode siap.

#### Memperkecil atau memperbesar fotokopi

Anda dapat memperkecil atau memperbesar ukuran citra yang difotokopi dari 25% sampai 400% dari pengumpan dokumen atau kaca pemindai.

- Fitur ini mungkin tidak tersedia, tergantung model atau aksesoris opsional (lihat Berbagai fitur ).

- Jika printer diatur ke mode Eco, fitur untuk memperkecil dan memperbesar tidak tersedia.

##### Untuk memilih dari ukuran fotokopi yang telah ditentukan sebelumnya

1. Pilih (fotokopi) > (Menu) > Copy Feature > Reduce/Enlarge pada panel kontrol.

2. Pilih opsi yang Anda kehendaki, kemudian tekan OK.

3. Tekan (Stop/Clear) untuk kembali ke mode siap.

##### Untuk mengatur skala fotokopi dengan langsung memasukkan besar skala

1. Pilih (fotokopi) > (Menu) > Copy Feature > Reduce/Enlarge > Custom pada panel kontrol.

2. Masukkan ukuran salinan yang Anda kehendaki menggunakan papan tombol angka.

3. Tekan OK untuk menyimpan pilihan Anda.

4. Tekan (Stop/Clear) untuk kembali ke mode siap.

Saat Anda membuat fotokopi yang diperkecil, garis-garis hitam mungkin muncul di bagian bawah hasil fotokopi Anda.

### Pemfotokopian kartu identitas

Perangkat Anda bisa mencetak dua dokumen asli 2-sisi pada satu lembar.

Perangkat mencetak satu sisi dokumen asli pada setengah bagian atas kertas dan sisi lainnya pada setengah bagian bawah tanpa mengurangi ukuran dokumen aslinya. Fitur ini berguna untuk memfotokopi item berukuran kecil, seperti kartu nama.

- Dokumen asli harus diletakkan pada kaca pemindai untuk menggunakan fitur ini.

- Jika printer diatur ke mode Eco, fitur ini tidak tersedia.

Tergantung modelnya, prosedur pengoperasiannya mungkin berbeda.

1. Tekan ID Copy pada panel kontrol.

2. Letakkan sisi depan dokumen asli menghadap ke bawah pada kaca pemindai seperti ditunjukkan oleh tanda panah ini. Kemudian, tutup penutup pemindai.

3. Place Front Side and Press [Start] muncul di layar.

   Jika printer Anda memiliki tombol +/- pada panel kontrol, LED Depan pada panel kontrol menyala.

4. Tekan (Start).

   Printer Anda mulai memindai bagian depan dan menampilkan pesan Place Back Side and Press [Start].

   Jika printer Anda memiliki tombol +/- pada panel kontrol, LED Belakang pada panel kontrol menyala.

5. Balik dokumen asli dan letakkan ke atas kaca pemindai, seperti ditunjukkan oleh panah ini. Kemudian, tutup penutup pemindai.

6. Tekan tombol (Start).

- Bila Anda tak menekan tombol (Start), hanya bagian depan yang akan difotokopi.

- Jika dokumen asli lebih besar dari area yang bisa dicetak, mungkin ada beberapa bagian yang tidak tercetak.