## 인쇄 기능 사용

- 기본 인쇄 기능은 기본편을 참조하세요 (기본 인쇄 참조).

- 일부 기능과 옵션은 모델 또는 국가에 따라 제공되지 않을 수 있습니다 (제품 모델별 특징 참조).

### 기본 인쇄 설정 변경하기

1. Windows의 시작 메뉴를 클릭하세요.

2. 제어판 > 장치 및 프린터를 선택하세요.

3. 사용 중인 제품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요.

4. 상황별 메뉴에서 인쇄 기본 설정을 선택하세요.

   인쇄 기본 설정 항목에 ► 표시가 있을 경우 선택된 프린터와 연결된 다른 프린터 드라이버를 선택할 수 있습니다.

5. 각 탭에서 필요한 설정을 변경하세요.

6. 승인을 클릭하세요.

각 인쇄 작업에 따라 설정을 다르게 하려면 인쇄 기본 설정 화면에서 변경하세요.

### 기본 프린터로 설정하기

1. Windows의 시작 메뉴를 클릭하세요.

2. 제어판 > 장치 및 프린터를 선택하세요.

3. 사용 중인 제품을 선택하세요.

4. 제품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 기본 프린터로 설정을 선택하세요.

   인쇄 기본 설정 항목에 ► 표시가 있을 경우 선택된 프린터와 연결된 다른 프린터 드라이버를 선택할 수 있습니다.

### 고급 인쇄 기능 사용하기

XPS 프린터 드라이버: XPS 파일 형식의 인쇄에 사용됩니다.

- 제품 모델별 특징 참조.

- XPS 프린터 드라이버는 Windows Vista 이상에서만 설치할 수 있습니다.

- XPS 프린터 드라이버에서 메모리 부족으로 인쇄가 되지 않을 경우에는 옵션 메모리를 확장해서 사용하세요.

- XPS 프린터 드라이버를 소프트웨어 CD에 제공된 경우:

  - 소프트웨어 CD를 CD-ROM 드라이브에 삽입하여 XPS 프린터 드라이버를 설치할 수 있습니다. 설치 화면이 나타나면 고급 설치 > 사용자 설치를 선택하세요. 설치할 소프트웨어와 유틸리티를 선택하세요.

- XPS 프린터 드라이버를 삼성 웹사이트에서 제공하는 모델인 경우, www.samsung.com/printer > 해당 제품을 검색 > 지원 또는 다운로드센터로 가세요.

#### 파일로 인쇄하기 (PRN)

가끔 인쇄 데이터를 파일로 저장해야 할 경우가 있습니다.

파일을 생성하려면 다음을 수행하세요.

1. 인쇄 창에서 파일로 인쇄 확인란을 선택하세요.

2. 인쇄를 클릭하세요.

3. 대상 경로 및 파일 이름을 입력한 다음 확인을 클릭하세요.

   (예: c:\Temp\파일 이름)

   파일 이름만 입력한 경우 해당 파일이 자동으로 내 문서, 내문서 및 설정, 또는 사용자. 저장되는 폴더는 사용하는 운영 체제와 응용 프로그램에 따라 다를 수 있습니다.

#### 고급 인쇄 기능 알기

프린터를 사용할 때 고급 인쇄 기능을 사용할 수 있습니다.

프린터 드라이버에서 제공하는 다양한 기능을 사용하려면 해당 응용 프로그램의 인쇄 창에서 속성이나 기본 설정을 클릭하여 인쇄 설정을 변경하세요. 프린터 속성 창에 나오는 제품명은 사용 중인 제품에 따라 달라집니다.

- 옵션 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다.

- 화면에 있는 도움말 메뉴, 버튼을 클릭 또는 자세히 알아보고 싶은 옵션을 선택하고 F1 누르세요 (도움말 사용 참조).

항목 | 설명
--- | ---
면 당 여러 페이지 인쇄 | 용지 한 장에 인쇄할 페이지 수를 선택할 수 있습니다. 한 장에 여러 페이지를 인쇄하면 페이지의 크기가 줄어들고 지정한 순서로 페이지가 배열됩니다. 한 장에 최대 16페이지까지 인쇄할 수 있습니다.
포스터 형식 인쇄 | 한 장의 문서를 4 (포스터 2x2), 9 (포스터 3x3), 또는 16 (포스터 4x4) 장으로 나누어 인쇄한 후 서로 붙여 한 장의 큰 포스터로 만들 수 있습니다. 겹침 값을 선택하세요. 용지를 붙이기 쉽게 하기 위해 기본 탭의 우측 상단에 있는 라디오 버튼을 이용해 겹침 값을 밀리미터와 인치 중에서 선택할 수 있습니다.

소책자 인쇄 [a]

용지 양면에 인쇄하고 페이지를 정렬한 후 접어서 한 권의 책으로 만들 수 있습니다.

- 책을 만들려면 Letter, Legal, A4, Us Folio, 혹은 Oficio 사이즈 용지에 인쇄해야 합니다.

- 책 형식 인쇄는 몇몇 용지 크기에서는 사용할 수 없습니다. 이 기능에 사용 가능한 용지 크기를 확인하려면 용지 탭의 용지 크기 옵션에서 사용 가능한 용지 크기를 선택하세요.

- 사용하지 못하는 용지 크기를 선택하면 기능이 자동 취소됩니다. 사용 가능한 용지만 선택합니다 ( 또는 표시가 없는 용지).

- 양면 인쇄

- 양면 인쇄 (수동) [a]

용지의 양쪽 면에 인쇄할 수 있습니다 (양면 인쇄). 인쇄 전에 원하는 문서 방향을 선택하세요.

- Letter, Legal, A4, Us Folio 또는 Oficio 크기 용지에만 사용 가능한 기능입니다.

- 사용 중인 제품이 자동 양면 인쇄를 지원하지 않으면 수동으로 양면 인쇄를 해야 합니다. 수동 인쇄의 경우 제품이 한쪽 면만 우선 인쇄합니다. 그런 다음 컴퓨터의 화면에 메시지가 나타납니다.

- 빈 종이 찍지 않기 기능은 양면 인쇄를 선택하여 사용할 수 없습니다.

- 양면 인쇄

- 양면 인쇄 (수동) [a]

- 프린터 기본값: 제품의 조작부에서 선택한 설정이 적용됩니다. 이 옵션은 PCL/XPS 프린터 드라이버를 사용하는 경우에만 제공됩니다.

- 없음: 이 기능을 사용하지 않습니다.

- 긴 테두리: 책 형식으로 인쇄할 때 주로 사용합니다.

- 짧은 테두리: 보통 달력을 만들 때 사용하는 레이아웃입니다.

- 역순 양면인쇄: 양면 인쇄 시 역순으로 인쇄 하려면 이 옵션을 선택하세요. 이 옵션은 양면 인쇄 (수동) 선택인 경우 사용할 수 없습니다.

용지 설정 | 원하는 백분율을 입력하여 문서를 원하는 크기로 늘이거나 줄여 인쇄할 수 있습니다.
워터마크 | 기존 문서 위에 문자를 인쇄할 수 있습니다. 예를 들어 문서의 첫 페이지 또는 모든 페이지에 'DRAFT' 또는 'CONFIDENTIAL'라는 글자를 대각선으로 희미하고 크게 인쇄할 때 사용합니다.

워터마크

(새 워터마크 만들기)

1. 소프트웨어 응용 프로그램에서 인쇄 설정을 변경하려면, 인쇄 기본 설정 화면을 여세요.

2. 고급설정 탭을 클릭하고 워터마크 드롭다운 목록에서 편집을 클릭하세요. 워터마크를 편집함 창이 나타납니다.

3. 워터마크 메시지 입력란에 사용할 메시지를 입력하세요.

4. 최대 256자까지 입력할 수 있습니다. 메시지는 미리보기 창에 표시됩니다.

워터마크

(워터마크 편집하기)

1. 소프트웨어 응용 프로그램에서 인쇄 설정을 변경하려면, 인쇄 기본 설정 화면을 여세요.

2. 고급설정 탭을 클릭하고 워터마크 드롭다운 목록에서 편집을 클릭하세요. 워터마크를 편집함 창이 나타납니다.

3. 워터마크 목록에서 편집할 워터마크를 선택하고 워터마크 메시지와 옵션을 변경하세요.

4. 변경을 클릭하여 변경 사항을 저장하세요.

5. 인쇄 창에서 나갈 때까지 확인 또는 인쇄를 클릭하세요.

워터마크

(워터마트 삭제하기)

1. 소프트웨어 응용 프로그램에서 인쇄 설정을 변경하려면, 인쇄 기본 설정 화면을 여세요.

2. 고급설정 탭을 클릭하고 워터마크 드롭다운 목록에서 편집을 클릭하세요. 워터마크를 편집함 창이 나타납니다.

3. 워터마크 목록 목록에서 삭제할 워터마크를 선택한 후 삭제를 클릭하세요.

4. 인쇄 창에서 나갈 때까지 확인 또는 인쇄를 클릭하세요.

오버레이 [a]

이 옵션은 PCL/SPL 프린터 드라이버를 사용하는 경우에만 제공됩니다 (소프트웨어 참조).

오버레이란 컴퓨터 하드 디스크에 특수 파일 형식으로 저장되어 있는 글자나 이미지로서 어느 문서에든 인쇄할 수 있습니다. 보통 레터헤드 용지를 대신해 사용됩니다. 이미 만들어진 레터헤드 용지를 사용하는 대신 만들어진 레터헤드 용지와 똑같은 오버레이를 만들어 사용할 수 있습니다. 회사의 레터헤드가 포함된 편지를 인쇄하는 경우 사전 인쇄된 레터헤드 용지를 넣을 필요 없이 레터헤드 오버레이를 문서에 인쇄하면 됩니다.

오버레이를 사용하려면 사용자가 원하는 로고나 이미지를 포함한 새 오버레이를 만들어야 합니다.

- 오버레이 크기는 오버레이를 사용하여 인쇄할 문서의 크기와 같아야 합니다. 오버레이와 워터마크를 함께 사용하지 마세요.

- 오버레이의 해상도는 오버레이와 함께 인쇄하려는 문서의 해상도와 같아야 합니다.

오버레이 [a]

(새 오버레이 만들기)

1. 문서를 오버레이로 저장하기 위해서는, 인쇄 기본 설정 화면을 여세요.

2. 고급설정 탭을 클릭하고 텍스트 드롭다운 목록에서 편집을 선택하세요. 오버레이 편집 창이 나타납니다.

3. 오버레이 편집 화면에서 작성을 클릭하세요.

4. 다른 이름으로 저장 창에서 인쇄명 입력란에 파일 이름을 입력하세요 (최대 8자). 필요하다면 저장 경로를 선택하세요. 기본 저장 경로는 C:\Formover입니다.

5. Save를 클릭하세요. 오버레이 목록에 해당 파일 이름이 나타납니다.

6. 인쇄 창에서 나갈 때까지 확인 또는 인쇄를 클릭하세요.

   파일은 인쇄되지 않고, 대신 사용자의 컴퓨터 하드 디스크에 저장됩니다.

오버레이 [a]

(오버레이 사용)

1. 고급설정 탭을 클릭하세요.

2. 사용하려는 오버레이를 텍스트 드롭다운 목록에서 선택하세요.

3. 텍스트 드롭다운 목록에 원하는 오버레이가 없으면 목록에서 편집을 선택하고 불러오기를 클릭하세요. 사용할 오버레이 파일을 선택하세요.

   이동식 저장매체에 오버레이 파일을 저장한 경우에도 열기 창을 통해 파일을 불러올 수 있습니다.

   파일을 선택한 후 열기를 클릭하세요. 오버레이 목록에 인쇄에 사용할 수 있는 파일이 나타납니다. 오버레이 목록 상자에서 오버레이를 선택하세요.

4. 필요하면 인쇄시 오버레이 선택 알림 확인란을 체크하세요. 이 확인란이 선택되어 있으면 인쇄를 할 때마다 오버레이와 함께 인쇄를 할 것인지 묻는 메시지 창이 나타납니다.

   이 확인란을 체크하지 않고 오버레이를 선택한 경우, 자동으로 문서와 함께 오버레이가 인쇄됩니다.

5. 인쇄 창에서 나갈 때까지 확인 또는 인쇄를 클릭하세요.

오버레이 [a]

(오버레이 삭제)

1. 인쇄 기본 설정 창에서 고급설정 탭을 클릭하세요.

2. 텍스트 드롭다운 목록에서 편집을 선택하세요.

3. 오버레이 목록 상자에서 삭제하려는 오버레이를 선택하세요.

4. 삭제를 클릭하세요.

5. 확인 메시지가 뜨면 예를 클릭하세요.

6. 인쇄 창에서 나갈 때까지 확인 또는 인쇄를 클릭하세요. 사용하지 않는 오버레이를 삭제할 수 있습니다.

작업 설정

- 이 기능은 옵션 메모리 또는 대용량 저장 장치 (HDD)가 설치되어야만 사용 가능합니다 (다양한 기능 참조).

- 옵션이나 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다.

- 출력 모드: 기본값 출력 모드는 메모리로 인쇄 파일을 저장하지 않고 인쇄를 하는 보통 모드입니다.

  - 보통: 문서를 옵션 메모리에 저장하지 않고 인쇄를 수행합니다.

  - 확인 인쇄: 동일한 사본을 여러 장 인쇄할 때 유용합니다. 먼저 한 장을 인쇄하여 확인한 후에 나머지를 인쇄할 수 있습니다.

  - 보안 인쇄: 기밀 문서를 인쇄할 때 사용됩니다. 인쇄하려면 암호를 입력해야 합니다.

  - 저장: 문서를 인쇄하지 않고 하드 디스크에 저장하려면 이 설정을 선택하세요.

  - 저장 및 인쇄: 문서를 인쇄함과 동시에 저장하려면 이 설정을 선택하세요.

  - 스풀 인쇄: 대량의 데이터를 처리하는데 유용합니다. 이 설정을 선택할 경우 제품은 하드 디스크에 문서를 스풀한 다음 하드 디스크 대기열에서 문서를 인쇄하여 작업 부하를 줄여줍니다.

  - 예약 인쇄: 지정된 시간에 문서를 인쇄하려면 이 설정을 선택하세요.

- 사용자 ID: 저장된 파일을 조작부를 이용하여 찾아야 하는 경우에 사용됩니다.

- 작업명: 저장된 파일을 조작부를 이용하여 찾아야 하는 경우에 사용됩니다.

작업 암호화

인쇄할 데이터를 먼저 암호화한 다음, 장치에 전송합니다. 이 기능을 사용하면 만약 누군가가 네트워크 상에서 데이터를 가로채더라도 인쇄 정보는 안전하게 보호됩니다.

작업 암호화 기능은 대용량 저장 장치 (HDD)가 설치되어야만 사용 가능합니다. 암호화된 인쇄 데이터를 풀어주는 과정에서 대용량 저장 장치 (HDD)가 사용됩니다 (다양한 기능 참조).

[a] 이 옵션은 XPS 드라이버에서는 사용할 수 없습니다.

### 다이렉트 프린팅 유틸리티 사용

- 다이렉트 프린팅 유틸리티는 옵션 또는 모델에 따라 사용할 수가 없습니다 (소프트웨어 참조).

- Windows OS 에서만 지원됩니다.

#### 다이렉트 프린팅 유틸리티 이해하기

PDF 파일을 열지 않고 다이렉트 프린팅 유틸리티를 사용하여 인쇄하는 방법을 설명합니다.

이 프로그램을 설치하려면, 고급 설치 > 사용자 설치를 선택하고 프린터 드라이버 설치 시 이 프로그램에 체크 표시를 하세요.

- 이 프로그램을 사용하여 파일을 인쇄하려면 제품에 대용량 저장 장치 (HDD)가 설치되어 있어야 합니다 (다양한 기능 참조).

- 인쇄가 제한된 PDF 파일은 인쇄할 수 없습니다. 인쇄 제한 기능을 해제한 뒤 다시 시도하세요.

- 암호를 사용하여 인쇄가 제한되어 있는 PDF 파일은 인쇄할 수 없습니다. 암호 기능을 해제한 뒤 다시 시도하세요.

- PDF 파일의 작성 방법에 따라 다이렉트 프린팅 기능이 작동하지 않을 수도 있습니다.

- 다이렉트 프린팅 유틸리티 프로그램은 PDF 1.7 이하의 버전을 지원합니다. 그보다 상위 버전인 경우에는 파일을 열어서 인쇄하세요.

#### 인쇄하기

다이렉트 프린팅 유틸리티를 사용하여 인쇄하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

##### 다이렉트 프린팅 유틸리티 화면에서 인쇄하기

1. 시작 메뉴에서 프로그램 또는 모든 프로그램 > Samsung Printers > 다이렉트 프린팅 유틸리티 > 다이렉트 프린팅 유틸리티를 선택하세요.

   다이렉트 프린팅 유틸리티 창이 나타납니다.

2. 프린터 선택 드롭다운 목록에서 장치를 선택하고 찾아보기를 클릭하세요.

3. 인쇄하고자 하는 PDF 파일을 선택하고 열기를 클릭하세요.

   파일 선택 섹션에 PDF 파일이 추가됩니다.

4. 필요에 따라 제품 설정을 수행하세요.

5. 인쇄를 클릭하세요. 선택한 PDF 파일이 제품으로 전송됩니다.

#### 오른쪽 마우스 클릭 메뉴 사용

1. 인쇄할 PDF 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 다이렉트 프린팅을 선택하세요.

   다이렉트 프린팅 유틸리티 창이 추가된 PDF 파일과 함께 열립니다.

2. 사용하고자 하는 제품을 선택하세요.

3. 필요에 따라 제품 설정을 수행하세요.

4. 인쇄를 클릭하세요. 선택한 PDF 파일이 제품으로 전송됩니다.

### Macintosh에서 인쇄하기

옵션이나 모델에 따라 일부 메뉴가 회색처리 또는 나타나지 않을 수 있습니다. 해당 메뉴는 사용할 수 없습니다.

#### 문서 인쇄

Macintosh에서 인쇄할 때는 인쇄할 응용 프로그램의 프린터 드라이버 설정을 확인해야 합니다. Macintosh의 경우 아래 순서에 따라 인쇄하세요.

1. 인쇄하려는 문서를 여세요.

2. 파일 메뉴를 열고 페이지 설정 (또는 응용 프로그램에 따라 문서 설정)을 클릭하세요.

3. 용지 크기, 방향, 배율 및 기타 옵션을 선택하고 사용 중인 제품이 선택되어 있는지 확인하세요. 승인을 클릭하세요.

4. 파일 메뉴를 열고 프린트를 클릭하세요.

5. 원하는 인쇄 매수 및 인쇄하려는 페이지를 선택하세요.

6. 인쇄를 클릭하세요.

#### 프린터 설정 변경

프린터를 사용할 때 고급 인쇄 기능을 사용할 수 있습니다.

응용 프로그램을 열고 파일 메뉴에서 프린트를 선택하세요. 프린터 속성 창에 나오는 제품명은 사용 중인 제품에 따라 달라집니다. 제품명을 제외하고 프린터 속성 창의 구성은 아래와 비슷합니다.

#### 인쇄 중 용지 한 장에 여러 페이지 인쇄하기

여러 페이지를 한 장에 인쇄할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 초안 인쇄시 비용을 절약할 수 있습니다.

1. 응용 프로그램을 열고 파일 메뉴에서 인쇄를 선택하세요.

2. 방향 아래 드롭다운 목록에서 레이아웃을 선택하세요. 용지당 페이지 수 드롭다운 목록에서 용지 한 장에 인쇄할 페이지 수를 선택하세요.

3. 다른 필요한 옵션들을 설정하세요.

4. 프린트를 클릭하면 용지 한 면에 선택한 페이지 수만큼 인쇄됩니다.

#### 양면 인쇄

옵션이나 모델에 따라 일부 메뉴가 회색처리 또는 나타나지 않을 수 있습니다. 해당 메뉴는 사용할 수 없습니다 (다양한 기능 참조).

용지의 양면에 인쇄할 수 있습니다. 양면 인쇄를 하기 전에 어느 쪽을 바인딩할 것인지 선택하세요. 바인딩 옵션은 다음과 같습니다.

- 세로 바인딩: 책자 바인딩에 주로 사용되는 레이아웃입니다.

- 가로 바인딩: 달력에 자주 사용되는 레이아웃입니다.

1. Macintosh 응용 프로그램을 열고 파일 메뉴에서 프린트를 선택하세요.

2. 방향 아래 드롭다운 목록에서 레이아웃을 선택하세요.

3. 양면 프린트 옵션에서 제본 방향을 선택하세요.

4. 다른 필요한 옵션들을 설정하세요.

5. 프린트를 클릭하면 용지의 양면에 인쇄됩니다.

2매 이상 인쇄하는 경우, 첫 번째 사본과 두 번째 사본이 한 장에 인쇄될 수 있습니다. 2매 이상 인쇄할 때는 양면 인쇄를 사용하지 마세요.

#### 도움말 사용

창 아래 왼쪽에 도움말 마크를 클릭하여 원하는 정보를 클릭하세요. 드라이버가 제공하는 옵션 기능에 대한 정보가 포함된 팝업 화면이 나타납니다.

### Linux에서 인쇄하기

옵션이나 모델에 따라 일부 메뉴가 회색처리 또는 나타나지 않을 수 있습니다. 해당 메뉴는 사용할 수 없습니다.

#### 응용 프로그램에서 인쇄하기

많은 Linux 응용 프로그램이 Common UNIX Printing System (CUPS)을 이용한 인쇄를 허용합니다. CUPS를 지원하는 모든 응용 프로그램에서 인쇄가 가능합니다.

1. 응용 프로그램을 열고 File 메뉴에서 Print를 선택하세요.

2. lpr을 이용하여 직접 Print를 선택하세요.

3. LPR GUI 창이 열리면 프린터 목록에서 제품의 모델명을 선택하고 Properties를 클릭하세요.

4. 창 위쪽에 있는 4개의 탭을 사용해 인쇄 환경을 설정하세요.

   - General: 용지 크기, 용지 유형, 인쇄 방향을 설정합니다. 양면 인쇄, 문서 처음과 마지막에 배너 페이지 추가, 한장 당 인쇄할 페이지 수 변경 등이 가능합니다.

     제품에 따라 자동 양면 인쇄 또는 수동 양면 인쇄가 지원되지 않을 수 있습니다. 파일 (lpr) 인쇄로 홀수./짝수 인쇄를 하거나 홀수/짝수 인쇄기능이 지원되는 응용 프로그램을 이용하시면 유용합니다.

   - Text: 페이지 여백을 설정하거나 글자 간격 또는 단 등의 텍스트 옵션을 설정합니다.

   - Graphics: 컬러, 이미지 크기, 이미지 위치 등 이미지 파일을 인쇄할 때 사용되는 이미지 옵션을 설정합니다.

   - Advanced: 인쇄 해상도, 용지 공급원, 인쇄된 용지 배출 위치를 설정할 수 있습니다.

5. Apply을 클릭해 변경한 값을 적용하고 Properties 창을 닫으세요.

6. 인쇄를 시작하려면 LPR GUI 화면에서 OK를 클릭하세요.

7. 인쇄 창이 나타나 인쇄가 진행되는 과정을 보여줍니다.

   현재 작업을 취소하려면 Cancel을 클릭하세요.

#### 파일 인쇄

명령줄 인터페이스에서 CUPS 방식을 이용하여 여러 종류의 파일을 직접 인쇄할 수 있습니다. 이 방식은 CUPS lpr 유틸리티에서 지원하는 것입니다. 하지만 드라이버 패키지에서는 표준 LPR 도구 대신 사용하기 쉬운 LPR GUI 프로그램을 제공합니다.

문서 파일을 인쇄하려면 다음을 수행하세요.

1. Linux Shell 명령어 창에 lpr <파일_이름>을 입력하고 Enter 키를 누르세요. LPR GUI 화면이 나타납니다.

   lpr만 입력하고 Enter를 누르면 Select file(s) to print 창이 먼저 나타납니다. 인쇄할 파일을 선택하고 Open을 클릭하세요.

2. LPR GUI 창에 표시된 목록에서 제품을 선택하고 인쇄 작업 속성을 변경하세요.

3. OK를 클릭해 인쇄를 시작하세요.

#### 프린터 속성 설정

Printers configuration에서 제공되는 Printer Properties 창을 이용해 제품의 프린터 기능을 사용하기 위해 필요한 각종 속성을 변경할 수 있습니다.

1. Unified Driver Configurator를 여세요.

   필요한 경우 Printers configuration 화면으로 전환하세요.

2. 사용 가능한 프린터 목록에서 사용 중인 제품을 선택한 후 Properties를 클릭하세요.

3. Printer Properties 창이 나타납니다.

   창 위쪽에 다음 5개의 탭이 표시됩니다.

   - General: 프린터의 위치와 이름을 바꿀 수 있습니다. 이 탭에서 입력한 이름이 Printers configuration 화면의 프린터 목록에 표시됩니다.

   - Connection: 제품이 연결되어 있는 포트를 확인하거나 다른 포트를 선택할 수 있습니다. 제품을 사용하던 중에 포트를 USB 포트에서 병렬 포트로 바꾼다거나 반대로 병렬 포트에서 USB 포트로 바꿀 경우 이 탭에서 포트 설정을 새로 해주어야 합니다.

   - Driver: 다른 제품 드라이버를 보거나 선택할 수 있습니다. Options를 클릭하면 기본 장치 옵션을 설정할 수 있습니다.

   - Jobs: 현재 제품에서 진행 중인 인쇄 작업 목록을 볼 수 있습니다. Cancel job을 클릭해 작업을 취소할 수 있고 Show completed jobs를 선택해 인쇄를 끝낸 작업도 목록에서 볼 수 있습니다.

   - Classes: 제품이 속해 있는 클래스를 보여줍니다. Add to Class를 선택해 제품을 다른 클래스로 지정할 수 있고 Remove from Class를 선택해 제품을 현재 클래스에서 삭제할 수 있습니다.

4. OK를 클릭해 설정한 값을 적용하고 Printer Properties 화면을 닫아주세요.

### Unix 인쇄하기

옵션이나 모델에 따라 일부 메뉴가 회색처리 또는 나타나지 않을 수 있습니다. 해당 메뉴는 사용할 수 없습니다 (제품의 특장점 참조).

#### 인쇄 작업 수행

프린터 설치 후 인쇄할 이미지, 텍스트, PS 파일 또는 HPGL 파일을 선택하세요.

1. 'printui <file_name_to_print>' 명령을 실행하세요.

   예를 들어, 'document1'을 인쇄하는 경우 다음을 실행하세요.

   printui document1

   다양한 인쇄 옵션을 선택할 수 있는 UNIX 프린터 드라이버 Print Job Manager가 나타납니다.

2. 이미 추가된 프린터를 선택하세요.

3. Page Selection 등의 창에서 인쇄 옵션을 선택하세요.

4. Number of Copies에서 필요한 매수를 선택하세요.

   프린터 드라이버에서 제공되는 프린터 기능을 최대한 활용하려면 Properties를 누르세요. (제품설정 변경하기 참조).

5. OK를 눌러 인쇄를 시작하세요.

#### 제품설정 변경하기

UNIX 프린터 드라이버 Print Job Manager의 프린터 Properties에서 다양한 인쇄 옵션을 선택할 수 있습니다.

여러 가지 단축 키도 사용할 수 있습니다. 'H'는 Help, 'O'는 OK, 'A'는 Apply, 'C'는 Cancel입니다.

##### General 탭

- Paper Size: 필요에 따라 A4, Letter 또는 기타 용지 크기를 설정합니다.

- Paper Type: 용지 종류를 선택합니다. 목록에 표시되는 옵션은 Printer Default, Plain, Thick 등입니다.

- Paper Source: 용지 공급원을 선택합니다. 기본값은 Auto Selection입니다.

- Orientation: 데이터가 용지에 인쇄되는 방향을 선택합니다.

- Duplex: 용지 양면에 인쇄하여 용지를 절약할 수 있습니다.

- Multiple pages: 용지 한 면에 여러 페이지를 인쇄합니다.

- Page Border: 테두리선의 종류를 선택합니다(예: Single-line hairline, Double-line hairline).

##### 이미지 탭

이 탭에서는 문서의 밝기, 해상도 또는 이미지 위치를 변경할 수 있습니다.

##### Text 탭

출력물의 문자 여백, 행간 간격 또는 단을 설정합니다.

##### HPGL/2 탭

- Use only black pen: 모든 그래픽을 흑백으로 인쇄합니다.

- Fit plot to page: 전체 그래픽을 한 페이지에 맞춥니다.

- Pen Width: 값을 변경하여 선 굵기를 늘립니다. 기본값은 1000입니다.

##### Margins 탭

- Use Margins: 문서의 여백을 설정합니다. 기본 설정은 여백을 사용하지 않는 것입니다. 필드의 값을 수정하여 여백 설정을 변경할 수 있습니다. 기본 설정값은 선택한 용지 크기에 따라 달라집니다.

- Unit: 단위를 포인트, 인치 또는 센티미터로 변경합니다.

##### Printer-Specific Settings 탭

JCL 및 General 섹션에서 다양한 옵션을 선택하여 설정을 사용자 지정할 수 있습니다. 이들 옵션은 프린터마다 다르며 PPD 파일에 따라 다릅니다.