## Басып шығару мүмкіндіктері

- Негізгі басып шығару мүмкіндіктерін Негізгі нұсқаулық қараңыз (Негізгі басып шығару бөлімін қараңыз).

- Модельге немесе қосымшаларға байланысты бұл мүмкіндік қол жетімді болмауы мүмкін (Үлгілер бойынша мүмкіндіктер бөлімін қараңыз).

### Әдепкі басып шығару параметрлерін өзгерту

1. Windows Бастау мәзірін басыңыз.

2. Басқару тақтасы > Құрылғылар мен принтерлер тармағын таңдаңыз.

3. Құрылғыңызды тінтуірдің оң жақ пернесімен басыңыз.

4. Басып шығару теңшелімдері пәрменін таңдаңыз.

   Басып шығару теңшелімдері терезесінде ► белгісі болса, таңдалған принтерге қосылған басқа принтер драйверлерін таңдай аласыз.

5. Әр қойындыда параметрлерді өзгертіңіз.

6. ОК түймесін басыңыз.

Әр басып шығару тапсырмасы үшін параметрлерді өзгерту қажет болса, оны Басып шығару теңшелімдері тармағында өзгертіңіз.

### Құрылғыны әдепкі құрылғы ретінде орнату

1. Windows Бастау мәзірін басыңыз.

2. Басқару тақтасы > Құрылғылар мен принтерлер тармағын таңдаңыз.

3. Құрылғыны таңдаңыз.

4. Құрылғыны тінтуірдің оң жақ түймесімен нұқыңыз және Әдепкі принтер ретінде орнату параметрін таңдаңыз.

   Басып шығару теңшелімдері терезесінде ► белгісі болса, таңдалған принтерге қосылған басқа принтер драйверлерін таңдай аласыз.

### Кеңейтілген басып шығару мүмкіндіктерін пайдалану

XPS принтер драйвері: XPS файл пішімін басып шығару үшін пайдаланылады.

- Үлгілер бойынша мүмкіндіктер қараңыз.

- XPS принтер драйверін тек Windows Vista немесе одан жоғары жүйеде орнатуға болады.

- XPS тапсырмасы принтердің жады таусылғандықтан басып шығарылмаса, қосымша жадты орнатыңыз.

- Бағдарлама ықшам дискісінде XPS драйверін беретін модельдер үшін:

  - XPS принтер драйверін диск жетегіне бағдарламалық жасақтама ықшам дискісін салғанда орнатуға болады. Орнату терезесі пайда болғанда, Расширенная установка > Выборочная установка тармағына өтіңіз. XPS принтер драйверін Выбор программ и утилит для установки терезесінде таңдауға болады.

- Samsung веб-торабында XPS драйверін беретін модельдерде www.samsung.com > өнімді табу > Қолдау немесе жүктеулер.

#### Файлға басып шығару (PRN)

Кейде басып шығару деректерін файл ретінде сақтау керек болады.

1. Басып шығару терезесінде Файлға басып шығару құсбелгісін қойыңыз.

2. Басып шығару түймесін басыңыз.

3. Мақсатты жолды және файл атауын енгізіңіз, содан кейін OK түймесін басыңыз.

   Мысалы, c:\Temp\файл атауы.

   Тек файл атауын енгізсеңіз, файл автоматты түрде Менің құжаттарым, Құжаттар тен орнатулар немесе Пайдаланушылар ішінде сақталады. Сақтау қалтасы амалдық жүйеге немесе пайдаланылатын бағдарламаға байланысты басқа болуы мүмкін.

#### Принтердің арнайы мүмкіндіктерін түсіну

Құрылғыны пайдалану барысында қосымша басып шығару мүмкіндіктерін пайдалануға болады.

Принтер драйвері беретін принтер мүмкіндіктерінің артықшылығын пайдалану мақсатында басып шығару параметрлерін өзгерту үшін бағдарламаның Свойства терезесінде Теңшелімдер немесе Басып шығару пәрменін таңдаңыз. Принтер сипаттары терезесінде шығатын машина атауы пайдаланылатын машинаға байланысты басқа болуы мүмкін.

- Параметрлерге немесе модельдерге байланысты кейбір мәзірлер дисплейде шықпауы мүмкін. Егер солай болса, ол құрылғыға сәйкес келмейді.

- Справка мәзірін таңдаңыз немесе терезеде түймесін басыңыз немесе пернетақтада F1 пернесін басыңыз және мәліметтер алғыңыз келетін кез келген параметрді нұқыңыз (Анықтаманы пайдалану бөлімін қараңыз).

Элемент | Сипаттама
--- | ---
Несколько страниц на стороне | Бір парақта басып шығару керек беттердің санын таңдайды. Бір парақта бірнеше бет басып шығару үшін беттердің өлшемін азайту және көрсетілген ретпен реттеу керек. Бір парақта 16-ға дейін бет басып шығаруға болады.

Плакат

Бір беттік құжатты 4 (2x2 өлшемді афиша), 9 (3x3 өлшемді афиша) немесе 16 (4x4 өлшемді афиша) параққа басып шығарады. Содан кейін парақтар біріктіріліп, бір афиша өлшемді құжат алынады.

Перекрытие частей плаката мәнін таңдаңыз. Парақтарды бір біріне жабыстыру оңай болуы үшін орналастыру Перекрытие частей плаката қойындысының жоғарғы оң жағында айырып-қосқышты таңдау арқылы Основные мәнін миллиметрлермен немесе дюймдермен көрсетіңіз.

Брошюра [a]

Құжатты парақтың екі жағында да басып шығарады және беттерді басып шығарғаннан кейін кітапша жасау үшін бетті бүгуге болатындай реттейді.

- Кітапша жасау керек болса, Letter, Legal, A4, US Folio немесе Oficio өлшемді баспа материалы қажет.

- Брошюра параметрі барлық қағаз өлшемдері үшін қол жетімді емес. Қандай қағаз өлшемдері бар екенін көру үшін Размер қойыншасында бар қағаз Бумага параметрін таңдаңыз.

- Қол жетімді емес қағаз өлшемін таңдасаңыз, бұл параметр автоматты түрде болдырылмайды. Тек қол жетімді қағаздарды ( немесе таңбасы жоқ) таңдаңыз.

- Двусторонняя печать

- Двусторонняя печать в ручном режиме [a]

Парақтың екі жағында да басып шығару. Басып шығару алдында құжаттың бағдарын таңдаңыз.

- Бұл мүмкіндікті Letter, Legal, A4, US Folio немесе Oficio өлшемді қағазда пайдалануға болады

- Егер құрылғыда екіжақсы құрал болмаса, басып шығару тапсырмасын қолмен аяқтау керек. Құрылғы алдымен құжаттың әрбір екінші бетін басып шығарады. Одан кейін компьютерде хабар пайда болады.

- Пропускать пустые страницы мүмкіндігі екі жақты басып шығару параметрін таңдағанда жұмыс істемейді.

- Двусторонняя печать

- Двусторонняя печать в ручном режиме [a]

- Настройки по умолчанию: Бұл параметрді таңдасаңыз, бұл мүмкіндік машинаның басқару тақтасында таңдаған параметрлермен анықталады. Бұл параметр PCL/XPS принтер драйверін пайдаланғанда ғана қол жетімді.

- Нет: функцияны өшіреді.

- Длинная кромка: Бұл параметр кітаптарды түптеуде қолданылатын әдеттегі орналасу.

- Короткая кромка: Бұл параметр күнтізбелерді қолданылатын әдеттегі орналасу.

- Двустор. печать в обр. порядке: Екі жақты басып шығару кезінде басып шығару ретін кері ету үшін осы параметрге құсбелгі қойыңыз. Бұл параметр Двусторонняя печать в ручном режиме режимін пайдаланғанда қол жетімді емес.

Параметры бумаги | Құжатты үлкейту немесе кішірейту пайызын енгізу арқылы құжаттың өлшемін басып шығарылатын бетте үлкенірек немесе кішірек болатындай өзгертеді.
Водяной знак | Су таңбасы параметрі бар құжа үстінен мәтінді басып шығаруға мүмкіндік береді. Мысалы, оны құжаттың бірінші бетінде немесе барлық беттерінде диагональ бойынша «DRAFT» немесе «CONFIDENTIAL» үлкен, сұр әріптердің басып шығарылуы керек болғанда пайдалануға болады.

Водяной знак

(Су таңбасын жасау)

1. Бағдарламада басып шығару параметрлерін өзгерту үшін Басып шығару теңшелімдері тармағына өтіңіз.

2. Дополнительно қойындысын нұқыңыз, Правка ашылмалы тізімінде Водяной знак пәрменін таңдаңыз. Изменение водяных знаков терезесі шығады.

3. Текст водяного знака өрісіне мәтіндік хабарды енгізіңіз.

   256-ға дейін таңба енгізуге болады. Хабар алдын ала қарау терезесінде көрсетіледі.

Водяной знак

(Су таңбасын өңдеу)

1. Бағдарламада басып шығару параметрлерін өзгерту үшін Басып шығару теңшелімдері тармағына өтіңіз.

2. Дополнительно қойындысын нұқыңыз, Правка ашылмалы тізімінде Водяной знак пәрменін таңдаңыз. Изменение водяных знаков терезесі шығады.

3. Текущие водяные знаки тізімінде өңдеу керек су таңбасын таңдап, су таңбасының хабарын және параметрлерін өзгертіңіз.

4. Өзгертулерді сақтау үшін Обновить пәрменін таңдаңыз.

5. Печать терезесінен шығу алдында OK немесе Басып шығару түймесін басыңыз.

Водяной знак

(Су таңбасын жою)

1. Бағдарламада басып шығару параметрлерін өзгерту үшін Басып шығару теңшелімдері тармағына өтіңіз.

2. Дополнительно қойындысын нұқыңыз, Правка ашылмалы тізімінде Водяной знак пәрменін таңдаңыз. Изменение водяных знаков терезесі шығады.

3. Текущие водяные знаки тізімінде жою керек су таңбаларын таңдаңыз және Удалить түймесін басыңыз.

4. Печать терезесінен шығу алдында OK немесе Басып шығару түймесін басыңыз.

Наложение [a]

Бұл параметр PCL/SPL принтер драйверін пайдаланғанда ғана қол жетімді (Бағдарламалық қамту бөлімін қараңыз).

Оверлей — компьютердің қатты дискісінде (HDD) арнайы файл пішімі түрінде сақталатын және кез келген құжатта басылып шығатын мәтін және/немесе сурет. Оверлейлер әдетте дайын бланк қағазының орнына қолданылады. Алдын ала басып шығарылған бланкты пайдаландудың орнына дәл қазір бланкта бар ақпаратты қамтитын қабаттасуды жасауға болады. Компанияның бланкымен хатты басып шығау үшін машинаға алдын ала басып шығарылған бланк қағазын жүктеудің қажеті жоқ: жай құжатта бланк қабаттасуын басып шығарыңыз.

Бет оверлейін пайдалану үшін, логотипті немесе суретті қамтитын жаңа бет оверлейін жасау керек.

- Оверлей құжатының өлшемі оверлеймен басылатын құжаттың өлшемімен бірдей болуы керек. Қабаттасуды су таңбасымен бірге жасамаңыз.

- Оверлей құжатының ажыратымдылығы сонымен бірге басылып шығатын құжаттың ажыратымдылығымен бірдей болуы керек.

Наложение [a]

(Жаңа бет қабаттасуын жасау)

1. Құжатты қабаттасу ретінде сақтау үшін Басып шығару теңшелімдері тармағына өтіңіз.

2. Дополнительно қойындысын нұқыңыз және Правка ашылмалы тізімінде Текст пәрменін таңдаңыз. Правка наложения терезесі ашылады.

3. Правка наложения терезесінде Создать пәрменін таңдаңыз.

4. Сохранить как терезесінде Имя задания жолағында сегізге дейін таңбадан тұратын атауды енгізіңіз. Қажет болса, файл жолын көрсетіңіз (Әдепкі жолы: C:\Formover).

5. Сохранить түймесін басыңыз. Атауы Список наложений ішінде шығады.

6. Печать терезесінен шығу алдында OK немесе Басып шығару түймесін басыңыз.

   Файл басып шығарылмайды. Оның орнына, ол компьютердің қатты дискінде сақталады.

Наложение [a]

(Бет қабаттасуын пайдалану)

1. Дополнительно қойындысын нұқыңыз.

2. Текст ашылмалы тізімінде қалаған қабаттасуды таңдаңыз.

3. Егер қажет қабаттасу файлы Текст ашылмалы тізімінде шықпаса, тізімде Правка... пәрменін таңдаңыз, сөйтіп Загрузить пәрменін таңдаңыз. Пайдалану керек қабаттасу файлын таңдаңыз.

   Пайдалану керк қабаттасу файлын сыртқы көзде сақтасаңыз, файлды Открыть терезесін ашып та қотаруға болады.

   Файлды таңдағанда, Открыть түймесін басыңыз. Файл Список наложений жолағында шығады және басып шығару үшін қол жетімді. Список наложений жолағында қабаттасуды таңдаңыз.

4. Қажет болса, Подтверждать наложение при печати құсбелгісін қойыңыз. Осы құсбелгі қойылған болса, құжатты басып шығаруға жіберген сайын құжатта қабаттасуды басып шығаруды құптауды сұрайтын хабар терезесі шығады.

   Егер бұл құсбелгі қойылмаса және қабаттасу таңдалмаса, қабаттасу құжатпен бірге автоматты түрде басып шығарылады.

5. Басып шығару терезесінен шығу алдында ОК немесе Басып шығару түймесін басыңыз.

Наложение [a]

(Бет қабаттасуын жою)

1. Printing Preferences терезесінде Дополнительно қойындысын нұқыңыз.

2. Правка ашылмалы тізімінде Текст пәрменін таңдаңыз.

3. Список наложений өрісінде жою керек қабаттасуды таңдаңыз.

4. Удалить түймесін басыңыз.

5. Растау терезесінде Да жауабын таңдаңыз.

6. Печать терезесінен шығу алдында OK немесе Басып шығару түймесін басыңыз. Пайдаланылмайтын болса, бет қабаттасуларын жоюға болады.

Print Mode

- Бұл мүмкіндік қосымша жадты немесе сақтау құрылғысын (HDD) орнатсаңыз ғана қол жетімді (Әр түрлі мүмкіндіктер бөлімін қараңыз).

- Параметрлерге немесе модельдерге байланысты кейбір мәзірлер дисплейде шықпауы мүмкін. Егер солай болса, ол құрылғыға сәйкес келмейді.

- Print Mode: Әдепкі Print Mode – Normal. Ол басып шығарылатын файлды жадта сақтаусыз басып шығаруға арналған.

  - обычная: Бұл режим құжатты қосымша жадта сақтаусыз басып шығарады.

  - Для проверки: Бұл режим бірнеше көшірмені басып шығарғанда пайдалы. Тексеру үшін алдымен бір көшірмені басып шығарып, қалған көшірмелерді кейінірек басып шығара аласыз.

  - КОНФИДЕНЦИАЛЬНО: Бұл режим құпия құжаттарды басып шығаруға арналған. Басып шығару үшін құпия сөзді енгізу керек.

  - Сохранить: Бұл параметрді құжатты сақтау құрылғысында (HDD) басып шығарусыз сақтау үшін таңдаңыз.

  - Сохранить и напечатать: Бұл режим бір уақытта құжатты басып шығарғанда және сақтағанда пайдаланылады.

  - Поставить в очередь: Бұл параметр деректердің үлкен көлемдерін өңдегенде пайдалы. Осы параметрді таңдасаңыз, принтер құжатты сақтау құрылғысына (HDD) кезекке қояды, содан кейін оны сақтау құрылғысының (HDD) кезегінен басып шығарады. Осылайша компьютердің жұмыс жүктемесін азайтады.

  - Расписание печати: Бұл параметрді құжатты көрсетілген уақытта басып шығару үшін таңдаңыз.

- User ID: Бұл параметр сақталған файлды басқару тақтасын пайдаланып табу қажет болғанда пайдаланылады.

- Job Name: Бұл параметр сақталған файлды басқару тақтасын пайдаланып табу қажет болғанда пайдаланылады.

Шифрование заданий

Алдымен басып шығару деректерін шифрлайды, сөйтіп оны құрылғыға жібереді. Бұл мүмкіндік тіпті деректер желіде ұрланса да, басып шығару мәліметтерін қорғайды.

Job Encryption мүмкіндігі сақтау құрылғысын (HDD) орнатқанда ғана қосылады. Сақтау құрылғысы (HDD) басып шығару деректерінің шифрін шешу үшін пайдаланылады (Әр түрлі мүмкіндіктер бөлімін қараңыз).

[a] Бұл параметр XPS драйверін пайдаланғанда қол жетімді емес.

### Direct Printing Utility пайдалану

- Direct Printing Utility модельге немесе қосымшаларға байланысты қол жетімді болмауы мүмкін (Бағдарламалық қамту бөлімін қараңыз).

- Windows жүйесінің пайдаланушыларына ғана қол жетімді.

#### Direct Printing Utility деген не?

Direct Printing Utility – PDF файлдарды ашу қажеттігінсіз тікелей машинаға басып шығаруға жіберетін бағдарлама.

Бұл бағдарламаны орнату үшін Расширенная установка > Выборочная установка тармағын таңдаңыз және принтер драйверін орнатқанда, осы бағдарламаның құсбелгісін қойыңыз.

- Осы бағдарламаны пайдаланып файлдарды басып шығару үшін құрылғыда сақтау құрылғысы (HDD) орнатылған болуы керек. (Әр түрлі мүмкіндіктер бөлімін қараңыз).

- Шектелген PDF файлдарды басып шығара алмайсыз. Басып шығаруды шектеу мүмкіндігін белсенсіздендіріңіз және басып шығару әрекетін қайталаңыз.

- Құпия сөзбен шектелген PDF файлдарды басып шығара алмайсыз. Құпия сөз мүмкіндігін белсенсіздендіріңіз және басып шығару әрекетін қайталаңыз.

- Direct Printing Utility бағдарламасын пайдаланып PDF файлды басып шығаруға болатын-болмайтыны PDF файлды жасау әдісіне байланысты.�

- Direct Printing Utility бағдарламасы PDF 1,7 және одан төмен нұсқасын қолдайды. Жоғарырақ нұсқаларда басып шығару үшін файлды ашу керек.

#### Басып шығару

Direct Printing Utility. бағдарламасын пайдаланып басып шығарудың бірнеше жолы бар.

1. Бастау мәзірінде Бағдарламалар немесе Барлық бағдарламаларда > Samsung Printers > Direct Printing Utility > Direct Printing Utility тармағын таңдаңыз.

   Direct Printing Utility терезесі шығады.

2. Выберите принтер ашылмалы тізімінде машинаны таңдаңыз және Обзор түймешігін басыңыз.

3. Басып шығару керек файлды таңдап, Открыть түймесін басыңыз.

   Файл Выбор файлов бөліміне қосылады.

4. Машина параметрлерін қажеттіліктеріңізге теңшеңіз.

5. Печать түймесін басыңыз. Таңдалған PDF файл машинаға жіберіледі.

#### Оң жақ түймешікті нұқу мәзірін пайдалану

1. Басып шығару керек PDF файлды оң жақ түймешікпен нұқыңыз және Прямая печать пәрменін таңдаңыз.

   PDF файлы қосылған Direct Printing Utility терезесі шығады.

2. Пайдаланатын машинаны таңдаңыз.

3. Машина параметрлерін теңшеңіз.

4. Печать түймесін басыңыз. Таңдалған PDF файл машинаға жіберіледі.

### Macintosh компьютерінде басып шығару

Модельдерге немесе параметрлерге байланысты кейбір функциялар қолжетімді емес болуы мүмкін. Бұл функциялар қолданылмайтынын білдіреді.

#### Құжатты басып шығару

Macintosh жүйесінде басып шығарғанда, әр пайдаланатын бағдарламада принтер драйверінің параметрлерін тексеру керек. Macintosh компьютерінде басып шығару үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз:

1. Басып шығару керек құжатты ашыңыз.

2. File мәзірін ашып, Page Setup (кейбір бағдарламаларда Document Setup) тармағына өтіңіз.

3. Қағаз өлшемін, бағдарын, масштабын, басқа параметрлерді таңдаңыз және құрылғының таңдалғанын тексеріңіз. OK түймесін басыңыз.

4. File мәзірін ашыңыз және Print пәрменін таңдаңыз.

5. Көшірмелер санын таңдаңыз және басып шығару керек беттерді көрсетіңіз.

6. Print түймесін басыңыз.

#### Принтер параметрлерін өзгерту

Құрылғыны пайдалану барысында қосымша басып шығару мүмкіндіктерін пайдалануға болады.

Бағдарламаны ашып, File мәзірінде Print пәрменін таңдаңыз. Принтер сипаттары терезесінде шығатын машина атауы пайдаланылатын машинаға байланысты басқа болуы мүмкін. Атауы болмаса, принтер сипаттары терезесінің құрылғысы келесіге ұқсас.

#### Бір парақта бірнеше бетті басып шығару

Бір қағаз парағында бірнеше бетті басып шығаруға болады. Бұл мүмкіндік жоба жазба көшірмелерді басып шығарудың үнемді жолын береді.

1. Бағдарламаны ашып, File мәзірінде Print пәрменін таңдаңыз.

2. Orientation астындағы ашылмалы тізімде Layout параметрін таңдаңыз. Pages per Sheet ашылмалы тізімінде бір қағаз парағында басып шығару керек беттердің санын таңдаңыз.

3. Пайдаланылатын басқа параметрлерді таңдаңыз.

4. Print түймесін басыңыз.

   Машина таңдалған басып шығару керек беттерді бір парақта басып шығарады.

#### Қағаздың екі бетінде де басып шығару

Модельдерге немесе параметрлерге байланысты кейбір функциялар қолжетімді емес болуы мүмкін. Бұл мүмкіндіктерге қолдау көрсетілмейді дегенді білдіреді (Әр түрлі мүмкіндіктер бөлімін қараңыз).

Екі жақты режимде басып шығару алдында аяқталған құжатты қай жағынан мұқаба жасайтыныңызды шешіңіз. Мұқаба параметрлері төмендегідей:

- Long-Edge Binding: Бұл мұқаба – мұқаба жасауда жиі пайдаланылатын орналасу.

- Short-Edge Binding: Бұл параметр – күнтізбелерде пайдаланылатын түр.

1. Macintosh бағдарламасныда File мәзірінде Print пәрменін таңдаңыз.

2. Orientation астындағы ашылмалы тізімде Layout параметрін таңдаңыз.

3. Two-Sided параметрінде мұқабаның бағдарын таңдаңыз.

4. Пайдаланылатын басқа параметрлерді таңдаңыз.

5. Print пәрменін таңдаңыз, сонда машина қағаздың екі жағында да басып шығарады.

2 көшірмеден көбірек басып шығарсаңыз, бірінші көшірме және екінші көшірме бір парақта басып шығарылуы мүмкін. 1 көшірмеден көбірек басып шығарғанда, қағаздың екі бетінде де басып шығармаңыз.

#### Анықтаманы пайдалану

Терезенің төменгі сол жағындағы сұрақ белгісін нұқыңыз және білгіңіз келетін тақырыпты нұқыңыз. Сол параметрдің мүмкіндігі туралы ақпарат бар қалқымалы терезе шығады. Ақпарат драйверден беріледі.

### Linux жүйесінде басып шығару

Модельдерге немесе параметрлерге байланысты кейбір функциялар қолжетімді емес болуы мүмкін. Бұл функциялар қолданылмайтынын білдіреді.

#### Бағдарламалардан басып шығару

Linux қолданбаларының көбі CUPS (Common UNIX Printing System) жүйесі көмегімен басып шығаруға мүмкіндік береді. Осы қолданбалардың кез келгені арқылы осы құрылғыдан басып шығаруға болады.

1. Бағдарламаны ашып File мәзірінде Print басып шығару пәрменін таңдаңыз.

2. Тікелей жылдам басып шығару құрылғысын пайдаланып, Print пәрменін таңдаңыз.

3. LPR GUI терезесінде, принтерлер тізімінен құрылғы үлгісінің атын таңдап, Properties түймесін басыңыз.

4. Терезенің жоғарғы жағында көрсетілетін келесі төрт қойындыны пайдаланып басып шығару тапсырмасының сипаттарын өзгертіңіз.

   - General: Қағаз өлшемін, қағаз түрін және құжаттардың бағдарын өзгертеді. Ол екі жақты басып шығару мүмкіндігін қосады, басында және соңында жарияламаларды қосады және әр парақтағы беттердің санын өзгертеді.

     Модельдерге байланысты автоматты/қолмен екі жақты басып шығару қол жетімді емес болуы мүмкін. Оның орнына lpr басып шығару жүйесін немесе тақ-жұп басып шығаруға арналған басқа бағдарламаларды пайдалана аласыз.

   - Text: Бет шеттерін көрсетеді және аралық немесе бағандар сияқты мәтін параметрлерін орнатады.

   - Graphics: Сурет файлдарын басып шығарғанда пайдаланылатын түс параметрлері, сурет өлшемі немесе суреттің күйі сияқты сурет параметрлерін орнатады.

   - Advanced: Басып шығару ажыратымдылығын, қағаздың көзін және тағайындалған орнын орнатады.

5. Өзгертулерді қолдану үшін Apply түймесін басыңыз және Properties терезесін жабыңыз.

6. Басып шығаруды бастау үшін LPR GUI терезесінде OK түймесін басыңыз.

7. Басып шығару тапсырмасының күйін бақылауға мүмкіндік беретін «Басып шығару» терезесі шығады.

   Ағымдағы тапсырманы доғару ұшін Cancel түймесін басыңыз.

#### Файлдарды басып шығару

CUPS серверін пайдаланып тікелей пәрмені жолы интерфейсінен машинада файлдардың көп түрлерін басып шығара аласыз. CUPS lpr қызметтік бағдарламасы мұны істеуге мүмкіндік береді, бірақ драйвер бумасы стандартты lpr құралын түсініктірек LPR GUI бағдарламасымен ауыстырады.

Кез келген құжат файлын басып шығару үшін:

1. Linux shell пәрмен жолында lpr <file_name> дегенді енгізіп, Enter пернесін басыңыз. LPR GUI терезесі шығады.

   Тек lpr сөзін енгізіп, Enter түймесін бассаңыз, алдымен Select file(s) to print терезесі шығады. Жай басып шығару керек файлдарды таңдаңыз және Open түймесін басыңыз.

2. LPR GUI терезесіндегі тізімнен құрылғыңызды таңдап, баспа тапсырмасының сипаттарын өзгертіңіз.

3. Басып шығаруды бастау үшін OK түймесін басыңыз.

#### Принтер сипаттарының параметрлерін реттеу

Printers configuration ішіндегі Printer Properties терезесін пайдаланып, құрылғының принтер функцияларының түрлі сипаттарын өзгертуге болады.

1. Unified Driver Configurator тармағын ашыңыз.

   Қажет болса, Printers configuration бөліміне ауысыңыз.

2. Бар болған принтерлер тізімінен құрылғыңызды таңдап, Properties түймесін басыңыз.

3. Printer Properties терезесі шығады.

   Терезенің жоғарғы жағында келесі бес қойынды көрсетіледі.

   - General: Принтердің орнын және атауын өзгертуге мүмкіндік береді. Бұл қойындыда енгізілген атау Printers configuration ішіндегі принтерлер тізімінде көрсетіледі.

   - Connection: Басқа портты қарауға немесе таңдауға мүмкіндік береді. Егер пайдаланып жатқанда құрылғының портын USB-ден параллель немесе керісінше өзгертсеңіз, құрылғының портын осы қойындыда қайта теңшеңіз.

   - Driver: Басқа машина драйверін қарауға немесе таңдауға мүмкіндік береді. Options тармағын таңдап, әдепкі құрылғы параметрлерін орнатуға болады.

   - Jobs: Басып шығару тапсырмаларының тізімін көрсетеді. Таңдалған тапсырманы болдырмау үшін Cancel job пәрменін таңдаңыз және тапсырмалар тізімінде алдыңғы тапсырмаларды көру үшін Show completed jobs құсбелгісін қойыңыз.

   - Classes: Машинаның сыныбын көрсетеді. Машинаны нақты сыныпқа қосу үшін Add to Class пәрменін таңдаңыз немесе машинаны таңдалған сыныптан алып тастау үшін Remove from Class пәрменін таңдаңыз.

4. Өзгертулерді қолдану үшін OK түймесін басыңыз және Printer Properties терезесін жабыңыз.

### Unix жүйесінде басып шығару

Модельдерге немесе параметрлерге байланысты кейбір функциялар қолжетімді емес болуы мүмкін. Бұл функциялар қолданылмайтынын білдіреді. (Үлгілер бойынша мүмкіндіктер қараңыз).

#### Басып шығару тапсырмасын жалғастыру

Принтерді орнатқаннан кейін басып шығару үшін кез келген суретті, мәтінді, PS немесе HPGL файлдарын таңдаңыз.

1. «printui <file_name_to_print>» пәрменін орындаңыз.

   Мысалы, «document1» файлын басып шығарып жатсаңыз

   printui document1

   UNIX принтер драйверінің Driver Print Job Manager реттеушісі ашылады. Онда пайдаланушы әр түрлі басып шығару параметрлерін таңдай алады.

2. Қосып қойылған принтерді таңдаңыз.

3. Page Selection сияқты терезеде басып шығару параметрлерін таңдаңыз.

4. Number of Copies. ішінде қанша көшірме керек екенін таңдаңыз.

   Принтер драйвері беретін принтер мүмкіндіктерінің артықшылығын пайдалану үшін Properties пәрменін таңдаңыз.

5. Басып шығару тапсырмасын бастау үшін OK түймесін басыңыз.

#### Машина параметрлерін өзгерту

UNIX принтер драйверінің Print Job Manager реттеушісі. Онда пайдаланушы принтер Properties ішінде әр түрлі басып шығару параметрлерін таңдай алады.

Сондай-ақ, келесі пернелер тіркесімдерін пайдалануға болады: «H» – Help, «O» – OK, «A» – Apply және «C» – Cancel.

##### General қойыншасы

- Paper Size: Талаптарға сай A4, Letter сияқты немесе басқа қағаз өлшемдерін орнатыңыз.

- Paper Type: Қағаздың түрін таңдаңыз. Тізімде қол жетімді параметрлер – Printer Default, Plain және Thick.

- Paper Source: Қай науадағы қағаз пайдаланылатынын таңдаңыз. Әдепкі бойынша, бұл – Auto Selection.

- Orientation: Ақпараттың бетте қай бағытта басып шығарылатынын таңдаңыз.

- Duplex: Қағазды үнемдеу үшін қағаздың екі бетінде де басып шығарыңыз.

  Модельдерге байланысты автоматты/қолмен екі жақты басып шығару қол жетімді емес болуы мүмкін. Оның орнына lpr басып шығару жүйесін немесе бірдей тақ басып шығаруға арналған басқа бағдарламаларды пайдалана аласыз.

- Multiple pages: Қағаздың бір жағында бірнеше бетті басып шығарыңыз.

- Page Border: Жиек мәнерлерінің кез келгенін таңдаңыз (мысалы, Single-line hairline, Double-line hairline)

##### Image қойыншасы

Бұл қойыншада құжаттың жарықтығын, ажыратымдылығын немесе суреттің күйін өзгерте аласыз.

##### Text қойындысы

Нақты басып шығарылатын құжаттың таңбалардың арасын, жол аралығын немесе бағандарын орнатыңыз.

##### HPGL/2 қойыншасы

- Use only black pen: Бүкіл сызбалықтарды қара түспен басып шығару.

- Fit plot to page: Бүкіл сызбалықты бір бетке қиыстыру.

##### Margins қойыншасы

- Use Margins: Құжаттың шеттерін орнатыңыз. Әдепкі бойынша, шеттер қосылмайды. Пайдаланушы шет параметрлерін сәйкес өрістердегі мәндерді өзгерту арқылы өзгерте алады. Әдепкі бойынша бұл мәндер таңдалған бет өлшеміне байланысты.

- Unit: Бірліктерді нүктелерге, дюймдерге немесе сантиметрлерге өзгертеді.

##### Printer-Specific Settings қойыншасы

Әр түрлі параметрлерді теңшеу үшін JCL және General жақтауларындағы әр түрлі параметрлерді өзгертіңіз. Бұл параметрлер нақты принтерге және PPD файлына байланысты.