## Көшіру мәзірі

### Копирование

Параметрлерге немесе үлгілерге байланысты дисплейде кейбір мәзірлер пайда болмауы мүмкін. Егер солай болса, ол құрылғыға сәйкес келмейді (Мәзірді шолу бөлімін қараңыз).

Мәзір параметрлерін өзгерту:

- Басқару тақтасында (көшіру) > (Меню ) > Копирование тармағына өтіңіз.

- Я болмаса сенсорлық экранда Настройка > Настройка устройства > Настройки по умолчанию > Копий по умолчанию тармағына өтіңіз.

- Я болмаса Копир-ние түймесін басып > сенсорлық экранды болуы керек мәзір элементін таңдаңыз.

Элемент | Сипаттама
--- | ---

- Размер скан.

- Исходный размер

Сурет өлшемін орнатады.

Копии | Сандық пернетақтаны пайдаланып, көшірме санын енгізуге болады.

Масштабировать

Көшірілетін суреттің өлшемін азайтады немесе үлкейтеді (Кішірейтілген немесе үлкейтілген көшірме бөлімін қараңыз).

Құрылғы Экономия режиміне орнатылған болса, кішірейті және үлкейту мүмкіндіктері қол жетімді емес.

Плотность | Түпнұсқа құжатта анық емес белгілер мен күңгірт суреттер болғанда, көшірмені оқуға ыңғайлы ету үшін жарықтық деңгейін реттейді (Ашықтық бөлімін қараңыз)
Контрастность | Түпнұсқада тым ашық немесе тым күңгірт мазмұн болғанда, оқу оңайырақ түпнұсқаны сканерлеу үшін контраст деңгейін реттейді (Контраст бөлімін қараңыз)
Тип оригинала | Ағымдағы көшірме тапсырмасы үшін құжат түрін таңдау арқылы көшірме сапасын жақсартады (Түпнұсқа бөлімін қараңыз)
Ориентация | Түпнұсқа суреттің бағдарын орнатады.
Макет | Афиша, клон, жеке бас куәлігінің көшірмесі, бір бетке 2/4 бет, кітапша, т.б. сияқты орналасу пішімін реттейді.

- Сортировка

- Сортировка копий

Құрылғыны көшіру тапсырмасын сұрыптауға орнатады. Мысалы, егер 3-бетті түпнұсқаның 2 көшірмесін жасау керек болса, бір толық 3-бетті құжаттан соң екінші толық құжат басылып шығарылады.

- Вкл. Көшірмені түпнұсқалардың реті бойынша басып шығарады.

- Выкл. Көшірмені жеке беттер бумасы бойынша іріктеп басып шығарады.

- 2 копии/стр. немесе 4 копии/стр.

- Неск. коп. на стр.

Түпнұсқа суреттердің өлшемін азайтып, бір парақ қағазға 2 немесе 4 бет басып шығарады.

Бұл көшіру мүмкіндігі құжат бергішке түпнұсқаларды жүктегенде ғана қол жетімді.

Копия плаката

Бір беттік құжатты 4 (2x2 өлшемді афиша), 9 (3x3 өлшемді афиша) немесе 16 (4x4 өлшемді афиша) параққа басып шығарады. Содан кейін парақтар біріктіріліп, бір афиша өлшемді құжат алынады.

- Бұл көшірме мүмкіндігін түпнұсқаларды сканерлеу әйнегіне қойып жасаған кезде ғана пайдалануға болады.

- Түпнұсқа құжат 9 бөлікке бөлінеді. Әр бөлік біртіндеп, төмендегідей ретте сканерленіп, басып шығарылады.

Клонирование

Бір бетте бірнеше түпнұсқа суреттерді басып шығарады. Кескіндердің саны автоматты түрде кескін түпнұсқасының және беттің өлшемімен анықталады.

- Бұл көшірме мүмкіндігін түпнұсқаларды сканерлеу әйнегіне қойып жасаған кезде ғана пайдалануға болады.

- Клонирование функциясы үшін, көшірме өлшемін Reduce/Enlarge арқылы реттеу мүмкін емес.

Копир. книги

Book Copy мүмкіндігі бүкіл кітапты көшіруге мүмкіндік береді. Кітап тым қалың болса, қақпақты топсалары шектегішке жеткенше көтеріңіз де, қақпақты жабыңыз. Кітаптың немесе журналдың қалыңдығы 30 мм-ден көп болса, қақпақты ашып қойып көшіріңіз.

- Выкл. Бұл мүмкіндікті пайдаланбайды.

- Левая стр. Бұл параметрді тек кітаптың қалған бетін басып шығару үшін пайдаланыңыз.

- Правая стр. Бұл параметрді тек кітаптың оң бетін басып шығару үшін пайдаланыңыз.

- Обе страницы: Бұл параметрді тек кітаптың екі бетін де басып шығару үшін пайдаланыңыз.

Бұл көшірме мүмкіндігін түпнұсқаларды сканерлеу әйнегіне қойып жасаған кезде ғана пайдалануға болады.

Брошюра

Құрылғы қағаздың бір немесе екі жағында автоматты түрде басып шығарады. Содан кейін қағаз барлық беттері дұрыс ретпен орналасқан кітапшаны жасау үшін бүгіледі.

Құрылғы әр беттің орнын таңдалған қағазға қиысатындай азайтуға және дұрыс реттеуге мүмкіндік береді.

Настройка фона

Суретті фонсыз басып шығарады. Бұл көшіру мүмкіндігі фондық түсті алып тастайды және газет немесе каталог сияқты түсті фонды түпнұсқаны көшіру кезінде пайдалы болуы мүмкін.

- Выкл. Бұл мүмкіндікті пайдаланбайды.

- Авто: Фонды оңтайландырады.

- Усил.: уров.1-2: Мән жоғары болған сайын, өң жарығырақ болады.

- Удал.: уров.1-4: Мән жоғары болған сайын, өң ашығырақ болады.

Сдвиг полей көшіру

Құжат үшін мұқаба жиегін жасауға мүмкіндік береді. Суретті бетте жоғары немесе төмен реттеуге және/немесе оңға немесе солға ауыстыруға болады.

- Выкл. Бұл мүмкіндікті пайдаланбайды.

- Автоцентр. Қағаздың ортасында автоматты түрде көшіреді. Бұл мүмкіндік сканерлеу әйнегіне түпнұсқаларды қойғанда ғана қол жетімді.

- Нестанд. поля: Сандық пернетақтаны пайдаланып, сол, оң, жоғарғы, төменгі шетті енгізіңіз.

Удалить края көшіру

Құжаттың төрт жиегінің кез келгенінің бойындағы дақтарды, тесіктерді, бүгілген жерлерді және скоба белгілерін өшіруге мүмкіндік береді.

- Выкл. Бұл мүмкіндікті пайдаланбайды.

- Неб. оригинал: шағын болса, түпнұсқаның жиегін көтереді. Бұл мүмкіндік сканерлеу әйнегіне түпнұсқаларды қойғанда ғана қол жетімді.

- Перфорация: Түптеу тесіктерінің белгілерін өшіреді.

- Центр книги: Кітапты көшіргенде қара және көлденең болатын қағаздың ортаңғы бөлігін өшіреді. Бұл мүмкіндік сканерлеу әйнегіне түпнұсқаларды қойғанда ғана қол жетімді.

- Удал. границ: Сандық пернетақтаны пайдаланып, сол, оң, жоғарғы, төменгі шетті енгізіңіз.

Усил. от. сер. көшіру | Сұр түс реңктерінде көшірмені жасағанда, көшірме нәтижесінің сапасы жақсырақ болуы үшін осы мүмкіндікті пайдаланыңыз.

Водян. зн. көшіру

Су таңбасы параметрі бар құжа үстінен мәтінді басып шығаруға мүмкіндік береді. Мысалы, оны құжаттың бірінші бетінде немесе барлық беттерінде диагональ бойынша «ЖОБА ЖАЗБА» немесе «ҚҰПИЯЛЫ» деп оқылатын үлкен сұр әріптер басып шығарылуы қажет болғанда пайдалануға болады.

Двусторонняя

Құрылғыны қағаздың екі жағында да басып шығаруға реттеуге болады.

- Выкл. Қалыпты режимде басып шығарады.

- 1 -> 2-ст.корот.кр.

- 1 -> 2-ст.длин.кр.

Двусторонняя (жалғасы)

- 2->1-сторон.

- 2->2-сторон.

- 2->1-ст., поворот 2

### Настр. копии

Параметрлерге немесе үлгілерге байланысты дисплейде кейбір мәзірлер пайда болмауы мүмкін. Егер солай болса, ол құрылғыға сәйкес келмейді (Мәзірді шолу бөлімін қараңыз).

Мәзір параметрлерін өзгерту:

Басқару тақтасында (көшіру) > (Меню ) > Настр. копии тармағына өтіңіз.

Элемент | Сипаттама
--- | ---
Измен. умолч. | Мәнді немесе параметрді принтердің қораптан алған кездегісіне қалпына келтіреді.