## Masalah pemfotokopian

Kondisi | Solusi yang disarankan
--- | ---
Fotokopi terlalu terang atau terlalu gelap. | Sesuaikan kegelapan pada fitur fotokopi untuk mempercerah atau mempergelap latar fotokopi (lihat Mengubah setelan untuk masing-masing fotokopi).

Bercak, garis, corengan, atau titik-titik muncul pada fotokopi.

- Jika cacat itu ada pada dokumen asli, atur tingkat kegelapan pada fitur fotokopi agar latar belakang fotokopi Anda terang.

- Jika tidak ada kerusakan pada dokumen asli, bersihkan unit pemindai (lihat Membersihkan unit pemindai).

Gambar yang difotokopi miring

- Pastikan bahwa dokumen asli sejajar dengan pembatas registrasi.

- Penggulung transfer mungkin kotor. Bersihkan bagian dalam printer (lihat Membersihkan printer).

Hasil cetak fotokopi kosong | Pastikan bahwa dokumen asli menghadap ke bawah pada kaca pemindai atau menghadap ke atas pada pengumpan dokumen. Jika langkah-langkah ini tidak berhasil mengatasi masalah, hubungi petugas servis.

Gambar mudah hilang dari fotokopi

- Ganti kertas pada baki dengan kertas dari kemasan baru.

- Di tempat dengan kelembaban tinggi, jangan biarkan kertas berada di dalam printer dalam jangka waktu lama.

Kertas fotokopi sering macet

- Kibaskan kertas, kemudian balik tumpukan kertas di dalam baki. Ganti kertas di dalam baki dengan kertas baru. Periksa/sesuaikan pembatas kertas, jika perlu.

- Gunakan kertas dengan jenis dan berat yang sesuai (lihat Spesifikasi media cetak ).

- Periksa kertas fotokopi atau sisa kertas fotokopi di dalam printer setelah kemacetan kertas berhasil diatasi.

Kartrid toner menghasilkan lebih sedikit salinan daripada yang diharapkan sebelum toner habis.

- Dokumen asli Anda mungkin berisi gambar, warna pekat, atau garis tebal. Misalnya, dokumen asli Anda mungkin adalah formulir, buletin, buku, atau dokumen lain yang menggunakan lebih banyak toner.

- Penutup pemindai mungkin dibiarkan terbuka saat salinan sedang dibuat.

- Matikan printer dan hidupkan kembali.