## Техникалық сипаттамалары

### Жалпы техникалық сипаттамалар

Төменде тізілген техникалық сипаттама мәндері ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Ақпараттағы мүмкін өзгертулерді www.samsung.com торабында қараңыз.

Элементтер | Сипаттама
--- | ---
Өлшемдері | Ен x Ұзындық x Биіктік | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 389 x 274 x 249 мм (15,31 x 10,79 x 9,80 дюйм)
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series | 402 x 293 x 296 мм (15,83 x 11,54 x 11,65 дюйм)
SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 407 x 293 x 296 мм (16,02 x 11,54 x 11,65 дюйм)
Салмағғы | Құрылғы мен шығыс материалдары | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 6,65 кг (14,66 фунт)
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 8 кг (17,64 фунт)
Шу деңгейі[b] | Дайын режимі | 26 дБ (A) азырақ
Басып шығару режимі | 50 дБ (A) азырақ
Көшіру режимі | Сканер шынысы | 50 дБ (A) азырақ
Құжат бергіш | 52 дБ (A) азырақ
Сканерлеу режимі | Сканер шынысы | 52 дБ (A) азырақ
Құжат бергіш | 54 дБ (A) азырақ
Температура | Әрекет | 10 - 32℃ (50 - 89,6°F)
Сақтау (орамада) | -20 - 40 ℃ (-4 - 104 °F)
Ылғалдылық | Әрекет | 20 to 80 % салыстырмалы ылғалдылық
Сақтау (орамада) | 10 to 90% салыстырмалы ылғалдылық
Қуат кернеуі[c] | 110 вольттық модельдер | Айнымалы ток: 110-127 В
220 вольттық модельдер | Айнымалы ток: 220-240 В
Қуатты тұтыну | Орташа жұмыс істеу режимі | 310 Вт-тан азырақ
Дайын режимі | 30 Вт-тан азырақ

Қуатты үнемдеу режимі

- SCX-340x Series: 1,2 Вт-тан азырақ

- SCX-340xW Series: 1,6 Вт-тан азырақ

- SCX-340xF/SCX-340xFH Series: 1,7 Вт-тан азырақ

- SCX-340xFW/SCX-340xHW Series: 2,1 Вт-тан азырақ

Қуат көзінен өшірулі режим | 0,45 Вт-тан азырақ
Сымсыз[d] | Модуль | T77H262

[a] Өлшемдеріне және салмағына телефон тұтқасының мәндері кірмейді.

[b] Дыбыс қысымының деңгейі, ISO 7779. Сыналған теңшелім: негізгі машина орнатымы, A4 қағазды, бір жақты басып шығару.

[c] Құрылғы үшін дұрыс кернеу (В), жиілік (герц) және ток түрі (А) қандай екенін білу үшін құрылғыдағы қуат жапсырмасын қараңыз.

[d] Тек сымсыз модельдер (Үлгілер бойынша мүмкіндіктер бөлімін қараңыз).

### Баспа құралының сипаттамалары

Түрі | Өлшемі | Өлшемдері | Материал салмағы/Сыйымдылық[a]
--- | --- | --- | ---
Лоток | Науада қолмен беру[b]

Тегіс қағаз

Letter

216 x 279 мм (8,5 x 11 дюйм)

71 - 85 г/м2 (19 - 23 фунт жоғары сортты)

- 150 парақ, 80 г/м2 (21 фунт жоғары сортты)

71 - 85 г/м2 (19 - 23 фунт жоғары сортты)

- 1 парақ

Legal | 216 x 356 мм (8,5 x 14 дюйм)
US Folio | 216 x 330 мм (8,5 x 13 дюйм)
A4 | 210 x 297 мм (8,27 x 11,69 дюйм)
Oficio | 216 x 343 мм (8,5 x 13,5 дюйм)
JIS B5 | 182 x 257 мм (7,17 x 10,12 дюйм)
ISO B5 | 176 x 250 мм (6,93 x 9,84 дюйм)
Executive | 184 x 267 мм (7,25 x 10,5 дюйм)
A5 | 148 x 210 мм (5,83 x 8,27 дюйм)

Конверт

Monarch конверті

98 x 191 мм (3,87 x 7,5 дюйм)

75 - 90 г/м2 (20 - 24 фунт жоғары сортты)

- 10 парақ

75 - 90 г/м2 (20 - 24 фунт жоғары сортты)

- 1 парақ

Конверт No. 10 | 105 x 241 мм (4,12 x 9,5 дюйм)
DL конверті | 110 x 220 мм (4,33 x 8,66 дюйм)
C5 конверті | 162 x 229 мм (6,38 x 9,02 дюйм)

Қалың қағаз

Тегіс қағаз бөлімін қараңыз

Тегіс қағаз бөлімін қараңыз

86 - 120 г/м2 (23 - 32 фунт жоғары сортты)

- 50 парақ, 120 г/м2 (32 фунт жоғары сортты)

86 - 120 г/м2 (23 - 32 фунт жоғары сортты)

- 1 парақ

Жұқа қағаз

Тегіс қағаз бөлімін қараңыз

Тегіс қағаз бөлімін қараңыз

60 - 70 г/м2 (16 - 19 фунт жоғары сапалы)

- 160 парақ, 60 г/м2 (16 фунт жоғары сортты)

60 - 70 г/м2 (16 - 19 фунт жоғары сапалы)

- 1 парақ

Cotton

Тегіс қағаз бөлімін қараңыз

Тегіс қағаз бөлімін қараңыз

75 - 90 г/м2 (20 - 24 фунт жоғары сортты)

- 150 парақ, 80 г/м2 (21 фунт жоғары сапалы)

75 - 90 г/м2 (20 - 24 фунт жоғары сортты)

- 1 парақ

Түсті

Тегіс қағаз бөлімін қараңыз

Тегіс қағаз бөлімін қараңыз

75 - 90 г/м2 (20 - 24 фунт жоғары сортты)

- 150 парақ, 80 г/м2 (21 фунт жоғары сапалы)

75 - 90 г/м2 (20 - 24 фунт жоғары сортты)

- 1 парақ

Алдын ала басып шығарылған

Тегіс қағаз бөлімін қараңыз

Тегіс қағаз бөлімін қараңыз

75 - 90 г/м2 (20 - 24 фунт жоғары сортты)

- 150 парақ, 80 г/м2 (21 фунт жоғары сапалы)

75 - 90 г/м2 (20 - 24 фунт жоғары сортты)

- 1 парақ

Recycled

Тегіс қағаз бөлімін қараңыз

Тегіс қағаз бөлімін қараңыз

60 - 90 г/м2 (16 - 24 фунт жоғары сортты)

- 150 парақ, 80 г/м2 (21 фунт жоғары сапалы)

60 - 90 г/м2 (16 - 24 фунт жоғары сортты)

- 1 парақ

Белгілер[c]

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5

Тегіс қағаз бөлімін қараңыз

120 - 150 г/м2 (32 - 40 фунт жоғары сортты)

- 10 парақ

120 - 150 г/м2 (32 - 40 фунт жоғары сортты)

- 1 парақ

Карта бумасы

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5,

Postcard 4x6

Тегіс қағаз бөлімін қараңыз

121 - 163 г/м2 (32 - 43 фунт жоғары сортты)

- 10 парақ

121 - 163 г/м2 (32 - 43 фунт жоғары сортты)

- 1 парақ

Жоғары сортты қағаз

Тегіс қағаз бөлімін қараңыз

Тегіс қағаз бөлімін қараңыз

- 10 парақ

- 1 парақ

Архив

Тегіс қағаз бөлімін қараңыз

Тегіс қағаз бөлімін қараңыз

- 100 парақ

- 1 парақ

Ең аз өлшем (теңшелетін) | 76 x 127 мм (3 x 5 дюйм) | 60 - 163 г/м2 (16-43 фунт жоғары сапалы)
Ең үлкен өлшем (теңшелетін) | 216 x 356 мм (8,5 x 14 дюйм)
[a] Ең жоғары өнімділік салмағына, қалыңдығына және қоршаған орта сипаттарына байланысты басқаша болуы мүмкін. [b] Науаға қолмен салынатын 1 парақ. [c] Осы машинада пайдаланылатын белгілердің тегістігі – 100 - 250 (шеффилд). Бұл - тегістіктің сандық деңгейін білдіреді.

### Жүйелік талаптар

#### Microsoft® Windows®

Операциялық жүйе | Талап (ұсынылады)
--- | ---
CPU | RAM | бос HDD кеңістігі
Windows® 2000 | Intel® Pentium® II 400 МГц (Pentium III 933 МГц) | 64 MБ (128 MБ) | 600 MБ
Windows® XP | Intel® Pentium® III 933 МГц (Pentium IV 1 ГГц) | 128 MБ (256 MБ) | 1,5 ГБ
Windows Server® 2003 | Intel® Pentium® III 933 МГц (Pentium IV 1 ГГц) | 128 MБ (512 MБ) | 1,25 ГБ - 2 ГБ
Windows Server® 2008 | Intel® Pentium® IV 1 ГГц (Pentium IV 2 ГГц) | 512 MБ (2 ГБ) | 10 ГБ
Windows Vista® | Intel® Pentium® IV 3 ГГц | 512 MБ (1 ГБ) | 15 ГБ
Windows® 7 | Intel® Pentium® IV 1 ГГц 32-биттік немесе 64-биттік процессор немесе жоғарырақ | 1 ГБ (2 ГБ) | 16 ГБ

- DirectX® 9 сызбалықтарды қолдау және 128 МБ жад (Aero тақырыбын қосу үшін).

- DVD-R/W дискісі

Windows Server® 2008 R2 | Intel® Pentium® IV 1 ГГц (x86) немесе 1,4 ГГц (x64) процессорлар (2 ГГц немесе одан тезірек) | 512 МБ (2 ГБ) | 10 ГБ

- Internet Explorer 6.0 жүйесі немесе одан да жоғары нұсқасы барлық Windows амалдық жүйелеріне ең төменгі талап болып табылады.

- Әкімшілік құқықтары бар пайдаланушылар бағдарламаны орната алады.

- Windows Terminal Services құрылғыңызбен үйлесімді.

- Windows 2000, Service Pack 4 немесе одан жоғары бумасы үшін қажет.

#### Macintosh

Операциялық жүйе | Талаптар (ұсынылады)
--- | ---
Орталық процессор | Жедел жаттайтын құрылғы | Бос HDD кеңістігі

Mac OS X 10.4

- Intel® процессорлары

- PowerPC G4/ G5

- powerPC негізіндегі Mac үшін 128 Mбайт (512 Mбайт)

- Intel-негізіндегі Mac үшін 512 Мбайт (1 Гбайт)

1 ГБ

Mac OS X 10.5

- Intel® процессорлары

- 867 МГц немесе жылдамырақ Power PC G4/G5

512 MБ (1 ГБ)

1 ГБ

Mac OS X 10.6

- Intel® процессорлары

1 ГБ (2 ГБ)

1 ГБ

Mac OS X 10.7

- Intel® процессорлары

2 ГБ

4 ГБ

#### Linux

Элементтер | Талаптар
--- | ---

Операциялық жүйе

Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 биттік)

Fedora 5 ~ 13 (32/64 биттік)

SuSE Linux 10.1 (32 биттік)

OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 биттік)

Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 биттік)

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 биттік)

SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 биттік)

Debian 4.0, 5.0 (32/64 биттік)

CPU | Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
RAM | 512 МБ (1 ГБ)
Бос HDD кеңістігі | 1 ГБ (2 ГБ)

### Желілік орта

Тек желілік және сымсыз модельдер (Үлгілер бойынша мүмкіндіктер бөлімін қараңыз).

Желілік құрылғы ретінде пайдалану үшін құрылғыға желілік протоколдарды орнату қажет. Келесі кестеде құрылғы қолдайтын желілік орталар көрсетілген.

Элементтер | Техникалық сипаттамалары
--- | ---

Желілік интерфейс

- Ethernet 10/100 Base-TX сымды жергілікті желі

- 802.11b/g/n сымсыз LAN желісі

Желілік операциялық жүйе

- Windows 2000/Server 2003 /Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2

- Әр түрлі Linux амалдық жүйелері

- Mac OS X 10.4 ~10.7

Желілік протоколдар

- TCP/IPv4

- DHCP, BOOTP

- DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP

- Стандартты TCP/IP басып шығару (RAW), LPR, IPP, WSD

- SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec

- TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)

Сымсыз қауіпсіздік

- Аутентификация: Ашық жүйе, ортақ кілт, WPA жеке, WPA2 жеке (PSK)

- Шифрлау: WEP64, WEP128, TKIP, AES