## 복사 메뉴

### 복사 기능

옵션 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다 (메뉴 소개 참조).

- 디스플레이 화면을 지원하는 제품: 조작부의 (복사) 버튼 > (메뉴) 버튼> 복사기능을 선택하세요.

- 터치 스크린을 지원하는 제품: 터치 스크린에서 환경설정 > 제품설정 > 기본값 설정 > 복사 기본값을 차례대로 선택하세요.

- 터치 스크린을 지원하는 제품: 터치 스크린에서 복사 > 원하는 항목을 선택하세요.

항목 | 설명
--- | ---

- 스캔 크기

- 원고크기

이미지 크기를 설정합니다.

복사매수 | 숫자 키패드를 사용하여 복사 매수를 입력할 수 있습니다.

확대/ 축소

복사된 이미지의 크기를 확대 또는 축소합니다 (복사본 축소 또는 확대 출력 참조).

제품이 에코 모드로 설정되어 있다면 확대/축소 기능은 사용할 수 없습니다.

농도조절 | 원본이 희미한 표시와 어두운 이미지로 구성된 경우 더 판독하기 쉬운 복사본을 만들기 위해 밝기를 조절합니다 (농도조절 참조).
대비조절 | 원본의 밝은 곳은 더 밝게, 어두운 곳은 더 어둡게 스캔의 밝기 대비를 조절합니다. 원본이 희미한 경우에 이 기능을 사용하면 좋습니다 (대비조절 참조).
원고타입선택 | 현재 복사 작업의 원본 유형을 선택하여 복사 품질을 개선합니다 (원고타입 선택 참조).
원고 방향 | 원고의 방향을 설정합니다.
레이아웃 | 포스터 복사, 이미지 복제, ID 복사, 2 모아찍기/4 모아찍기, 책 형식 복사 등 페이지의 모양을 조정할 수 있습니다.

- 자동분류

- 한부씩 인쇄

원본과 동일한 순서로 분류되어 복사하도록 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 3페이지 원본을 2매 복사하려면 3페이지짜리 문서 하나에 대한 인쇄가 완료된 후 두 번째 문서 복사가 시작됩니다.

- 사용: 인쇄물이 원본 순서대로 분류되어 나옵니다.

- 사용안함: 인쇄물이 페이지별로 분류됩니다.

- 2장 모아찍기 / 4장 모아찍기

- N-Up 복사

원본 이미지의 크기를 줄여 2페이지 또는 4페이지를 용지 한 장에 복사합니다.

원본을 원본 급지 장치에 넣은 경우에만 사용할 수 있습니다.

포스터 복사

원본이 4개, 9개, 16개 부분으로 나누어집니다. 나누어 인쇄된 페이지를 하나로 붙여 포스터를 만들 수 있습니다.

- 원본을 스캔 유리 위에 놓은 경우에만 사용할 수 있습니다.

- 원본이 9개 부분으로 나누어집니다. 각각의 위치는 다음 그림과 같은 순서대로 스캔되고 한 장씩 인쇄됩니다.

이미지 복제

여러 개의 원본 이미지가 한 페이지에 복사됩니다. 이미지 개수는 원본 이미지 및 용지 크기에 따라 자동으로 결정됩니다.

- 원본을 스캔 유리 위에 놓은 경우에만 사용할 수 있습니다.

- 이미지 복제기능의 경우 확대/축소를 사용해서 복사 크기를 조절할 수 없습니다.

책자 복사

책자 복사 기능을 사용하면 책 전체를 복사할 수 있습니다. 책이 너무 두꺼우면 스캔 덮개를 경첩이 멈추개에 걸릴 때까지 들어올렸다가 닫아주세요. 만약 책이나 잡지가 30 mm보다 두껍다면 스캔 덮개를 열어 둔 채로 사용하세요.

- 사용안함: 이 기능을 사용하지 않습니다.

- 왼쪽 페이지: 책의 왼쪽 페이지를 인쇄하려면 이 옵션을 사용하세요.

- 오른쪽 페이지: 책의 오른쪽 페이지를 인쇄하려면 이 옵션을 사용하세요.

- 양쪽 페이지: 책의 양쪽 페이지를 인쇄하려면 이 옵션을 사용하세요.

원본을 스캔 유리 위에 놓은 경우에만 사용할 수 있습니다.

소책자 | 여러 장의 원본을 일정한 순서대로 복사해서 반으로 접었을 때 단면 혹은 양면 소책자가 되도록 만들수 있습니다. 이 때 원본의 크기는 선택된 용지의 크기에 맞도록 자동으로 축소됩니다.

배경 조정

신문이나 카탈로그와 같이 배경색을 포함하는 원본을 복사할 때, 배경색을 제거합니다.

- 사용안함: 이 기능을 사용하지 않습니다.

- 자동: 자동으로 배경을 최적화합니다.

- 레벨 1~2 개선: 숫자가 높을수록 배경이 더 선명해집니다.

- 레벨 1~4 삭제: 숫자가 높을수록 배경이 더 흐려집니다.

여백 설정

여러 장의 문서를 스테이플러나 집게로 묶을 수 있도록 가장자리 여백을 남겨두고 복사합니다.

- 사용안함: 이 기능을 사용하지 않습니다.

- 자동 중앙 정렬: 용지의 중앙에서 자동으로 복사합니다.

- 사용자 지정 여백: 숫자 키패드를 사용하여 왼쪽, 오른쪽, 상단, 하단 여백을 입력하세요.

테두리 지우기

문서의 가장자리 중 하나를 따라 얼룩, 구멍, 접힌 자국, 스테이플 자국 등을 삭제할 수 있습니다.

- 사용안함: 이 기능을 사용하지 않습니다.

- 작은 원본: 원본이 작을 경우 원본의 가장자리를 삭제합니다.

- 구멍펀치: 책자 바인딩 구멍 자국을 삭제합니다.

- 책의중앙: 책을 복사할 때 검정색의 수평인 용지 가운데 부분을 삭제합니다.

- 테두리 삭제: 출력물 가장자리의 일정 부분을 삭제합니다.

회색개선 | 원본을 흑백으로 복사할 때 이 기능을 사용하면 복사물의 품질이 더 좋아집니다.
워터마크 | 원본 복사 시 워터마크를 넣을 수 있습니다. 예를 들어, 일급 비밀 또는 기밀 자료와 같은 대형 회색 텍스트를 복사본의 첫번째 페이지 또는 모든 페이지에 대각선으로 인쇄하고 싶은 경우에 이 옵션을 사용합니다.

양면인쇄

용지의 양면에 복사하도록 설정합니다.

- 사용안함: 이 기능을 사용하지 않습니다.

- 1->2 면, 짧은면: 달력처럼 위로 넘기면서 읽을 수 있도록 페이지를 인쇄합니다.

- 1->2 면, 긴면: 책처럼 좌우로 넘기면서 읽을 수 있도록 페이지를 인쇄합니다.

양면 인쇄 (계속)

- 2->1 면: 원본의 양면을 스캔하여 용지 한 장에 한 면씩 복사합니다.

- 2->2 면: 원본의 양면을 스캔하여 용지의 양면에 복사합니다. 이 기능을 사용하면 원본과 똑같이 복사됩니다.

- 2->1 면, 뒷면 회전: 원본의 양면을 스캔하여 용지 한 장에 한 면씩 복사하지만, 출력물의 뒷면에 있는 정보가 180° 회전됩니다.

### 복사 설정

옵션 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다 (메뉴 소개 참조).

메뉴 변경을 하려면 다음 절차를 따르세요.

디스플레이 화면을 지원하는 제품: 조작부의 (복사) 버튼 > (메뉴) > 복사설정을 선택하세요.

항목 | 설명
--- | ---
기본값설정 | 제품을 처음 개봉했을 때 설정되어 있는 초기값 상태로 변경합니다.