## Pengaturan dasar printer

Jika printer Anda dilengkapi tombol +/- pada panel kontrol, (lihat Tinjauan panel kontrol):

Anda dapat menyesuaikan pengaturan printer menggunakan Device Settings dalam program Samsung Easy Printer Manager atau bagian Machine dalam program Printer Settings Utility.

- Untuk pengguna Windows dan Macintosh, lihat Device Settings.

- Untuk pengguna Linux, lihat Menggunakan Smart Panel.

Setelah penginstalan selesai, Anda mungkin perlu menetapkan pengaturan default printer.

Untuk mengubah pengaturan default printer, ikuti langkah berikut:

Anda mungkin harus menekan OK untuk menavigasi ke level menu bawah untuk beberapa model.

1. Pilih tombol (Menu) pada panel kontrol.

2. Tekan System Setup > Machine Setup.

3. Pilih opsi yang Anda kehendaki, lalu tekan OK.

   - Language: ubah bahasa yang ditampilkan pada panel kontrol.

   - Date & Time: Apabila Anda menyetel waktu dan tanggal, setelan tersebut akan digunakan pada faks tunda dan cetakan tunda. Setelan tersebut akan dicetak pada laporan. Namun jika setelan tersebut salah, Anda perlu mengubahnya ke setelan tanggal dan waktu yang benar.

     Masukkan jam dan tanggal yang benar menggunakan tombol panah atau papan tombol angka. (lihat Huruf-huruf dan angka papan tombol).

     - Bulan = 01 sampai 12

     - Tanggal = 01 sampai 31

     - Tahun = harus empat digit

     - Jam = 01 hingga 12

     - Menit = 00 sampai 59

   - Clock Mode: Anda dapat mengatur printer Anda untuk menampilkan waktu saat ini menggunakan format 12-jam atau 24-jam.

   - Toner Save: Mode hemat toner memungkinkan printer menghemat toner pada tiap halaman. Mengaktifkan mode ini akan memperpanjang masa pakai kartrid toner melebihi penggunaan pada mode normal, namun kualitas cetak akan menurun.

     Saat pencetakan dengan PC, Anda juga dapat mengaktifkan atau menonaktifkan mode hemat toner pada properti printer.

   - Power Save: Jika Anda tidak menggunakan printer untuk sementara waktu, gunakan fitur ini untuk menghemat daya.

     - Saat Anda menekan tombol daya, mulai mencetak, atau menerima faks, printer akan kembali dari mode hemat daya.

     - Tekan (Menu) > System Setup > Machine Setup > Wakeup Event > Button Press > On pada panel kontrol. Jika Anda menekan tombol apa saja kecuali tombol daya, printer akan kembali dari mode hemat daya.

   - Altitude Adjust: Kualitas cetak dipengaruhi oleh tekanan udara, tergantung ketinggian mesin di atas permukaan laut. Tentukan ketinggian lokasi Anda sebelum menetapkan nilai ketinggian (lihat Penyesuaian ketinggian).

4. Pilih opsi yang Anda kehendaki, lalu tekan OK.

5. Tekan OK untuk menyimpan pilihan Anda.

6. Tekan (Stop/Clear) untuk kembali ke mode siap.

Lihat tautan berikut untuk menyesuaikan pengaturan lain yang berguna untuk printer.

- Lihat Memasukkan berbagai karakter.

- Lihat Huruf-huruf dan angka papan tombol.

- Lihat Menyetel ukuran dan jenis kertas.

- Lihat Menyiapkan buku alamat faks.