## Mengganti kartrid toner

Klik tautan ini untuk membuka animasi tentang mengganti kartrid toner.

- Kocok katrid toner dengan benar untuk meningkatkan mutu cetak awal.

- Gambar di dalam panduan pengguna ini mungkin berbeda dari printer Anda, tergantung opsi dan model. Periksa tipe printer Anda (lihat Tampak depan).

- Untuk mencegah kerusakan pada kartrid toner, jangan terlalu lama terkena cahaya. Tutuplah kartrid dengan selembar kertas, jika perlu.

- Jangan sentuh area hijau pada sisi bawah kartrid toner. Gunakan pegangan pada kartrid untuk menghindari kontak dengan area ini.

- Jangan menggunakan benda tajam seperti pisau atau gunting untuk membuka bungkus kartrid toner. Benda tajam dapat menggores drum kartrid.

- Jika toner mengotori pakaian Anda, seka dengan lap kering, kemudian cuci pakaian tersebut dengan air dingin. Air panas membuat toner meresap ke serat kain.

- Saat membuka unit pemindaian, tahan pengumpan dokumen dan unit pemindaian bersama-sama.

Jika kartrid toner mencapai akhir masa pakainya, printer akan berhenti mencetak.