## Impostazioni di base del dispositivo

Se sul pannello di controllo sono presenti i pulsanti +/-, (vedere Panoramica pannello di controllo):

È possibile configurare le impostazioni del dispositivo utilizzando le Impostazioni dispositivo del programma Samsung Easy Printer Manager o la sezione Machine del programma Utilità impostazioni stampante.

- Per gli utenti Windows e Macintosh, vedere Impostazioni dispositivo.

- Per gli utenti Linux vedere Utilizzo di Smart Panel.

Terminata l'installazione, è possibile configurare le impostazioni predefinite del dispositivo.

Per cambiare le impostazioni predefinite del dispositivo, completare i passaggi indicati di seguito:

Potrebbe essere necessario premere OK per spostarsi ai menu di livello inferiore per alcuni modelli.

1. Selezionare il pulsante (Menu) sul pannello di controllo.

2. Premere Imposta sistema > Imposta apparecchio.

3. Selezionare l'opzione desiderata e premere OK.

   - Lingua: per cambiare la lingua visualizzata sul pannello di controllo.

   - Data e ora: Quando si imposta la data e l'ora, queste vengono utilizzate nelle stampe e nei fax differiti. Vengono stampate sui rapporti. Tuttavia, se non sono corrette, è necessario modificarle.

     Inserire la data e l'ora corrette utilizzando le frecce o il tastierino numerico (vedere Lettere e numeri del tastierino numerico).

     - Mese = da 01 a 12

     - Giorno = da 01 a 31

     - Anno = richiede quattro cifre

     - Ora = da 01 a 12

     - Minuti = da 00 a 59

   - Modo orologio: È possibile impostare il dispositivo in modo che visualizzi l’ora corrente utilizzando il formato 12 ore o 24 ore.

   - Risparmio toner: La modalità Risparmio toner consente al dispositivo di utilizzare meno toner in ciascuna pagina. Attivando questa modalità, la durata delle cartucce del toner si allunga, rispetto alla modalità normale, ma la qualità di stampa si riduce.

     In caso di stampa da PC, è anche possibile attivare o disattivare la modalità Risparmio toner nelle proprietà della stampante.

   - Risp energia: Quando non si utilizza il dispositivo per un po' di tempo, utilizzare questa funzione per risparmiare energia.

     - Quando si preme il pulsante di accensione/spegnimento, si avvia una stampa o si riceve un fax, il dispositivo si riattiva dalla modalità di risparmio energetico.

     - Premere (Menu) > Imposta sist. > Imposta appar > Evento attiv > Press pulsante > Attivato sul pannello di controllo. Quando si preme un bottone qualsiasi che non sia quello di accensione, il dispositivo si riattiva dalla modalità Risparmio energia.

   - Regolazione altitudine: La qualità di stampa è influenzata dalla pressione atmosferica, che è determinata dall'altezza sul livello del mare a cui si trova il dispositivo. Prima di effettuare le impostazioni, stabilire a quale altitudine ci si trova (vedere Regolazione dell'altitudine).

4. Selezionare l'opzione desiderata e premere OK.

5. Premere OK per salvare la selezione.

6. Premere (Stop/Cancella) per tornare alla modalità Pronta.

Per la configurazione di altre impostazioni utili per l'uso del dispositivo, consultare i collegamenti seguenti.

- Vedere Immissione di diversi caratteri.

- Vedere Lettere e numeri del tastierino numerico.

- Vedere Impostazione del formato e del tipo di carta.

- Vedere Impostazione della rubrica del fax.