## Masalah pengumpanan kertas

Kondisi | Solusi yang disarankan
--- | ---
Kertas macet saat mencetak | Keluarkan kertas macet.

Kertas saling menempel

- Periksa kapasitas baki maksimal untuk menampung kertas.

- Pastikan Anda menggunakan jenis kertas yang benar.

- Keluarkan kertas dari baki dan lenturkan atau kibaskan kertas.

- Kondisi lembab dapat menyebabkan beberapa kertas saling menempel.

Beberapa lembar kertas tidak dapat diumpankan | Jenis kertas yang berbeda mungkin ditumpuk dalam baki. Masukkan kertas hanya dari jenis, ukuran dan berat yang sama.

Kertas tidak terumpan ke dalam printer

- Singkirkan semua halangan dari dalam printer.

- Kertas tidak dimasukkan dengan benar. Keluarkan kertas dari baki dan masukkan kembali dengan benar.

- Terlalu banyak kertas di dalam baki. Keluarkan kelebihan kertas dari baki.

- Kertas terlalu tebal. Gunakan hanya kertas yang memenuhi spesifikasi seperti yang diminta printer.

Kertas tetap macet

- Terlalu banyak kertas di dalam baki. Keluarkan kelebihan kertas dari baki. Untuk mencetak pada bahan-bahan khusus, gunakan baki manual.

- Jenis kertas yang digunakan salah. Gunakan hanya kertas yang memenuhi spesifikasi seperti yang diminta printer.

- Mungkin ada kotoran di dalam printer. Buka penutup depan dan ambil kotoran yang ada.

Amplop miring atau gagal diumpankan dengan benar | Pastikan pembatas kertas menempel pada kedua sisi amplop.