## Problemi di copia

Condizione | Soluzioni suggerite
--- | ---
Le copie sono troppo chiare o troppo scure. | Regolare la scurezza in Funzione copia per schiarire o scurire gli sfondi delle copie (vedere Modifica delle impostazioni per ogni copia).

Macchie, righe, segni o puntini visualizzati sulle copie.

- Se i difetti sono nell'originale, regolare la scurezza in Funzione copia per schiarire lo sfondo delle copie.

- Se sull'originale non sono presenti difetti, pulire l'unità di digitalizzazione (vedere Pulizia dell'unità di digitalizzazione).

L'immagine della copia è inclinata.

- Assicurarsi che il documento originale sia in linea con la guida di registrazione.

- Il rullo di trasferimento potrebbe essere sporco. Pulire l'interno del dispositivo (vedere Pulizia del dispositivo).

Vengono stampate copie bianche. | Accertarsi che il lato da stampare dell'originale sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner oppure verso l'alto nell'alimentatore documenti. Se questi accorgimenti non consentono di risolvere il problema riscontrato, contattare l'assistenza tecnica.

L'immagine si cancella facilmente dalla copia.

- Sostituire la carta presente nel vassoio con quella di una nuova risma.

- Nelle aree molto umide, non lasciare carta nel dispositivo per lunghi periodi di tempo.

Si verificano inceppamenti frequenti della carta.

- Spiegare a ventaglio la carta, quindi capovolgerla nel vassoio. Sostituire la carta presente nel vassoio con una nuova risma. Controllare/regolare le guide carta, se necessario.

- Assicurarsi che la carta sia del tipo e peso indicato nelle specifiche (vedere Specifiche del supporto di stampa ).

- Controllare se nel dispositivo è rimasta carta per copia o pezzi di carta per copia dopo la rimozione della carta inceppata.

La cartuccia del toner stampa meno copie del previsto prima di esaurirsi.

- Gli originali potrebbero contenere immagini, righe piene o pesanti. Ad esempio, potrebbe trattarsi di moduli, circolari, libri o altri documenti che utilizzano una quantità maggiore di toner.

- Il coperchio dello scanner potrebbe essere rimasto aperto durante l'esecuzione delle copie.

- Spegnere il dispositivo e riaccenderlo.