## Utilizzo di SyncThru™ Web Service

- Internet Explorer 6.0 o superiore è il requisito minimo per SyncThru™ Web Service.

- La descrizione di SyncThru™ Web Service contenuta in questa Guida dell'utente può apparire diversa rispetto all'apparecchio utilizzato, in base alle opzioni e al modello.

- Solo modelli wireless (vedere Software).

### Accesso a SyncThru™ Web Service

1. Avviare un browser Web, come Internet Explorer, da Windows.

   Immettere l'indirizzo IP macchina (http://xxx.xxx.xxx.xxx) nel campo dell'indirizzo e premere il tasto Invio o fare clic su Vai.

2. Si apre il sito Web incorporato nel dispositivo.

#### Eseguire il login a SyncThru™ Web Service

Prima di poter configurare le opzioni in SyncThru™ Web Service, è necessario eseguire il login come amministratore. È possibile utilizzare SyncThru™ Web Service senza eseguire il login, ma in questo caso non si avrà accesso alla scheda Impostazioni e alla scheda Sicurezza.

1. Fare clic su Accesso nell'angolo superiore destro del sito Web SyncThru™ Web Service.

2. Digitare ID e Password, quindi fare clic su Accesso.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

### Panoramica di SyncThru™ Web Service

Alcune schede potrebbero non essere visualizzate in base al modello.

#### Scheda Informazioni

questa scheda fornisce informazioni generali sul dispositivo. È possibile verificare informazioni quali, ad esempio, la quantità di toner rimanente. Inoltre, è possibile stampare rapporti, come il rapporto sugli errori.

- Avvisi attivi: Mostra gli avvisi segnalati nell'apparecchio e il relativo livello di gravità.

- Materiali di consumo: Mostra quante pagine vengono stampate e la quantità di toner rimasta nella cartuccia.

- Contatori utilizzo: Mostra il conteggio di utilizzo in base ai tipi di stampe: solo fronte e fronte-retro.

- Impostazioni attuali: Mostra le informazioni di rete dell'apparecchio.

- Informazioni di stampa: Stampa i rapporti relativi al sistema, indirizzi e-mail e rapporti di caratteri.

#### Scheda Impostazioni

Questa scheda consente di impostare le configurazioni fornite dal dispositivo e dalla rete. Per visualizzare questa scheda è necessario eseguire il login come amministratore.

- Scheda Impostazioni apparecchio: Imposta le opzioni fornite dall'apparecchio.

- Scheda Impostazioni di rete: Mostra le opzioni per l'ambiente di rete. Imposta le opzioni quali i protocolli TCP/IP e di rete.

#### Scheda Sicurezza

Questa scheda consente di impostare le informazioni di sicurezza del sistema e della rete. Per visualizzare questa scheda è necessario eseguire il login come amministratore.

- Sicurezza sistema: Imposta le informazioni sull'amministratore del sistema e attiva o disattiva le funzioni dell'apparecchio.

- Sicurezza di rete: Esegue le impostazioni per HTTP, IPSec, filtraggio IPv4/IPv6, 802.1x e server di autenticazione.

- Controllo accesso utenti: Consente di classificare gli utenti in vari gruppi sulla base del ruolo di ciascun utente. L'autorizzazione, l'autenticazione e la contabilità di ciascun utente verranno controllate dalla definizione del ruolo del gruppo.

#### Scheda Manutenzione

In questa scheda è possibile gestire il dispositivo, eseguire l'aggiornamento dei firmware e impostare le informazioni di contatto per l'invio di e-mail. Inoltre, è possibile collegarsi al sito Web Samsung oppure scaricare i driver selezionando il menu Collegamento.

- Aggiornamento firmware: Aggiornare il firmware dell'apparecchio.

- Informazioni contatto: Mostra le informazioni contatto.

- Collegamento: Mostra i collegamenti a siti utili in cui è possibile scaricare o controllare le informazioni.

### Impostazione notifica e-mail

Impostando questa opzione, è possibile ricevere e-mail sullo stato del dispositivo. Impostando le informazioni quali indirizzo IP, nome host, indirizzo e-mail e server SMTP, lo stato del dispositivo (cartuccia toner in esaurimento o errore del dispositivo) sarà inviato automaticamente all'indirizzo e-mail di una determinata persona. Questa opzione può essere utilizzata più di frequente dall'amministratore del dispositivo.

A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.

1. Avviare un browser Web, come Internet Explorer, da Windows.

   Immettere l'indirizzo IP del dispositivo (http://xxx.xxx.xxx.xxx) nel campo dell'indirizzo e premere il tasto Invio o fare clic su Vai.

2. Si apre il sito Web incorporato nel dispositivo.

3. Dalla scheda Impostazioni, selezionare Impostazioni apparecchio > Notifica e-mail.

   Se l'ambiente del server di uscita non è stato configurato, accedere a Impostazioni > Impostazioni di rete > Server della posta in uscita(SMTP) per configurare l'ambiente di rete prima di impostare la notifica e-mail.

4. Selezionare la casella di controllo Abilita per usare l'opzione Notifica e-mail.

5. Fare clic sul pulsante Aggiungi per aggiungere un utente di notifica e-mail.

   Impostare il nome del destinatario e l'indirizzo e-mail con gli elementi di notifica per i quali si desidera ricevere un avviso.

6. Fare clic su Applica.

Se il firewall è attivo, l'e-mail potrebbe non essere inviata correttamente. In tal caso, contattare l'amministratore di rete.

### Impostazione dell'amministratore del sistema

Questa impostazione è necessaria per l'uso dell'opzione di notifica e-mail.

A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.

1. Avviare un browser Web, come Internet Explorer, da Windows.

   Immettere l'indirizzo IP del dispositivo (http://xxx.xxx.xxx.xxx) nel campo dell'indirizzo e premere il tasto Invio o fare clic su Vai.

2. Si apre il sito Web incorporato nel dispositivo.

3. Dalla scheda Sicurezza, selezionare Sicurezza sistema > Amministratore del sistema.

4. Inserire il nome dell'amministratore, il numero di telefono, la posizione e l'indirizzo e-mail.

5. Fare clic su Applica.