## Kopēšanas izvēlne

### Kopēt funkcija

Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. Izvēlņu pārskats).

Lai mainītu izvēlnes opcijas

- Vadības panelī nospiediet (kopēt) > (Menu) > Copy Feature.

- Var arī skārienekrānā nospiest Setup > Machine Setup > Default Setting > Copy Default.

- Vai nospiediet Copy > skārienekrānā atlasiet vajadzīgo izvēlnes elementu.

Elements | Apraksts
--- | ---

- Scan Size

- Original Size

Iestata attēla izmērus.

Copies | Lietojot ciparu taustiņus, varat ievadīt kopiju skaitu.

Reduce/Enlarge

Tiek samazināts vai palielināts kopētā attēla lielums (sk. Samazināta vai palielināta kopija).

Ja ierīce ir iestatīta ekoloģiskajā režīmā, samazināšanas un palielināšanas funkcijas nav pieejamas.

Darkness | Tiek pielāgots spilgtuma līmenis, lai izveidotu ērtāk nolasāmu kopiju no oriģināla, kurā ir neskaidrs marķējums un tumši attēli (sk. Tumšums).
Contrast | Pielāgo kontrasta līmeni, lai skenētu vieglāk lasāmu oriģinālu, ja oriģināla saturs ir pārāk neskaidrs vai pārāk tumšs (sk. Kontrasts).
Original Type | Tiek uzlabota kopijas kvalitāte, izvēloties pašreizējam kopēšanas darbam piemērotu dokumenta veidu (sk. Oriģināls ).
Orientation | Iestata oriģināla attēla orientāciju.
Layout | Pielāgo izkārtojuma formātu, piemēram, plakātu, klonēšanu, ID kopēšanu, 2/4 lapu ietilpināšanu vienā, bukletu u.c.

- Copy Collation

- Collate Copy

Iestata, lai ierīce kārtotu kopēšanas darbu. Piemēram, ja veidojat divas 3 lapu oriģināla kopijas, tiks izdrukāts viens pilnīgs 3 lapu dokuments un pēc tam — otrs pilnīgs dokuments.

- On: Izdrukā kopijas komplektos atbilstoši oriģinālu secībai.

- Off: Izdrukā kopijas, kas sakārtotas atsevišķu lapu kaudzītēs.

- 2-up vai 4-up

- N-up Copy

Samazina oriģinālo attēlu lielumu un izdrukā 2 vai 4 lapas uz vienas papīra loksnes.

Šī kopēšanas funkcija ir pieejama tikai tad, ja oriģinālus ievietojat dokumentu padevējā.

Poster Copy

Drukā vienas lapas dokumentu uz 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3) vai 16 (Poster 4x4) papīra loksnēm ar mērķi salīmēt tās kopā un izveidot vienu plakāta formāta dokumentu.

- Šī kopēšanas iespēja ir pieejama tikai tad, ja oriģināli tiek novietoti uz skenera stikla.

- Oriģināls tiek sadalīts 9 daļās. Katra daļa tiek noskenēta un pa vienai izdrukāta šādā secībā:

Clone Copy

Drukā vairākus attēlu oriģinālus uz vienas lapas. Attēlu skaits tiek automātiski noteikts atkarībā no attēla oriģināla un papīra formāta.

- Šī kopēšanas iespēja ir pieejama tikai tad, ja oriģināli tiek novietoti uz skenera stikla.

- Kopijas lielumu var pielāgot, izmantojot funkcijas Clone Copy iespēju Reduce/Enlarge.

Book Copy

Funkcija Book Copy ļauj nokopēt veselu grāmatu. Ja grāmata ir pārāk bieza, paceliet vāku, līdz tā locījuma vietas nofiksē bloķētājs, un pēc tam aizveriet pārsegu. Ja grāmata vai žurnāls ir biezāks par 30 mm, sāciet kopēšanu ar atvērtu pārsegu.

- Off: Šī iespēja netiek izmantota.

- Left Page: Izmantojiet šo opciju, lai drukātu grāmatas kreisās puses lapu.

- Right Page: Izmantojiet šo opciju, lai drukātu grāmatas labās puse lapu.

- Both Page: Izmantojiet šo opciju, lai drukātu grāmatas abas lapas.

Šī kopēšanas iespēja ir pieejama tikai tad, ja oriģināli tiek novietoti uz skenera stikla.

Booklet

Ierīce automātiski izdrukā uz vienas vai abām papīra lapas pusēm, kas pēc tam tiek salocīta, lai izveidotu bukletu ar visām lapām pareizā secībām.

Ierīce samazinās un pareizi pielāgos katra attēla pozīciju, lai tas ietilptu izvēlētajā papīra laukumā.

Adjust Bkgd

Izdrukā attēlu bez fona. Šī kopēšanas funkcija noņem fona krāsu un var noderēt, ja kopējat oriģinālu, kuram ir krāsains fons, piemēram, avīzi vai katalogu.

- Off: Šī iespēja netiek izmantota.

- Auto: Optimizē fonu.

- Enhance Lev.1~2: Jo lielāks skaitlis, jo košāks ir fons.

- Erase Lev.1~4: Jo lielāks skaitlis, jo gaišāks ir fons.

Margin Shift kopēšana

Ļauj izveidot dokumenta iesējuma malu. Attēlu lapā var pielāgot uz augšu vai uz leju un/vai pārbīdīt pa labi vai pa kreisi.

- Off: Šī iespēja netiek izmantota.

- Auto Center: Automātiski kopē lapas centrā. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja oriģināli tiek novietoti uz skenera stikla.

- Custom Margin: Ievadiet kreisās, labās, augšējās un apakšējās piemales izmērus, izmantojot cipartastatūru.

Edge Erase kopēšana

Ļauj dzēst plankumu, caurumu, locījuma un skavu vietu pēdas ap visām četrām dokumenta malām.

- Off: Šī iespēja netiek izmantota.

- SmallOriginal: Dzēš oriģināla malas, ja tas ir maza izmēra. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja oriģināli tiek novietoti uz skenera stikla.

- Hole Punch: Dzēš grāmatsiešanas caurumu pēdas.

- Book Center: Dzēš papīra vidējo daļu, kas melna un horizontāla, ja kopējat grāmatu. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja oriģināli tiek novietoti uz skenera stikla.

- Border Erase: Ievadiet kreisās, labās, augšējās un apakšējās piemales izmērus, izmantojot cipartastatūru.

Gray Enhance kopēšana | Kopējot pelēktoņu režīmā, izmantojiet šo iespēju, lai iegūtu kvalitatīvākas kopijas.

Watermark kopēšana

Ūdenszīmju opcija ļauj drukāt tekstu pāri esošam dokumentam. To var izmantot, ja vēlaties, piemēram, pāri pirmajai lapai vai visām dokumenta lapām diagonāli uzdrukāt lielus pelēkus burtus, kas veido uzrakstu “MELNRAKSTS” vai “KONFIDENCIĀLS”.

Duplex

Varat iestatīt, lai ierīce drukā kopijas uz abām papīra pusēm.

- Off: Drukā parastajā režīmā.

- 1->2Side Short

- 1->2Side Long

Duplex (turpinājums)

- 2->1Side

- 2->2Side

- 2->1Side ROT2

### Kopēšanas iestatīšana

Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. Izvēlņu pārskats).

Lai mainītu izvēlnes opcijas

Vadības panelī nospiediet (kopēt) > (Menu) > Copy Setup.

Elements | Apraksts
--- | ---
Change Default | Atiestata vērtību vai iestatījumu uz printera sākotnējo stāvokli.