## Problēmu novēršana

Stāvoklis | Ieteiktie risinājumi
--- | ---
Kopijas ir pārāk gaišas vai pārāk tumšas. | Pielāgojiet kopēšanas funkcijas tumšuma opciju, lai padarītu gaišākus vai tumšākus kopiju fonus (sk. Iestatījumu maiņa katram eksemplāram).

Uz kopijām parādās izsmērējumi, līnijas, plankumi vai punkti.

- Ja defekti ir oriģinālam, izmantojiet kopēšanas funkcijas tumšuma opciju, lai padarītu gaišākus kopiju fonus.

- Ja oriģinālam nav defektu, iztīriet skenēšanas bloku (sk. Skenēšanas bloka tīrīšana).

Kopijas attēls ir sagriezts šķībi.

- Nodrošiniet, lai oriģināls būtu pielīdzināts reģistrēšanas vadotnei.

- Pārneses rullītis, iespējams, ir netīrs. Iztīriet ierīces iekšpusi (sk. Ierīces tīrīšana).

Tiek izdrukātas tukšas kopijas. | Pārliecinieties, vai oriģināls uz skenera stikla ir novietots ar vajadzīgo pusi uz leju, bet dokumentu padevējā — uz augšu. Ja ar šīm darbībām problēma netiek novērsta, sazinieties ar servisa pārstāvi.

Kopijas attēls ir viegli noberžams.

- Nomainiet papīru teknē ar jauna iepakojuma papīru.

- Vietās ar lielu mitrumu neatstājiet papīru ierīcē ilgstoši.

Bieži iesprūst kopēšanas papīrs.

- Izirdiniet papīru un pēc tam apgrieziet to otrādi teknē. Nomainiet papīru teknē ar jaunu. Ja nepieciešams, pārbaudiet/pielāgojiet papīra vadotnes.

- Nodrošiniet, lai būtu ievietots atbilstoša veida un svara papīrs (sk. Drukas materiāla specifikācijas ).

- Pārbaudiet, vai kopēšanas papīrs vai tā daļas nav palikušas ierīcē pēc tam, kad iesprūdušais papīrs ir atbrīvots.

Tonera kasetne nodrošina mazāk kopiju nekā paredzēts, pirms izbeidzas toneris.

- Oriģinālos varbūt ir attēli, aizkrāsoti laukumi vai biezas līnijas. Piemēram, oriģināli var būt veidlapas, informatīvi izdevumi, grāmatas vai citi dokumenti, kuru kopēšanai ir jāpatērē vairāk tonera.

- Kopēšanas laikā, iespējams, ir bijis atvērts skenera pārsegs.

- Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to no jauna.