## 제품 기본 설정하기

조작부에 +/- 버튼을 가지고 있는 제품인 경우 (조작부 참조):

Samsung Easy Printer Manager 프로그램 장치 설정 또는 Printer Settings Utility 프로그램 Machine 섹션을 이용하여 제품 설정값을 설정할 수 있습니다.

- Windows와 Macintosh 사용자는 장치 설정을 보세요.

- Linux 사용자는 Smart Panel 를 보세요.

제품 설치를 완료한 후 제품의 기본값을 설정할 수 있습니다.

기본값 설정을 변경하려면 다음 절차를 따르세요.

모델에 따라 하위 메뉴로 이동하기 위하여 OK 버튼을 눌러야 할 수도 있습니다.

1. 조작부의 (메뉴) 버튼을 누르세요.

2. 시스템설정 > 제품설정을 차례대로 선택하세요.

3. 원하는 옵션을 선택하고 OK를 누르세요.

   - 언어: 제품의 조작부의 언어를 변경할 수 있습니다.

   - 날짜및시간: 설정한 시간과 날짜는 예약 팩스 및 예약 인쇄에 사용됩니다. 시간과 날짜는 리포트에 인쇄됩니다. 정확하지 않은 경우에는 정확한 시간으로 변경해야 합니다.

     화살표 또는 숫자 키패드를 사용하여 정확한 시간과 날짜를 입력하세요 ( 키패드 문자 및 숫자 참조).

     - 월 = 01 ~ 12

     - 일 = 01 ~ 31

     - 년 = 네 자리수 입력

     - 시 = 01 ~ 12

     - 분 = 00 ~ 59

   - 시각표시방법: 팩스에 인쇄되는 시간의 표시 형식을 12시간 또는 24시간 형식 중에서 선택할 수 있습니다.

   - 토너절약: 토너 절약 모드를 선택하면 인쇄할 때 사용되는 토너를 절약할 수 있습니다. 토너 카트리지를 좀 더 오래 사용할 수 있고 인쇄 비용은 줄일 수 있지만, 인쇄 상태가 흐려지는 단점이 있습니다.

     컴퓨터로 인쇄할때, 인쇄 등록정보에서 토너절약을 사용 또는 사용안함을 할 수 있습니다.

   - 절전기능: 일정 시간 동안 제품을 사용하지 않을 경우에는 이 기능을 사용하여 전력을 절약하세요.

     - 전원버튼을 누르거나, 인쇄를 시작 또는 팩스가 수신되면 절전 모드에서 복귀됩니다.

     - 조작부 (메뉴) 버튼> 시스템설정 > 제품설정 > 절전모드복귀 > 버튼 입력 > 사용을 누르세요.

       절전 버튼 이외의 다른 버튼을 누르게 되면 절전 모드에서 복귀됩니다.

   - 고도조정: 인쇄 품질은 제품이 설치된 해발 고도에 따라 결정되는 기압의 영향을 받습니다. 고도 값을 설정하기 전에 제품이 설치된 고도를 확인하세요 ( 고도 설정하기 참조).

4. 원하는 옵션을 선택하고 OK 버튼을 누르세요.

5. OK 버튼을 눌러 설정값을 저장하세요.

6. 준비 모드로 돌아가려면 (정지/기능복귀) 버튼을 누르세요.

제품 사용을 위한 다른 유용한 설정을 설정하기위해 다음 링크를 참조하세요.

- 다양한 문자 입력하기 참조하세요.

- 키패드 문자 및 숫자 참조하세요.

- 용지 크기와 종류 설정 참조하세요.

- 팩스 주소록 설정하기 참조하세요.