## 상태 표시등 (LED) 이해하기

표시등 (LED) 색상을 통해 제품의 현재 상태를 확인할 수 있습니다.

- 일부 LED는 모델 또는 국가에 따라 이용할 수 없습니다 (조작부 참조).

- 문제를 해결하기 위해 에러 메시지 또는 문제 해결편을 참조하세요 (오류 메시지 이해 참조).

- 컴퓨터에서 프린터 상태 정보 또는 Smart Panel 프로그램 확인창에서 문제를 해결 할 수 있습니다 (삼성 프린터 상태 정보 알아보기 또는 Smart Panel 참조).

- 문제가 지속되면 서비스 담당자에게 문의하세요.

표시등 (LED) | 상태 | 설명
--- | --- | ---
상태 | 꺼짐 | 제품이 오프라인 상태입니다.
녹색 | 깜박임 | 제품이 데이터를 수신중인 상태 이거나 인쇄중인 상태 입니다.

켜짐

- 제품이 온라인 상태이며 사용 가능합니다.

빨간색

깜박임

- 사소한 문제가 발생하여 사용자가 조치할 때까지 대기중인 상태입니다. 디스플레이 메시지를 확인하세요. 문제가 해결되면 제품이 다시 작동합니다.

- 카트리지에 토너가 얼마 남아 있지 않습니다. 토너의 예상 카트리지 수명[a]이 다 되어 갑니다. 교체할 새 카트리지를 준비하세요. 토너를 재분배하여 인쇄 품질을 잠깐 동안 향상시킬 수 있습니다 (토너 고루 섞기 참조).[b]

켜짐

- 토너 카트리지가 예상 카트리지 수명[a]에 거의 도달했습니다. 교체할 새 카트리지를 준비하세요 (토너 카트리지 교체 참조).

- 덮개가 열린 상태입니다. 덮개를 닫으세요.

- 제품이 데이터를 수신중인 상태이거나 인쇄 중인 상태일 때 용지함에 용지가 없습니다. 용지함에 용지를 넣어주세요.

- 제품에 이상이 발생하여 작업을 멈춘 상태입니다. 조작부의 오류 메시지를 확인하세요 (오류 메시지 이해 참조).

- 용지 걸림이 발생했습니다 (용지 걸림 해결 참조).

() WPS[b] | 파란색 | 깜박임 | 제품이 무선 네트워크에 연결중입니다.
켜짐 | 제품이 무선 네트워크에 연결이 되었습니다 (무선 네트워크 사용하기 참조).
꺼짐 | 제품이 무선 네트워크에서 연결이 해제되었습니다.
() 전원 | 파란색 | 켜짐 | 제품이 절전 모드 상태입니다.
꺼짐 | 제품이 준비 상태 혹은 전원이 꺼진 상태입니다.
에코 | 초록색 | 켜짐 | 에코모드가 작동 중입니다.
꺼짐 | 에코모드가 꺼져있습니다. 에코 모드의 기본값은 면당 여러 페이지 인쇄 (2면), 토너절약 항목이 설정되어 있습니다.
토너 [b] | 주황색 | 깜박임 | 카트리지에 토너가 얼마 남아 있지 않습니다. 토너의 예상 카트리지 수명[a]이 다 되어 갑니다. 교체할 새 카트리지를 준비하세요. 토너를 재분배하여 인쇄 품질을 잠깐 동안 향상시킬 수 있습니다 (토너 고루 섞기 참조).
켜짐 | 토너 카트리지가 예상 카트리지 수명[a]에 거의 도달했습니다. 교체할 새 카트리지를 준비하세요 (토너 카트리지 교체 참조).
꺼짐 | 토너 카트리지가 정상 상태입니다.
[a] 예상 카트리지 수명이란 예상되거나 추정되는 토너 카트리지 수명으로 평균 인쇄 용량을 나타내며 ISO/IEC 19752에 따라 계산됩니다. 인쇄 매수는 사용 환경, 인쇄 빈도, 그림, 용지 종류 및 용지 크기에 따라 달라집니다. 빨간 LED에 불이 켜지고 프린터가 인쇄를 멈추어도 카트리지에 토너가 남아있을 수 있습니다. [b] 일부 LED는 모델 또는 국가에 따라 이용할 수 없습니다 (조작부 참조)