## Penyesuaian ketinggian

Kualitas cetak dipengaruhi oleh tekanan di sekitar yang ditentukan oleh ketinggian printer di atas permukaan laut. Informasi berikut akan memandu Anda dalam mengatur printer untuk mendapatkan kualitas cetak terbaik.

Tentukan ketinggian lokasi Anda sebelum menetapkan nilai ketinggian.

1. High 3

2. High 2

3. High 1

4. Normal

Anda dapat mengatur nilai ketinggian dari Device Settings dalam program Samsung Easy Printer Manager atau Machine dalam program Printer Settings Utility.

- Untuk pengguna Windows dan Macintosh, lihat Device Settings.

- Untuk pengguna Linux, lihat Menggunakan Smart Panel.

- Jika printer terhubung ke jaringan, Anda bisa mengatur ketinggian melalui SyncThru™ Web Service (lihat Menggunakan SyncThru™ Web Service).

- Anda juga bisa mengatur ketinggian lewat opsi System Setup pada layar printer (lihat Pengaturan dasar printer).