## Memahami LED status

Warna LED menunjukkan status printer yang sedang aktif.

- LED tertentu mungkin tidak tersedia tergantung model atau negara (lihat Tinjauan panel kontrol).

- Untuk mengatasi masalah ini, lihat pesan kesalahan dan petunjuknya dari bagian pemecahan masalah (lihat Memahami pesan tampilan).

- Anda juga dapat menyelesaikan masalah dengan panduan dari jendela program Samsung Printing Status atau Smart Panel (lihat Menggunakan Samsung Printer Status atau Menggunakan Smart Panel).

- Jika masalah berlanjut, hubungi perwakilan servis.

LED | Status | Deskripsi
--- | --- | ---
Status | Tidak Aktif | Printer dalam keadaan offline.
Hijau | Berkedip-kedip | Jika cahaya latar berkedip, printer sedang menerima atau mencetak data.

Menyala

- Printer dalam keadaan online dan dapat digunakan.

Merah

Berkedip-kedip

- Kesalahan kecil terjadi dan printer menunggu kesalahan tersebut diatasi. Periksa pesan layar. Saat masalah diatasi, printer kembali melanjutkan pencetakan.

- Toner masih tersisa sedikit di dalam kartrid. Prakiraan masa pakai kartrid[a] masa pakai toner hampir habis. Siapkan kartrid baru sebagai penggantinya. Anda dapat meningkatkan kualitas cetak untuk sementara dengan meratakan ulang toner (lihat Meratakan ulang toner).[b]

Menyala

- Kartrid toner hampir habis masa pakainya[a]. Sebaiknya ganti kartrid toner tersebut (lihat Mengganti kartrid toner).

- Penutup terbuka. Tutup penutup.

- Tidak ada kertas dalam baki saat menerima atau mencetak data. Masukkan kertas ke dalam baki.

- Printer berhenti karena terjadi kesalahan serius. Periksa pesan layar (lihat Memahami pesan tampilan).

- Kertas macet (lihat Mengeluarkan kertas macet).

() WPS[b] | Biru | Berkedip-kedip | Printer mulai menyambung ke jaringan nirkabel.
Menyala | Printer terhubung ke jaringan nirkabel (lihat Pengaturan jaringan nirkabel).
Tidak Aktif | Printer terputus dari jaringan nirkabel.
() Power | Biru | Menyala | Printer berada dalam mode hemat daya.
Tidak Aktif | Mesin berada dalam mode siap atau tidak ada daya.
Eco | Hijau | Menyala | Mode eco dalam keadaan hidup. Setelan default mode Eco adalah 2-up dan hemat toner.
Tidak Aktif | Mode eco dalam mati.
Toner [b] | Oranye | Berkedip-kedip | Toner masih tersisa sedikit di dalam kartrid. Perkiraan masa pakai kartrid toner hampir habis [a]. Siapkan kartrid baru sebagai penggantinya. Anda dapat meningkatkan kualitas cetak untuk sementara dengan mendistribusikan ulang toner (lihat Meratakan ulang toner).
Menyala | Kartrid toner hampir habis masa pakainya[a]. Sebaiknya ganti kartrid toner tersebut (lihat Mengganti kartrid toner).
Tidak Aktif | Semua kartrid toner disetel sesuai kapasitas normalnya.

[a] Perkiraan masa pakai kartrid berarti masa pakai kartrid toner yang diharapkan atau diprakirakan, yang menunjukkan kemampuan cetak rata-rata dan dirancang sesuai ISO/IEC 19752. Jumlah halaman cetak dapat dipengaruhi oleh lingkungan pengoperasian, persentase area gambar, interval pencetakan, grafik, media dan ukuran media. Sejumlah toner mungkin masih tersisa dalam kartrid, meskipun LED merah menyala dan printer berhenti mencetak.

[b] LED tertentu mungkin tidak tersedia tergantung model atau negara (lihat Tinjauan panel kontrol).