## Displeja ziņojumu nozīme

Paziņojumi vadības paneļa displejā tiek parādīti, lai sniegtu informāciju par ierīces statusu vai kļūdām. Tālāk redzamajās tabulās skatiet informāciju par paziņojumiem, to nozīmi un veidu, un kā nepieciešamības gadījumā novērst problēmu.

- Šī funkcija netiek atbalstīta modelim SCX-340x/SCX-340xW Series. Problēmu var novērst, ņemot vērā norādes datora programmas Printing Status vai Smart Panel logā (sk. Samsung Printer Status lietošana vai Smart Panel lietošana).

- Ja ziņojuma tabulā nav, izslēdziet un ieslēdziet no jauna barošanu un mēģiniet drukāšanas darbu no jauna. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi.

- Kad izsaucat servisa personālu, nodrošiniet servisa pārstāvim displeja ziņojuma satura pieejamību.

- Atkarībā no opcijām vai modeļiem daži ziņojumi, iespējams, displejā netiek parādīti.

- [kļūdas numurs] norāda kļūdas numuru.

### Ar papīra iestrēgšanu saistīti ziņojumi

Ziņojums | Nozīme | Ieteiktie risinājumi
--- | --- | ---
Document jam. Remove jam | Dokumentu padevējā ir iestrēdzis oriģināldokuments. | Atbrīvojiet iestrēgušo papīru (sk. Iestrēguša dokumenta oriģināla izņemšana).

Jam or empty

Door open&close

- Papīrs ir iestrēdzis papīra padeves zonā.

- Teknē nav papīra.

- Atbrīvojiet iestrēgušo papīru (sk. Teknē).

- Ievietojiet teknē papīru (sk. Papīra ievietošana teknē).

Paper Jam inside machine | Papīrs ir iestrēdzis ierīces iekšpusē. | Atbrīvojiet iestrēgušo papīru (sk. Ierīces iekšpuse).

### Ar toneri saistītie ziņojumi

Ziņojums | Nozīme | Ieteiktie risinājumi
--- | --- | ---
Install Toner Cartridge | Nav ievietota tonera kasetne. | Ievietojiet tonera kasetni.
Not Compatible Toner cartridge | Ievietotā tonera kasetne nav piemērota ierīcei. | Ievietojiet ierīcei paredzētu, oriģinālu Samsung tonera kasetni.
Prepare new cartridge | Norādītajā kasetnē ir atlicis neliels daudzums tonera. Tuvojas tonera kasetnes paredzētā izmantošanas termiņa beigas. | Sagatavojiet jaunu maiņas kasetni. Drukāšanas kvalitāti var īslaicīgi palielināt, atkārtoti izkliedējot toneri (sk. Tonera atkārtota izkliedēšana).

Replace new cartridge

Norādītajai tonera kasetnei gandrīz ir beidzies paredzētais izmantošanas laiks.

Aptuvenais kasetnes ekspluatācijas laiks nozīmē paredzēto vai aptuveno tonera kasetnes ekspluatācijas ilgumu, kas norāda vidējo izdruku daudzumu un ir izstrādāts atbilstoši standartam ISO/IEC 19752 (sk. Pieejamie patērējamie materiāli). Izdrukāto lapu skaitu var ietekmēt darba vide, drukāšanas intervāli, materiāls, attēlu laukuma procentuālā attiecība un materiālu formāts. Kasetnē joprojām var būt mazliet tonera pat tad, ja tiek parādīts paziņojums par nepieciešamību ievietot jaunu kasetni un ierīce pārstāj drukāt.

- Varat izvēlēties iespēju Stop vai Continue, kā tas redzams vadības panelī. Ja izvēlēsities Stop, printeris pārstās drukāt, un vairs nevarēsit drukāt, kamēr nebūs nomainīta kasetne. Ja izvēlēsities Continue, printeris turpinās drukāt, bet nevarēs garantēt drukāšanas kvalitāti.

- Kad parādās šis ziņojums, nomainiet tonera kasetni, lai nodrošinātu iespējami labu drukāšanas kvalitāti. Ja turpināsit lietot kasetni pēc šī paziņojuma parādīšanas, var rasties ar drukāšanas kvalitāti saistītas problēmas (sk. Tonera kasetnes maiņa).

  Samsung neiesaka izmantot neoriģinālas Samsung tonera kasetnes, piemēram, no jauna uzpildītas vai pārstrādātas. Samsung nevar garantēt neoriģinālo Samsung tonera kasetņu kvalitāti. Servisu vai remontu, kas nepieciešams neoriģinālo Samsung tonera kasetņu izmantošanas dēļ, nesedz ierīces garantija.

Norādītajai tonera kasetnei ir beidzies paredzētais izmantošanas laiks. Ierīce var pārtraukt drukāšanu. | Nomainiet tonera kasetni (sk. Tonera kasetnes maiņa).

### Ar tekni saistītie ziņojumi

Ziņojums | Nozīme | Ieteiktie risinājumi
--- | --- | ---

Jam or empty

Door open&close

- Papīrs ir iestrēdzis papīra padeves zonā.

- Teknē nav papīra.

- Atbrīvojiet iestrēgušo papīru (sk. Teknē).

- Ievietojiet teknē papīru (sk. Papīra ievietošana teknē).

### Ar tīklu saistītie ziņojumi

Ziņojums | Nozīme | Ieteiktie risinājumi
--- | --- | ---
Network Problem: IP Conflict | Kāds cits izmanto iestatīto tīkla IP adresei. | Pārbaudiet IP adresi un, ja nepieciešams, atiestatiet to (sk. Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana).
Wireless Network Error | Bezvadu modulis nav uzstādīts. | Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

### Dažādi ziņojumi

Ziņojums | Nozīme | Ieteiktie risinājumi
--- | --- | ---
Door Open Close it | Nav kārtīgi aizvērts pārsegs. | Aizveriet pārsegu tā, lai tas nofiksētos savā vietā.
Door of scanner is open. | Nav kārtīgi aizvērts dokumentu padevēja pārsegs. | Aizveriet pārsegu tā, lai tas nofiksētos savā vietā.
Error [kļūdas numurs] Turn off then on | Ierīci nevar kontrolēt. | Atkārtoti sāknējiet barošanas sistēmu un mēģiniet vēlreiz veikt drukāšanas darbu. Ja problēmu neizdodas novērst, lūdzu, sazinieties ar apkopes centru.
Error [kļūdas numurs] Call for service
Scanner Locked | Skeneris ir bloķēts. | Atsāknējiet ierīci. Ja problēmu neizdodas novērst, lūdzu, sazinieties ar apkopes centru.