## SyncThru™ Web Service

- SyncThru™ Web Service는 Internet Explorer 6.0 이상을 필요로 합니다.

- SyncThru™ Web Service의 제품이 지원하는 옵션 또는 모델에따라 달라질 수 있습니다.

- 네트워크 모델만 해당됩니다 (소프트웨어 참조).

### SyncThru™ Web Service 이용하기

1. Windows에서 Internet Explorer와 같은 웹 브라우저를 실행하세요.

   주소란에 제품의 IP주소 (http://xxx.xxx.xxx.xxx)를 입력한 뒤 Enter 키를 누르거나 이동을 클릭하세요.

2. 제품에 내장되어 있는 웹사이트가 열립니다.

#### SyncThru™ Web Service 로그인

SyncThru™ Web Service에서 옵션을 설정하려면 관리자로 로그인해야 합니다. 로그인하지 않고도 SyncThru™ Web Service를 사용할 수는 있지만 그럴 경우 설정 탭과 보안 탭을 사용할 수 없습니다.

1. SyncThru™ Web Service 웹사이트의 오른쪽 상단에 있는 로그인을 클릭하세요.

2. ID와 비밀 번호를 입력하고 로그인을 클릭하세요.

   - ID: admin

   - 암호: sec00000

### SycnThru™Web Service 소개

모델에 따라 일부 탭은 나타나지 않을 수도 있습니다.

#### 정보 탭

이 탭은 제품에 대한 전반적인 정보를 제공합니다. 토너 잔량 등의 정보를 확인할 수 있습니다. 오류 보고서 등의 보고서도 인쇄할 수 있습니다.

- 유효 경고: 제품에 발생한 경고와 경고의 심각도를 확인합니다.

- 소모품: 인쇄된 페이지 수와 카트리지에 남아있는 토너량을 확인합니다.

- 사용 카운터: 인쇄 유형(단면, 양면)에 따른 사용 횟수를 확인합니다.

- 현재 설정: 제품 및 네트워크 정보를 확인합니다.

- 정보 인쇄: 시스템 관련 리포트, 이메일 주소 및 글꼴 리포트와 같은 보고서를 인쇄합니다.

#### 설정 탭

이 탭을 사용하여 제품과 네트워크에 대한 옵션을 설정할 수 있습니다. 이 탭을 보려면 관리자로 로그인해야 합니다.

- 제품 설정 탭: 제품이 제공하는 옵션을 설정합니다.

- 네트워크 설정 탭: 네트워크 환경을 확인하고 변경할 수 있습니다. TCP/IP, 네트워크 프로토콜 등과 같은 정보를 설정합니다.

#### 보안 탭

시스템 및 네트워크 보안 정보를 설정할 수 있습니다. 이 탭을 보려면 관리자로 로그인해야 합니다.

- 시스템 보안: 시스템 관리자 정보를 설정하고 제품 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

- 네트워크 보안: HTTPs, IPSec, IPv4/IPv6 필터링, 802.1x 및 인증 서버에 대한 설정을 지정할 수 있습니다.

- 사용자 접근 제어: 사용자의 역할 또는 업무에 따라 여러 개의 그룹으로 분류할 수 있습니다. 각 사용자의 계정 및 인증방법은 이 그룹 단위로 정의하고 관리합니다.

#### 관리 탭

펌웨어를 업그레이드하고 이메일 전송을 위한 연락처 정보를 설정하여 제품을 관리할 수 있습니다. 또한 링크 메뉴를 선택하면 Samsung 웹사이트에 접속하거나 드라이버를 다운로드할 수 있습니다.

- 펌웨어 업그레이드: 제품의 펌웨어를 업그레이드할 수 있습니다.

- 관리자 정보: 관리자 정보를 볼 수 있습니다.

- 링크: 정보를 다운로드하거나 확인할 수 있는 유용한 웹사이트의 링크를 제공합니다.

### 이메일 알림 설정

이 옵션을 설정하여 제품의 상태를 이메일로 받아볼 수 있습니다. IP 주소, 호스트 이름, 이메일 주소, SMTP 서버 정보 등을 설정하면 특정 담당자의 이메일로 제품 상태(토너 카트리지 부족 또는 제품 오류)가 자동으로 전송됩니다. 이 옵션은 특히 제품 관리자에게 활용도가 높습니다.

옵션 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다.

1. Windows에서 Internet Explorer와 같은 웹 브라우저를 실행하세요.

   주소란에 제품의 IP주소(http://xxx.xxx.xxx.xxx)를 입력한 뒤 Enter 키를 누르거나 이동을 클릭하세요.

2. 제품에 내장되어 있는 웹사이트가 열립니다.

3. 설정 탭에서 제품 설정 > 전자 메일 알림을 선택하세요.

   발신 서버 환경을 설정하지 않은 경우 이메일 알림을 설정하기 전에 설정 > 네트워크 설정 > 보내는 메일 서버(SMTP)를 선택하여 네트워크 환경을 설정하세요.

4. 전자 메일 알림을 사용하려면 사용 확인란을 선택하세요.

5. 추가 버튼을 클릭하여 이메일 알림을 보낼 사용자를 추가하세요.

   받기를 원하는 알림 항목과 함께 수신자 이름과 이메일 주소를 설정하세요.

6. 적용을 클릭하세요.

방화벽이 활성화되어 있는 경우 이메일이 성공적으로 전송되지 않을 수도 있습니다. 그런 경우 네트워크 관리자에게 문의하세요.

### 시스템 관리자 정보 설정

시스템 관리자 정보를 설정하세요. 이 설정은 이메일 알림 옵션을 사용하는데 필요합니다.

옵션 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다.

1. Windows에서 Internet Explorer와 같은 웹 브라우저를 실행하세요.

   주소란에 제품의 IP주소(http://xxx.xxx.xxx.xxx)를 입력한 뒤 Enter 키를 누르거나 이동을 클릭하세요.

2. 제품에 내장되어 있는 웹사이트가 열립니다.

3. 보안 탭에서 시스템 보안 > 시스템 관리자를 선택하세요.

4. 관리자의 이름, 전화 번호, 주소 및 이메일 주소를 입력하세요.

5. 적용을 클릭하세요.